| Montageaufträge erstellen (tiapl3201m000) |  |
| Mit diesem Programm erstellen Sie Montageaufträge im Modul Montageverwaltung für Produktvarianten, die im Modul Montageplanung vorhanden sind. Hinweis Sie können das aktuelle Programm nur aufrufen, wenn Ihre aktuelle Firma im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) als Hauptfirma festgelegt wurde. Montageaufträge werden nur erstellt, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: Der Montagestatus, der im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt wird, lautet Offen. Das Kontrollkästchen Zu löschen im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ist nicht markiert. Der Geplanter Abgangstermin im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) fällt in das Planungsfenster für die Montageaufträge der Abgangsmontagelinie. Das Planungsfenster für Montageaufträge wird für jede Montagelinie einzeln festgelegt, und zwar im Register "Dynamische Daten" im Programm Montagelinien (tiasl1530m000). Der Montagelinienaufbaustatus der Abgangsmontagelinie, der im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) angezeigt wird, lautet Aktualisiert. Der Artikel weist die folgenden Eigenschaften auf: Die Artikelart lautet Genereller Artikel. Der Artikel ist ein Artikel Mit ID-Nummer. Für den Artikel wurden Artikelbestelldaten festgelegt. Das Bestellsystem des Artikels lautet Endmontageplan (FAS). Wenn Sie die Daten im aktuellen Programm über die Zoom-Funktion in den entsprechenden Programmen auswählen, stehen nur die Montagelinien, Produktvarianten und generellen Artikel zur Auswahl, die diese Kriterien erfüllen. Das Planungsfenster für Montageaufträge und der geplante Abgangstermin haben dagegen keinen Einfluss auf Ihre Auswahl. Das Erstellen von Montageaufträgen ist ein komplexer Vorgang, da dabei eine ganze Reihe von Daten zusammengefasst werden müssen. Der Ablauf dieses Vorgangs kann folgendermaßen kurz umrissen werden: Basierend auf den ausgewählten Produktvarianten im aktuellen Programm werden die Produktvariantenstrukturen generiert. Detaillierte Erläuterungen zu diesem Vorgang finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm Produktvariantenstrukturen generieren (tiapl3210m000). Beachten Sie, dass die Struktur nur generiert wird, wenn das Kontrollkästchen Externe Produktvariantenstruktur im Unterprogramm von Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) nicht markiert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet ERP LN die zurzeit vorhandene Produktvariantenstruktur. Der Montagelinienaufbau wird im Modul Montageverwaltung initialisiert. Der Aufbau muss ermittelt werden, da für jeden einzelnen zuliefernden Montageauftrag der übergeordnete Montageauftrag bekannt sein muss. Der Montagelinienaufbau wird ausgehend vom Ende der Abgangsmontagelinie bis zum Anfang der Zuliefermontagelinie durchsucht. Dabei werden die folgenden Daten erfasst: Einmal, ob generelle untergeordnete Artikel in einer anderen Systemfirma montiert werden, und zum anderen die Montageteile und Arbeitsgänge, die mit einer Konstruktionsbaugruppe verknüpft sind. Beim ersten Vorgang wird ermittelt, ob Montageaufträge generiert werden müssen. Für jede Firma ist ein separater Montageauftrag erforderlich. Im zweiten Vorgang werden Daten für die Erstellung von Linienstationsvarianten gesammelt. Die entsprechenden Informationen werden aus den vereinfachten Montageteilen und -arbeitsgängen übernommen und auf der Grundlage der Gültigkeitsdaten und -einheiten ausgewertet. Die erforderlichen Komponenten und Arbeitsgänge werden nach Linienstation sortiert gespeichert. Die Linienstationsvarianten werden im Modul Montageverwaltung ermittelt und/oder erstellt. In diesen Varianten werden die Montageteile und -arbeitsgänge gespeichert, die für einen bestimmten Montageauftrag in einer bestimmten Linienstation erforderlich sind. Linienstationsvarianten können mehrfach verwendet werden, d. h. auch für andere Montageaufträge, wenn für diese Aufträge in der betreffenden Linienstation die gleichen Montageteile und -arbeitsgänge erforderlich sind. Auf diese Weise wird ein unnötiges Datenaufkommen reduziert und die Systemleistung verbessert. Die Montageaufträge werden ausgehend von der Abgangslinie erstellt. Für jede Linienstation wird ein Linienstationsauftrag (LSA) auf der Grundlage der entsprechenden Linienstationsvariante erstellt. Der Montagestatus, der im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt wird, wird auf Geplant gesetzt. Wenn die Erstellung der Montageaufträge nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, bleibt der Montagestatus Offen, und die Montagelinien, für die keine Montageaufträge erstellt wurden, werden bei der nächsten Ausführung des aktuellen Programms berücksichtigt. Nach der Erstellung der Montageaufträge wird ein Verarbeitungsbericht erstellt. Wenn Fehler aufgetreten sind, ist die Schaltfläche "Meldungen anzeigen" aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Fehlermeldungen abzufragen. Klicken Sie auf die Option "Zu Job hinzufügen", um das aktuelle Programm zu einem Job hinzuzufügen, so dass es im Stapelverfahren ausgeführt werden kann. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Montageaufträge
Felder | Beschreibung
Abgangsmontagelinie | Die Abgangsmontagelinie, auf der die Produktvariante als Endprodukt montiert wird. Die folgenden Eigenschaften der Montagelinie sind ebenfalls relevant: Das Planungsfenster für Montageaufträge, das im Register "Dynamische Daten" im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) festgelegt wird. Es werden nur Produktvarianten berücksichtigt, deren geplanter Abgangstermin (angegeben im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ) in das Planungsfenster für Montageaufträge dieser Abgangsmontagelinie fällt. Der Montagelinienaufbaustatus der Abgangsmontagelinie, der im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) angegeben wird. Der Status muss Aktualisiert lauten. Wenn Sie eine Montagelinie über die Zoom-Funktion auswählen, stehen nur Montagelinien zur Auswahl, deren Montagelinienaufbaustatus Aktualisiert lautet.
Abgangsmontagelinie | Die Abgangsmontagelinie, auf der die Produktvariante als Endprodukt montiert wird. Die folgenden Eigenschaften der Montagelinie sind ebenfalls relevant: Das Planungsfenster für Montageaufträge, das im Register "Dynamische Daten" im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) festgelegt wird. Es werden nur Produktvarianten berücksichtigt, deren geplanter Abgangstermin (angegeben im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ) in das Planungsfenster für Montageaufträge dieser Abgangsmontagelinie fällt. Der Montagelinienaufbaustatus der Abgangsmontagelinie, der im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) angegeben wird. Der Status muss Aktualisiert lauten. Wenn Sie eine Montagelinie über die Zoom-Funktion auswählen, stehen nur Montagelinien zur Auswahl, deren Montagelinienaufbaustatus Aktualisiert lautet.
Produktvariante | Die Produktvariante, für die Montageaufträge erstellt werden. Es werden nur Produktvarianten berücksichtigt, die die folgenden Kriterien erfüllen: Der Montagestatus, der im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt wird, lautet Offen. Das Kontrollkästchen Zu löschen im Unterprogramm von Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ist nicht markiert. Wenn Sie eine Produktvariante durch Aufrufen des entsprechenden Programms über die Zoom-Funktion auswählen, stehen nur Varianten zur Auswahl, die diese Kriterien erfüllen. Außerdem muss der geplante Abgangstermin (angegeben im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ) in das Planungsfenster für Montageaufträge dieser Abgangsmontagelinie fallen. Das Planungsfenster für Montageaufträge wird für jede Montagelinie einzeln festgelegt, und zwar im Register "Dynamische Daten" im Programm Montagelinien (tiasl1530m000).
Produktvariante | Die Produktvariante, für die Montageaufträge erstellt werden. Es werden nur Produktvarianten berücksichtigt, die die folgenden Kriterien erfüllen: Der Montagestatus, der im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt wird, lautet Offen. Das Kontrollkästchen Zu löschen im Unterprogramm von Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ist nicht markiert. Wenn Sie eine Produktvariante durch Aufrufen des entsprechenden Programms über die Zoom-Funktion auswählen, stehen nur Varianten zur Auswahl, die diese Kriterien erfüllen. Außerdem muss der geplante Abgangstermin (angegeben im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ) in das Planungsfenster für Montageaufträge dieser Abgangsmontagelinie fallen. Das Planungsfenster für Montageaufträge wird für jede Montagelinie einzeln festgelegt, und zwar im Register "Dynamische Daten" im Programm Montagelinien (tiasl1530m000).
Von | Der generelle Artikel in der obersten Ebene, der durch die Produktvariante festgelegt wird.
Bis | Der generelle Artikel in der obersten Ebene, der durch die Produktvariante festgelegt wird.
Befehle | Beschreibung
Meldungen anzeigen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eventuell vorhandene Fehlermeldungen anzuzeigen.