| Hauptplanbasierte Planung generieren (cprmp1202m000) |  |
| Mit diesem Programm führen Sie eine Simulation des Hauptplans für einen Bereich von Artikeln durch: Geben Sie einen Plancode und eine Planebene an. Wählen Sie einen Bereich von Planartikeln aus. Wählen Sie einen Bereich von Planeinheiten, Phasennummern und Disponenten aus. Durch diese Auswahl wird der Bereich der ausgewählten Artikel weiter eingeschränkt. Wählen Sie einen Bereich von Planperioden aus. Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen im Register Optionen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Generieren. Hinweis Wenn der angegebene Plancode im Programm Plancodes (cprpd4100m000) als zentraler werksübergreifender Plancode definiert ist, wird ein zentraler, werksübergreifender Simulationslauf durchgeführt. Wichtig für die Generierung ist das Feld Lager im Programm Liste kritischer Materialien (cprpd3120m000). Um Probleme bei der Reservierung zum Zeitpunkt der Aufllösung von abhängigen Bedarfen bei einer Hauptplan-Simulation zu vermeiden, muss dieses Feld ausgefüllt werden. ERP LN führt die Simulation nur für den angegebenen Bereich von Planperioden durch. ERP LN berechnet jedoch den voraussichtlichen Bestand für den gesamten Planungshorizont und den (kumulierten) frei verfügbaren Bestand für alle Planperioden innerhalb des Horizonts für ATP/CTP. Verwandte Themen Verwalten eines Artikel-Hauptplans Lieferplanung mit Hilfe von hauptplanbasierter Planung Firmenübergreifende Planung Planungsreihenfolge und Phasennummern Überprüfungen des frei verfügbaren und realisierbaren Bestands Verwenden eines Unterprogramms Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Plancode | Der Plancode, für den ERP LN den Artikel-Hauptplan generiert. Der Plancode muss den Planstatus Offen aufweisen. Verwandte Themen Plancodes in Enterprise Planning
Planebene | Die Planebene, für die ERP LN einen Artikel-Hauptplan generiert. Verwandte Themen Planebenen und Produktfamilien
Von Planartikel | Geben Sie den ersten Planartikel in dem Bereich an, für den ERP LN den Artikel-Hauptplan generieren soll.
Bis Planartikel | Geben Sie den letzten Planartikel in dem Bereich an, für den ERP LN den Artikel-Hauptplan generieren soll.
Planeinheit | Geben Sie die erste Planeinheit in dem Bereich ein, den ERP LN als Auswahlkriterium für die Generierung von Artikel-Hauptplänen verwenden soll. Eine Planeinheit für einen Planartikel können Sie im Feld Hauptplaneinheit im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) festlegen.
Planeinheit | Geben Sie die letzte Planeinheit in dem Bereich ein, den ERP LN als Auswahlkriterium für die Generierung von Artikel-Hauptplänen verwenden soll. Eine Planeinheit für einen Planartikel können Sie im Feld Hauptplaneinheit im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) festlegen.
Hauptphasennummer | Geben Sie die erste Haupthasennummer in dem Bereich ein, den ERP LN als Auswahlkriterium für die Generierung von Artikel-Hauptplänen verwenden soll. Dabei handelt es sich um die Nummer, die die Reihenfolge festlegt, in der Planeinheiten und Planartikel bei hauptplanbasierter Planung beplant werden.
Hauptphasennummer | Geben Sie die letzte Haupthasennummer in dem Bereich ein, den ERP LN als Auswahlkriterium für die Generierung von Artikel-Hauptplänen verwenden soll. Dabei handelt es sich um die Nummer, die die Reihenfolge festlegt, in der Planeinheiten und Planartikel bei hauptplanbasierter Planung beplant werden.
Disponent | Geben Sie den ersten Disponenten in dem Bereich ein, den ERP LN als Auswahlkriterium für die Generierung von Artikel-Hauptplänen verwenden soll.
Disponent | Geben Sie den letzten Disponenten in dem Bereich ein, den ERP LN als Auswahlkriterium für die Generierung von Artikel-Hauptplänen verwenden soll.
Periode | Geben Sie die erste Planperiode in dem Bereich an, für den ERP LN Artikel-Hauptpläne generieren soll.
Periode | Das Enddatum der angegebenen Planperiode.
Periode | Geben Sie die letzte Planperiode in dem Bereich an, für den ERP LN Artikel-Hauptpläne generieren soll.
Periode | Das Enddatum der angegebenen Planperiode.
Warenfluss aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert ERP LN bei der Simulation auch die Warenfluss daten aus der Ausführungsebene. Verwandte Themen Aktualisieren von Warenflussdaten
Materialbeschränkungen berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt ERP LN bei der Generierung eines Produktionsplans für einen Artikel auch die Materialbeschränkungen. Zur Generierung eines Produktionsplans verwendet ERP LN das Planungsverfahren Kapazitätsauslastungsplanung (WLC). Im Programm Parameter Kapazitätsauslastungsplanung (cpwlc2101m000) können Sie Parameter für dieses Verfahren definieren. Hinweis Wenn Sie "Kapazitätsauslastungsplanung" als Planungsverfahren für die Planeinheit defnieren, zu der der Artikel gehört (siehe Programm Planeinheit (cprpd6100m000) ), wendet ERP LN Kapazitätsauslastungsplanung an. Wenn für die Planeinheit des Artikels Planung gegen unendliche Kapazität als Planungsalgorithmus festgelegt wurde, oder der Planartikel nicht mit einer Planeinheit verknüpft ist, hat dieses Kontrollkästchen keinen Einfluss auf die Artikelplanung für den betreffenden Artikel. Verwandte Themen Kapazitätsauslastungsplanung - Planung gegen Beschränkungen Kapazitätsauslastungsplanung Hauptplanung gegen unendlich Planeinheiten in Enterprise Planning
Net-Change-Lauf | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, führt ERP LN eine Net-Change-Simulation durch. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, führt ERP LN einen komplette Neuberechnung durch. In diesem Fall berechnet ERP LN den Lieferplan für den gesamten Hauptplanhorizont neu, wobei gegebenenfalls der Anteil, der in das Planungsfenster liegt, nicht berücksichtigt wird. Net-Change-Simulationen werden nur für den verwendeten Plancode ausgeführt. Für andere Plancodes führt Enterprise Planning immer eine vollständige Neugenerierung des Hauptplans oder der auftragsbasierten Planung durch. Verwandte Themen Net-Change-Simulationen
Kapazitätsbeschränkungen berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt ERP LN bei der Generierung eines Produktionsplans für einen Artikel auch die Beschränkungen bei der Produktionskapazität. Zur Generierung eines Produktionsplans verwendet ERP LN das Planungsverfahren Kapazitätsauslastungsplanung (WLC). Im Programm Parameter Kapazitätsauslastungsplanung (cpwlc2101m000) können Sie Parameter für dieses Verfahren definieren. Hinweis Wenn Sie Kapazitätsauslastungsplanung als Planungsverfahren für die Planeinheit definieren, zu der der Artikel gehört (siehe Programm Planeinheit (cprpd6100m000) ), wendet ERP LN Kapazitätsauslastungsplanung an. Wenn für die Planeinheit des Artikels Planung gegen unendliche Kapazität als Planungsalgorithmus festgelegt wurde, oder der Planartikel nicht mit einer Planeinheit verknüpft ist, hat dieses Kontrollkästchen keinen Einfluss auf die Artikelplanung für den betreffenden Artikel. Verwandte Themen Kapazitätsauslastungsplanung - Planung gegen Beschränkungen Kapazitätsauslastungsplanung Hauptplanung gegen unendlich Planeinheiten in Enterprise Planning
Innerhalb Planungsfenster erstellen | Diese Option ist nur relevant, wenn der Auftragshorizont kleiner oder gleich dem Planungsfenster ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, führt ERP LN die Simulation für den gesamten Hauptplanhorizont eines Artikels durch, auch wenn ein Teil dieses Horizonts innerhalb des Planungsfensters des Artikels liegt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die Planung innerhalb des Planungsfensters festgeschrieben und wird bei der Simulation nicht geändert. Wichtiger für die Festlegung, ob Artikel-Hauptpläne innerhalb des Planungsfensters generiert werden, als die Einstellung im Kontrollkästchen Innerhalb Planungsfenster erstellen in diesem Programm ist die Einstellung im Kontrollkästchen Planungsfenster verwenden im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000). Je nach Einstellung der oben erwähnten Kontrollkästchen gibt es drei mögliche Fälle: Das Kontrollkästchen Planungsfenster verwenden im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) ist nicht markiert: Enterprise Planning generiert den Artikel-Hauptplan innerhalb des Planungsfensters, unabhängig von der Einstellung im Kontrollkästchen Innerhalb Planungsfenster erstellen. Das Kontrollkästchen Planungsfenster verwenden im Programm "Planartikeldaten" (cprpd1100m000) ist markiert, das Kontrollkästchen Innerhalb Planungsfenster erstellen ist nicht markiert: Enterprise Planning generiert den Artikel-Hauptplan nur außerhalb des Planungsfensters. Die Kontrollkästchen Planungsfenster verwenden im Programm "Planartikeldaten" (cprpd1100m000) und Innerhalb Planungsfenster erstellen sind beide markiert: Enterprise Planning generiert den Artikel-Hauptplan innerhalb des Planungsfensters. Hinweis Sie können die Länge des Planungsfensters im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) festlegen. Verwandte Themen Horizonte und Zeitfenster Planungsfenster in auftragsbasierter und hauptplanbasierter Planung Simulation für Periode (RRP-Lauf)
Signale aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert ERP LN die Planungssignale für die betroffenen Artikel.
Anzahl Iterationen | Die höchstmögliche Anzahl der Iterationen, die vom Algorithmus für Kapazitätsauslastungsplanung verwendet wird. Da der Einsatz von Iterationen erhebliche Auswirkungen auf die Dauer der Berechnung hat, sollten Sie Iterationen nur verwenden, wenn es unverzichtbar ist. Hinweis Wenn Sie Kapazitätsauslastungsplanung als Planungsverfahren für die Planeinheit definieren, zu der der Artikel gehört (siehe Programm Planeinheit (cprpd6100m000) ), wendet ERP LN Kapazitätsauslastungsplanung an. Wenn für die Planeinheit des Artikels Planung gegen unendliche Kapazität als Planungsalgorithmus festgelegt wurde, oder der Planartikel nicht mit einer Planeinheit verknüpft ist, hat dieses Kontrollkästchen keinen Einfluss auf die Artikelplanung für den betreffenden Artikel. Verwandte Themen Kapazitätsauslastungsplanung - Planung gegen Beschränkungen Planung ohne Iterationen - Beispiel Planung mit Iterationen Planung mit Iterationen - Beispiel
Planungssignale an Disponent | Der Mitarbeiter, dem ERP LN alle generierten Signale zuordnet. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wurde, sendet ERP LN die mit dem Artikel verbundenen Signale an den Disponenten, der im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) mit dem Artikel verknüpft wurde. Wenn kein Disponent mit dem Artikel verknüpft ist, speichert ERP LN die mit dem Artikel verknüpften Signale, ohne einen Disponenten zu benennen. ERP LN speichert auch die nicht artikelbezogenen Signale, ohne einen Disponenten zu benennen. Sie können die von ERP LN bei einem Hauptplanungslauf generierten Signale in den Programmen Signalübersicht nach Disponent (cprao1120m000) und Artikel-/Disponentensignale (cprao1125m000) abfragen. Verwandte Themen Planungssignale in Enterprise Planning
Bericht generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert ERP LN einen Bericht, der die während der Simulation erstellten Signale und Fehlermeldungen enthält.
Ressourcen-Hauptplan aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert ERP LN den Ressourcen-Hauptplan für die Ressourcen, die zur Fertigung der Planartikel eingesetzt werden, für die ERP LN einen Artikel-Hauptplan generiert.
Befehle | Beschreibung
Generieren | Mit dieser Option starten Sie den Simulationsvorgang.