| Berechnen der realisierbaren Kapazität |  |
| Im Programm Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) geben mehrere Felder die Ressourcenkapazität an, die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch verfügbar ist: Freie Kapazität Kumulierte freie Kapazität Realisierbare Kapazität Kumulierte realisierbare Kapazität Die freie Kapazität ist die Gesamtkapazität abzüglich der gesamten benötigten (verbrauchten) Kapazität. Die realisierbare Kapazität ist eine Kennzahl zur Verfügbarkeit von Kapazität, die speziell für den Vorgang der Auftragsannahme zugeschnitten ist. Im Programm Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) wird die realisierbare Kapazität in zwei Formaten angezeigt: Die realisierbare Kapazität für eine Periode Die kumulierte realisierbare Kapazität Berechnen der freien Kapazität ERP LN ermittelt die freie Kapazität (siehe Feld Freie Kapazität im Programm Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) ) durch Subtrahieren des Wertes im Feld Benötigte Kapazität vom Wert im Feld Verfügbare Kapazität. Kumulierte realisierbare Kapazität: Beispiel Hinweis In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass keine Reservierungen für realisierbare Kapazität erforderlich sind. Aktuelle Planperiode = 3
Planperiode | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Freie Kapazität | 4 | 16 | 0 | -25 | 0 | 15 | 0 | -5
Realisierbare Kapazität | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
Kumulierte realisierte Kapazität (nicht korrigiert) | 4 | 20 | 20 | -5 | -5 | 10 | 10 | 5
Kumulierte realisierte Kapazität (korrigiert) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5
In diesem Fall wird der Wert von Periode 10 zurück in die Perioden 9 und 8 kopiert, so dass ein Teil der verfügbaren Kapazität in Periode 8 reserviert wird, um den Kapazitätsengpass in Periode 10 auszugleichen. Außerdem wird der negative Wert von Periode 6 zurück in alle vorhergehenden Perioden kopiert. Dadurch wird angegeben, dass die verfügbare Kapazität in diesen Perioden zum (vollständigen oder teilweisen) Ausgleich des Kapazitätsengpasses in Periode 6 (ganz oder teilweise) reserviert werden muss. Berechnung der realisierbaren Kapazität für eine Planperiode Die realisierbare Kapazität für eine Planperiode ist ein Wert von null oder höher, der angibt, wie viel von der Kapazität in dieser Periode noch für die Produktion verfügbar ist. Berechnung der kumulierten realisierbaren Kapazität Die kumulierte realisierbare Kapazität einer Planperiode gibt an, welche Kapazität bis zu und in dieser Periode noch für die Produktion verfügbar ist. Hinweis Ein Teil der realisierbaren Kapazität einer Planperiode kann als Reservierung für realisierbare Kapazität reserviert werden. In diesem Fall wird die Reservierung von der kumulierten realisierbaren Kapazität abgezogen. Verwandte Themen Überprüfungen des frei verfügbaren und realisierbaren Bestands Überprüfen des realisierbaren Bestands Realisierbare Kapazität Reservierungen für realisierbare Kapazität |