| Auftragsbezogener Auftrag - Prüfaufträge (qmptc0150m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie auftragsbezogene Prüfaufträge für einen Herkunftsauftrag ab. Prüfaufträge basieren auf den Stammdaten, aber in diesem Programm können diese Stammdaten für einen bestimmten Artikel kundenspezifisch angepasst werden. Die kundenspezifischen Daten können durch Änderungen der Stammdaten nicht verändert werden. Im Unterprogramm können Sie auftragsbezogene Prüfaufträge für einen Herkunftsauftrag hinzufügen oder ändern. Wenn Sie "Auftragspositionen" im Menü Zusatzoptionen auswählen, können Sie die Prüfauftrags positionen für die einzelnen Prüfaufträge anzeigen. Verwandte Themen Auftragsbezogene Prüfungen
Felder | Beschreibung
Herkunft | Mit der Herkunft wird ein integriertes Modul oder ein Paket angegeben, auf das sich ein (Prüf-)Auftrag bezieht.
Position | In diesem Feld wird die Nummer der Auftragsposition angegeben, für die der Prüfauftrag gilt. Dabei kann es sich um die Verkaufsauftragsposition, die Bestellposition oder die Position der Materialvorkalkulation handeln.
Arbeitsgang | Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc. Bei oder nach Durchführung dieses Arbeitsgangs muss eine Qualitätsprüfung durchgeführt werden.
Bestandseinheit | In diesem Feld wird die Einheit angegeben, in der der Bestand erfasst wird.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdleistungsartikel Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Folgenummer | In diesem Feld wird die Folgenummer des Auftrags angegeben. Für jede Folgenummer werden eine oder mehrere Stichproben entnommen, bei denen die entsprechenden Merkmale untersucht werden.
Qualitäts-ID | Der Code, unter dem Daten zusammengefasst werden, die für die Prüfung der Qualität eines Artikels erforderlich sind. Durch die Verwendung einer Qualitäts-ID kann sehr viel Zeit eingespart werden, da eine Qualitäts-ID für eine Gruppe von Produkten mit den gleichen Qualitätsstandards und Prüfungen eingesetzt werden kann.
Prüfreihe | Die Prüfreihe legt fest, wie oft Stichproben zur Prüfung einer Auftragsmenge entnommen werden und wie groß die Stichprobe ist.
Prüfungsart | In diesem Feld wird angegeben, wie die Stichproben aus der Auftragsmenge entnommen werden.
[ | In diesem Feld wird die Einheit für die Frequenz angegeben.
Intervall | Der Abstand zwischen zwei Stichproben, angegeben in der Intervalleinheit. Erläuterung: Bei jedem 100. Stück wird eine neue Stichprobe entnommen, die 10 Stück umfasst. In diesem Fall werden also 11 Stichproben à jeweils 10 Stück entnommen. Beispiel
Stichprobe | 10 Stück
Intervall | 100 Stück
Auftragsmenge | 1150 Stück
Stichprobe (Proz.) | Dieses Feld zeigt den Stichprobenumfang, der in einem Prozentsatz der Auftragsmenge angegeben wird.
Stichprobeneinheit | In diesem Feld wird die Einheit für die Stichprobe angegeben. Wenn der Stichprobenumfang als Prozentsatz angegeben wird, verwendet ERP LN die Bestandseinheit des Artikels. Hinweis Die Stichprobeneinheit und die Bestandseinheit des Artikels müssen nicht identisch sein. Wenn sie nicht identisch sind, muss jedoch unbedingt der richtige Umrechnungsfaktor verwendet werden.
Stichprobenumfang | Die Gesamtmenge der zu prüfenden Stichproben aus der Prüfmenge, angegeben in der Einheit des Stichprobenumfangs. Der Stichprobenumfang kann als feste Menge eingegeben werden oder als Prozentsatz entweder der Prüfmenge oder der Häufigkeit (falls Sie "Fortlaufende Stichproben" als Prüfart ausgewählt haben).
Ausreichende Qualität | Der Mindestprozentsatz einer Stichprobe, der genehmigt werden muss, damit die Gesamtmenge genehmigt wird. Wenn z. B. die ausreichende Qualität auf 90 gesetzt ist und weniger als 90% genehmigt wurden, wird die gesamte Menge abgelehnt. Verwandte Themen Beispiele für ausreichende Qualität
Befehle | Beschreibung
- | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar.