| Kumulierte Produktionszeit |  |
| Enterprise Planning verwendet die kumulierte Auftragslaufzeit eines Artikels, um den Mindestwert für den Planungshorizont korrekt zu berechnen. Für Fertigungsartikel besteht die kumulierte Auftragslaufzeit aus folgenden Komponenten: Die Durchlaufzeit des Artikels selbst Die längste kumulierte Auftragslaufzeit unter allen Komponenten des Artikels in der Stückliste, die die von Ihnen als kritisch in der Hauptplanung definierten Planartikel enthält. Die Durchlaufzeit des Artikels selbst besteht aus folgenden Laufzeitkomponenten: Die Durchlaufzeit, die im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) festgelegt wurde Die Auslagerungszeit, die im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) festgelegt wurde Die Sicherheitszeit, die im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) festgelegt wurde Die zusätzliche Durchlaufzeitt, die im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) festgelegt wurde Im Programm Horizonte prüfen (cprpd1200m000) können Sie Werte in die folgenden Felder eingeben, um das Verfahen zu beinflussen, nach dem Enterprise Planning die kumulierte Auftragslaufzeit berechnet/aktualisiert: Zusätzliche Laufzeit: die zusätzliche Durchlaufzeit, die Enterprise Planning zur kumulierten und nichtkritischen kumulierten Durchlaufzeit des Artikels hinzuaddiert Multiplikationsfaktor Laufzeit: ein Faktor, den Enterprise Planning anwendet, um die gesamte Durchlaufzeit des betreffenden Artikels zu verlängern Verwandte Themen Kumulierte Auftragslaufzeit und Planungshorizonte Nichtkritische kumulierte Produktionszeit Wiederbeschaffungszeiten und Planungshorizonte |