| Beispiel: Berechnen des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs |  |
| Der zusätzliche Kapazitätsbedarf für eine Artikeleinheit in einem bestimmten Zeitraum wird von ERP LN zur Ermittlung der verbleibenden Kapazität einer bestimmten Ressource herangezogen. Dies ist einer der Schritte bei der Optimierung von logistischen Parametern im Modul Analyseplanung im Paket Enterprise Planning. ERP LN berechnet den zusätzlichen Kapazitätsbedarf anhand der folgenden Formel:
    ZKB = (KB * B) + (R * H)
Wobei gilt:
ZKB | Zusätzlicher Kapazitätsbedarf
KB | Kapazitätsbedarf pro Artikeleinheit
GB | Gesamtbedarf für Periode
R | Kapazitätsbedarf für Rüsten der Ressource
H | Produktionshäufigkeit im Optimierungszeitraum
Beispiel Folgende Daten sind gegeben.
KB | 0;5 Stunden/Stück
GB | 600 Stück
R: | 1 Stunde
H: | 20
Die Berechnung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs lautet dann konkret:
    ZKB = (KB * B) + (R * H) = (0,5 * 600) + (1 * 20) = 300 + 20 = 320
Der zusätzliche Kapazitätsbedarf für alle Artikel der betreffenden Planeinheit im betreffenden Zeitraum beträgt also 320 Stunden. Verwandte Themen Optimierungsalgorithmus für logistische Parameter |