| Artikel - Lagerbestandsprüfungen (qmptc2120m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Bestandsprüfungsaufträge, die im Programm Lagerbestandsprüfungen erstellen (qmptc2220m000) generiert wurden. Neue Prüfungen können Sie auch manuell hinzufügen. Verwandte Themen Lagerbestandsprüfungen
Felder | Beschreibung
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdleistungsartikel Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Folgenummer | Prüfaufträgen wird eine bestimmte Reihenfolgenummer zugeordnet. Auf Basis dieser Nummer werden Merkmale in verschiedenen Stichproben getestet. Vorgabewert ist die höchste vorhandene Nummer, erhöht um 1.
Auftragsmenge | Die Menge, die in einem Produktionsauftrag hergestellt werden soll. In diesem Feld wird die Menge angegeben, die geprüft werden muss. Sie entspricht der Summe aller Auftragsmengen, für die eine Lagerbestandsprüfung vorgesehen ist.
Mengeneinheit | Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden.
Status | Der Prüfstatus gibt den aktuellen Status des Prüfauftrags an. Der Status wird in den einzelnen Programmen des Prüfablaufs geändert.
Zu akzeptierende Menge (Vorschlag) | In diesem Feld wird die Menge in der Bestandseinheit angegeben, die gemäß der Empfehlung aus dem Paket Quality Management akzeptiert werden soll. Es handelt sich hier also um die Gesamtstichprobenmenge, die die Qualitätsanforderungen der Prüfung erfüllt hat. Hinweis Diese Menge wird automatisch im Programm Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) aktualisiert.
Abzulehnende Menge (Vorschlag) | In diesem Feld wird die Menge in der Auftragseinheit angegeben, die gemäß der Empfehlung aus dem Paket Quality Management abgelehnt werden soll. Sie entspricht der Summe aller Stichprobenmengen, die nicht dem erforderlichen Qualitätsniveau entsprechen. Hinweis Diese Menge wird automatisch im Programm Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) aktualisiert.
Akzeptierte Menge | In diesem Feld wird die akzeptierte Ist-Menge in der Auftragseinheit angegeben. Die Ist-Menge kann bis zum Abschluss des Prüfauftrags geändert beziehungsweise angepasst werden.
Abgelehnte Menge | In diesem Feld wird die abgelehnte Ist-Menge in der Bestandseinheit angegeben. Diese Menge entspricht der Summe aller in den Lagerbestandspositionen angegebenen Mengen. Lagerbestandsprüfungen werden immer nur empfohlen. Für den gesamten Bestand der Lagerbestandsprüfungen wird nach Abschluss der Prüfung die Sperrung aufgehoben.
Zerstörte Menge | Die Gesamtmenge, die bei einer zerstörenden Materialprüfung zerstört wird. Sie wird in der Auftragseinheit angegeben. Die zerstörte Menge ist gleich dem Stichprobenumfang der Prüfaufträge, die mit zerstörenden Materialprüfungen geprüft werden. Die zerstörte Menge hat keine Auswirkungen auf die abgelehnte oder die akzeptierte Menge. ERP LN berechnet nur die Menge, die gemäß der Prüfung zerstört wird. Hinweis Diese Menge wird automatisch im Programm Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) aktualisiert.
Ablehnungsgrund | In diesem Feld wird angegeben, warum die Menge abgelehnt wird.