| Kanban-Karten drucken (tirou2402m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie Kanban-Karten. In diesem Programm müssen Sie (Bereiche für) eine Kombination aus Artikel, Arbeitsplan und Arbeitsgang festlegen. Für jeden Arbeitsgang in einem Arbeitsplan ist eine Abteilung definiert. In diesem Programm können Sie Kanban-Karten drucken, um Zwischenprodukte an die nächste Abteilung in einem Arbeitsgang weiterzugeben. Hinweis Im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) können Sie Daten zu Kanban-Karten festlegen. Verwandte Themen Etiketten im Paket Manufacturing Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Von Artikel | Ein Artikel, der in einem beliebigen Modul im Paket Manufacturing vorkommt. Produktionsartikel können Einkaufsartikel, Fertigungsartikel oder generelle Artikel sein, die in generellen Stücklisten bzw. Produktionsstücklisten oder in generellen Arbeitsplänen bzw. Produktionsarbeitsplänen verwendet werden.
In Artikel | Ein Artikel, der in einem beliebigen Modul im Paket Manufacturing vorkommt. Produktionsartikel können Einkaufsartikel, Fertigungsartikel oder generelle Artikel sein, die in generellen Stücklisten bzw. Produktionsstücklisten oder in generellen Arbeitsplänen bzw. Produktionsarbeitsplänen verwendet werden.
Arbeitsplan | Die Folge derjenigen Arbeitsgänge, die für die Herstellung eines Artikels durchgeführt werden müssen. Für jeden Arbeitsgang werden die Tätigkeit, die Maschine und die entsprechende Abteilung angegeben, sowie auch Daten zur Rüst- und Zykluszeit.
Arbeitsplan | Die Folge derjenigen Arbeitsgänge, die für die Herstellung eines Artikels durchgeführt werden müssen. Für jeden Arbeitsgang werden die Tätigkeit, die Maschine und die entsprechende Abteilung angegeben, sowie auch Daten zur Rüst- und Zykluszeit.
Arbeitsgang | Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc.
Arbeitsgang | Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc.
Referenzdatum | Ein vom Anwender festgelegtes Datum, das ERP LN verwendet, um zu prüfen, ob ein Arbeitsgang gültig ist. Ein Arbeitsgang ist am Referenzdatum gültig, wenn dieses Datum in den Zeitraum zwischen Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum des Arbeitsgangs fällt, die im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) definiert worden sind. Hinweis Sie können Kanban-Karten nur für gültige Arbeitsgänge drucken.
Layout für Etikett | Wenn Sie Kanban-Karten zum Auslösen von Lieferungen in der Produktion verwenden, wird das Layout der Etiketten durch den Wert in diesem Feld festgelegt. Sie können die Verwendung von Kanban-Karten im Programm Kanban-Karten drucken (tirou2402m000) definieren. Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feld ist der Wert, der im Programm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) festgelegt wurde. Verwandte Themen Etiketten im Paket Manufacturing
Als fiktiver Arbeitsplan verknüpfen | Wenn in den Artikelbereich auch ein fiktiver Artikel fällt, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren, um die Kombination aus Artikel, Arbeitsplan und Arbeitsgang als fiktiven Arbeitsplan mit einem Arbeitsgang eines Artikels auf einer höheren Stücklistenebene zu verknüpfen. Die Kanban-Karten werden dann für den ausgewählten (verknüpften) Arbeitsgang im (verknüpften) Arbeitsplan des (verknüpften) Artikels in der höheren Stücklistenebene gedruckt. Verwandte Themen Item to Join. Routing to Join. Operation to Join. Fiktive Artikel
Zu verknüpfender Arbeitsplan | Wählen Sie den Arbeitsplan aus, der mit dem fiktiven Arbeitsplan verknüpft werden soll. Verwandte Themen Fiktive Artikel
Zu verknüpfender AG | Wählen Sie den Arbeitsgang aus, der mit dem fiktiven Arbeitsplan verknüpft werden soll. Verwandte Themen Fiktive Artikel
Zu verknüpfender Artikel | Wählen Sie den Artikel auf der höheren Stücklistenebene aus, der mit dem fiktiven Arbeitsplan verknüpft werden soll. Verwandte Themen Fiktive Artikel
Befehle | Beschreibung
Drucken | Druckt die Daten für die eingegebene Auswahl.