| Verarbeiten von retrograd abgebuchten Stunden |  |
| ERP LN bucht die Mitarbeiter- und Maschinenstunden der Arbeitsgänge retrograd ab, für die Mengen fertiggemeldet wurden. Weitere Informationen zur Berechnung der Stunden, die über retrograde Abbuchung gebucht werden, finden Sie unter Ermitteln von retrograd abgebuchten Stunden. Das Ergebnis der retrograden Abbuchung von Stunden wird im Programm Vorkalkulierte vs. nachkalkulierte Lohnkosten (ticst0502m000) aufgeführt. ERP LN addiert die retrograd abgebuchten Stunden zu den nachkalkulierten Stunden. ERP LN verbucht Mitarbeiterstunden für den Mitarbeiter, den Sie im Unterprogramm Abteilungen (tirou0101m000) als Mitarbeiter für retrograde Abbuchung festgelegt haben. ERP LN verwendet die Art des Stundenlohns, die Sie im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) oder Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) festgelegt haben. Nach Erstellen der Stundenbuchungen verarbeitet ERP LN die Buchungen unverzüglich im Programm Stunden und Aufwendungen verarbeiten (bptmm1203m000). ERP LN druckt die Ergebnisse der retrograden Abbuchung von Stunden auch in einem Bericht. Montageverwaltung (ASC) Im Modul Montageverwaltung werden Stunden immer retrograd abgebucht. Die Abbuchung erfolgt, wenn ein Linienstationsauftrag fertiggemeldet wird. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein: Bei dem produzierten Artikel handelt es sich um einen Endmontageartikel. Bei der verknüpften Abteilung handelt es sich um eine Linienstation. Die Stunden können im Paket People abgefragt werden. Verwandte Themen Retrograde Abbuchung - Einsatz Ermitteln von retrograd abgebuchten Stunden Zeiterfassung Retrograde Abbuchung |