| Parameter Neuplanung/Reihenfolgeplanung (tiasl4110m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Parameter für Neuplanung und Reihenfolgeplanung für einen Anwender verwalten und abfragen. Die Parameter werden nach Segment sortiert aufgeführt. Sie können nur eigene Daten bearbeiten. Klicken Sie auf das Symbol "Suchen", wenn Sie die Daten für einen anderen Anwender abfragen möchten. Hinweis Im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) können Sie allgemeinere Parameter festlegen. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Montageverwaltung - Übersicht
Felder | Beschreibung
Anwender | Der Login-Code des Anwenders. Sie können nur eigene Daten bearbeiten.
Liniensegment | Die Parameter gelten nur für dieses Liniensegment.
Liniensegment | Die Parameter gelten nur für das angegebene Liniensegment.
Anzahl lokaler Läufe | Die Anzahl der Berechnungsläufe, die ERP LN zur Berechnung der besten Reihenfolge für das Liniensegment ausführt.
Anzahl globaler Läufe | Die Anzahl der Berechnungsläufe, die ERP LN zur Berechnung der besten Reihenfolge für das Liniensegment ausführt. Im Programm Tagesplanung für Montagelinie neu erstellen (tiasl3220m000) wird dieser parameter verwendet, um festzulegen, wie oft die Neuplanung durchgeführt werden muss.
Maximaler Tauschbereich (lokal) | Die maximale Anzahl von Positionen zwischen Aufträgen, die Sie im Programm Reihenfolgen für Montagelinie simulieren und erstellen (tiasl4200m000) tauschen. Wenn Sie die Tauschentfernung vergrößern, wird die Qualität verbessert, da mehr Tauschmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Allerdings verlängert sich durch eine größere Tauschentfernung auch die Ausführungsdauer der Reihenfolgesimulation.
Maximaler Tauschbereich (global) | Die maximale Anzahl von Positionen zwischen Aufträgen, die Sie im Programm Reihenfolgen für Montagelinie simulieren und erstellen (tiasl4200m000) tauschen. Wenn Sie die Tauschentfernung vergrößern, wird die Qualität verbessert, da mehr Tauschmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Allerdings verlängert sich durch eine größere Tauschentfernung auch die Ausführungsdauer der Reihenfolgesimulation.
Zählung lokale Läufe | Die maximale Anzahl versuchsweise unternommener Tauschvorgänge pro Reihenfolgesimulation. ERP LN prüft nach jedem Austauschzyklus, ob dieser Wert überschritten wurde, indem die Differenz zwischen der maximalen Anzahl für Tauschvorgänge und der Anzahl der Aufträge ermittelt wird. Wenn der Wert dieses Feldes überschritten wurde, ist ein Reihenfolgelauf abgeschlossen.
Zählung globale Läufe | Die maximale Anzahl versuchsweise unternommener Tauschvorgänge pro Reihenfolgesimulation. ERP LN prüft nach jedem Austauschzyklus, ob dieser Wert überschritten wurde, indem die Differenz zwischen der maximalen Anzahl für Tauschvorgänge und der Anzahl der Aufträge ermittelt wird. Wenn der Wert dieses Feldes überschritten wurde, ist ein Reihenfolgelauf abgeschlossen. Dieser Parameter wird im Programm Tagesplanung für Montagelinie neu erstellen (tiasl3220m000) berücksichtigt. Er stellt die maximale Anzahl versuchter Tauschvorgänge pro Neuplanungslauf dar.
Zählung nicht durchgeführter lokaler Verbesserungen | Die Anzahl der Tauschvorgänge, die ERP LN im ausgewählten Segment durchführt, ohne dass Verbesserungen bei den Kosten auftreten, bevor der Planungslauf abgebrochen wird.
Zählung nicht durchgeführter globaler Verbesserungen | Die Anzahl der Tauschvorgänge, die ERP LN im ausgewählten Segment durchführt, ohne dass Verbesserungen bei den Kosten auftreten, bevor der Planungslauf abgebrochen wird. Dieser Parameter wird im Programm Tagesplanung für Montagelinie neu erstellen (tiasl3220m000) berücksichtigt. Er stellt die Anzahl der Tauschvorgänge im ausgewählten Segment dar, die ohne Verbesserung für die Kosten durchgeführt werden, bevor der Neuplanungslauf abgebrochen wird.