| Prüfaufträge (qmptc1100m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die standardmäßig generierten Prüfaufträge oder fügen manuell neue hinzu. Register Im Unterprogramm finden Sie folgende Register: Allgemein- hier können Sie allgemeine Daten für einen Prüfauftrag eingeben oder ändern. Vorgehensweise- hier können Sie die Vorgehensweise für den Prüfauftrag eingeben oder ändern. Hinweis Sie können Prüfaufträge nur dann definieren oder ändern, wenn das Feld Prüfstatus auf Frei oder Aktiv gesetzt ist (siehe Programm Standardaufträge - nach Herkunft (qmptc1120m000) ) und wenn der Auftragspositionsstatus keiner Auftragsposition auf Fertig gesetzt ist (siehe Programm Prüfauftrag - Positionen (qmptc1101m000) ). Verwandte Themen Standardprüfungen
Felder | Beschreibung
Herkunft | Mit der Herkunft wird ein integriertes Modul oder ein Paket angegeben, auf das sich ein (Prüf-)Auftrag bezieht.
Herkunftsauftrag | Die Auftragsnummer des Auftrags, für den die Prüfung durchgeführt werden soll.
Position | Die Positionsnummer des Auftrags, mit dem der Prüfauftrag verknüpft ist. Dabei kann es sich um die Verkaufsauftragsposition, die Bestellposition oder die Stücklistenposition handeln.
Arbeitsgang | Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc.
Folgenummer | Prüfaufträgen wird eine bestimmte Reihenfolgenummer zugeordnet. Auf Basis dieser Nummer werden Merkmale in verschiedenen Stichproben getestet.
Prüfungen | In diesem Feld wird eine Liste der Prüfauftragspositionen angegeben, die für einen bestimmten Prüfauftrag generiert wurden. Diese Positionen entsprechen Merkmalen, die für die einzelnen Prüfreihen verwaltet werden, die wiederum mit der Qualitäts-ID verknüpft sind.
Prüfungen | Die Folgenummer der gerade ausgeführten Prüfung.
Ladeeinheit | Eine eindeutig identifizierbare physische Einheit, die aus Verpackungsartikel und Inhalt besteht. Eine Ladeeinheit kann Artikel enthalten, die in Warehouse Management und anderen Ladeeinheiten erfasst sind. Eine Ladeeinheit verfügt über eine Struktur an Verpackungsmaterial, die zum Packen von Artikeln verwendet wird, oder ist Teil einer derartigen Struktur. Eine Ladeeinheit hat folgende Attribute: Kennung Verpackungsartikel (optional) Anzahl der Verpackungsartikel (optional) Wenn ein Artikel mit einer Ladeeinheit verknüpft wird, wird der Artikel anhand der Ladeeinheit gepackt. Der Verpackungsartikel bezieht sich auf die Art des Behälters oder Verpackungsmaterials, aus dem die Ladeeinheit besteht. Wenn Sie beispielsweise eine Holzkiste als Verpackungsartikel für eine Ladeeinheit definieren, legen Sie dadurch fest, dass die Ladeeinheit eine Holzkiste ist.
Prüfstatus | Der derzeitige Status des Prüfauftrags. Der Status wird in den einzelnen Programmen des Prüfablaufs geändert.
Prüfauftrag | Ein Auftrag, der zur Strukturierung der Prüfung von gekauften, hergestellten oder verkauften Produkten verwendet wird.
Auftragsmenge | Die Menge, die der des Ursprungsauftrags entspricht.
Auftragsmenge | Die bestellte Menge
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdleistungsartikel Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Hinweis Standardartikel werden mit Hilfe eines Artikelcodes gekennzeichnet. Für segmentierte Artikel wird ein Projektcodesegment und ein Artikelbasissegment (Artikelcode des kundenspezifischen Artikels) angegeben. Diese Segmente werden im Programm Artikelsegmentierung (tcibd0500m000) angelegt.
Prüfungsart | In diesem Feld wird angegeben, wie die Stichproben aus der Auftragsmenge entnommen werden. Zulässige Werte Mögliche Werte
Intervall | Der Abstand zwischen zwei Stichproben, angegeben in der Intervalleinheit. Erläuterung: Bei jedem 100. Stück wird eine neue Stichprobe entnommen, die 10 Stück umfasst. In diesem Fall werden also 11 Stichproben à jeweils 10 Stück entnommen. Beispiel
Stichprobe | 10 Stück
Intervall | 100 Stück
Auftragsmenge | 1150 Stück
Intervall | Sie können die Prüfung nicht fortsetzen, wenn Ihre Auftragsmenge kleiner als die Intervallmenge ist (wenn beispielsweise Ihre Auftragsmenge 40 und Ihre Intervallmenge 50 beträgt). In diesem Fall können keine Stichproben erstellt werden, und Sie müssen die Intervallmenge verringern.
Prozentsatz | Der Umfang der Stichprobe entspricht der Gesamtmenge, die geprüft werden muss. In diesem Feld wird der Umfang der Stichprobe als Prozentsatz der Auftragsmenge oder des Intervalls angegeben (sofern Sie Zyklische Stichprobe als Prüfungsart ausgewählt haben).
Einheit | Die Einheit des Stichprobenumfangs.
Stichprobenumfang | Die Größe des Artikels, dessen Qualität geprüft wird.
Ausreichende Qualität | Der Mindestprozentsatz einer Stichprobe, der genehmigt werden muss, damit die Gesamtmenge genehmigt wird. Wenn z. B. die ausreichende Qualität auf 90 gesetzt ist und weniger als 90% genehmigt wurden, wird die gesamte Menge abgelehnt.
Text | Der Text, der die Qualität beschreibt.
Qualitäts-ID | Der Code, unter dem Daten zusammengefasst werden, die für die Prüfung der Qualität eines Artikels erforderlich sind. Durch die Verwendung einer Qualitäts-ID kann sehr viel Zeit eingespart werden, da eine Qualitäts-ID für eine Gruppe von Produkten mit den gleichen Qualitätsstandards und Prüfungen eingesetzt werden kann.
Prüfreihe | Die Prüfreihe legt fest, wie oft Stichproben zur Prüfung einer Auftragsmenge entnommen werden und wie groß die Stichprobe ist.
Auftragsdatum | Das Datum, an dem der Prüfauftrag erstellt wird.
Fertigstellung am | Das Datum, an dem alle Prüfauftragspositionen fertiggestellt wurden. Dieses Datum wird automatisch im Programm Prüfaufträge fertigmelden und verarbeiten (qmptc1202m000) aktualisiert und kann nicht manuell eingegeben werden.
Befehle | Beschreibung
Prüfaufträge drucken | Mit dieser Option werden die Prüfaufträge gedruckt.