| Ausschuss und Gutmenge |  |
| Bei Herstellungsprozessen ist es oftmals notwendig, mehr als die tatsächlich benötigten Produkteinheiten einzuplanen, da unter Umständen einige der Produkte nicht den Spezifikationen entsprechen. Ferner können einige der Komponenten beschädigt werden oder für die Produktion ungeeignet sein. Dieser Effekt kann mit Hilfe der Konzepte Ausschuss und Gutmenge abgebildet werden. Ausschuss und Gutmenge werden in folgenden Fällen berücksichtigt: beim Auflösen von Stücklisten bei der Kostenrechnung bei der Vorkalkulation des Materialbedarfs und der Stunden für Produktionsaufträge beim Fertigmelden von Arbeitsgängen und Aufträgen Verwandte Themen Vor- und nachkalkulierte Materialkosten Ausschuss Gutmenge Festlegen von Ausschuss und Gutmengen Berechnen von vorkalkulierten Mengen |