| Definieren von Prüfverfahren für Material |  |
| Definieren von Prüfverfahren für Material Wenn das Kontrollkästchen QM implementiert für Material (BOM) im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000) markiert ist, können Sie das Paket Quality Management zum Prüfen von Material für Produktionsaufträge verwenden. Sie können die Qualitätsanforderungen für jede Komponente in Quality Management festlegen. Wenn das Kontrollkästchen Material (BOM) im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000) markiert ist, können Sie das Programm Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) über die Zoom-Funktion aus dem Programm Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) aufrufen. Sie können aus zwei Verfahren auswählen, nach denen die Interaktion zwischen dem Modul Produktion und dem Paket Quality Management in Bezug auf Material erfolgen soll: Die Materialien werden geprüft, die Prüfaufträge haben jedoch keine direkte Auswirkung auf die Produktionsaufträge (Verfahren A). Bevor Sie Materialien für einen Produktionsauftrag entnehmen können, müssen diese geprüft werden (Verfahren B). Das Feld Sperrverfahren im Programm Standardaufträge - nach Herkunft (qmptc1120m000) legt fest, welches der oben genannten Verfahren verwendet wird. ERP LN verwendet Verfahren A, wenn das Feld Sperrverfahren auf Weiter gesetzt ist. ERP LN verwendet Verfahren B, wenn das Feld Sperrverfahren auf Sperren gesetzt ist. ERP LN bestimmt den Wert für diese Felder auf der Grundlage der in den folgenden Programmen eingegebenen Daten: Qualitätskombinationen (qmptc0111s000) Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) Verwandte Themen Einsatz von QM für Arbeitsgänge Einsatz von QM für Artikel aus Produktionsaufträgen Einsatz von QM für Material aus Produktionsaufträgen |