| Abteilungsauslastung pro Woche (Übersicht) (tisfc1501m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie eine Wochenübersicht über die Kapazitätsauslastung einer Abteilung ab. Aus der Übersicht können Sie ersehen, welche Aufträge geplant sind und wie viel Zeit und Material voraussichtlich für sie benötigt wird. Optionen im Menü Zusatzoptionen- Sie können folgende Programme aufrufen: Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000). Dieses Programm wird zu einer erneuten Berechnung der von Ihnen geplanten Maschinen- und Abteilungskapazität verwendet. Alle Auslastungsdaten werden gelöscht und anhand der Produktionsmengen und Termine im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) neu generiert. Sie müssen im Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) den Wert Automatisch oder Manuell ausgewählt haben, um das Programm verwenden zu können Programm Daten für Abteilungsplantafel auswählen (tisfc1131m000) Berichte Durch Auswählen des Befehls "Drucken" im Menü Datei können Sie folgende Programme aufrufen: Abteilungsauslastung pro Woche drucken (tisfc1402m000) Maschinenauslastung pro Woche drucken (tisfc1407m000) Relative Abteilungsauslastung drucken (tisfc1404m000) Hinweis Verwenden Sie das Programm Auslastung pro Woche (Übersicht) (tisfc1502m000), um die geplante Auslastung aller normalen Abteilungen abzufragen. Verwenden Sie das Programm Gemeinsame Abteilungauslastung (Übersicht) (tisfc1510m000), um die Auslastung für eine gemeinsame Abteilung abzufragen. Verwandte Themen Produktionsaufträge Berechnen von verfügbarer Kapazität Verwenden eines Hauptprogramms Verwalten von Datensätzen in einem Hauptprogramm Gemeinsame Abteilungen
Felder | Beschreibung
Abteilung | Die Abteilung, für die eine Übersicht über den für die betreffende Woche geplanten Kapazitätsbedarf angezeigt werden soll. Verwenden Sie das Programm Gemeinsame Abteilungauslastung (Übersicht) (tisfc1510m000), um die Auslastung für eine gemeinsame Abteilung abzufragen.
Summe Stunden | In diesem Feld wird die Summe der Mitarbeiterstunden für alle Produktionsaufträge angegeben, die in der Abteilung ausgeführt werden sollen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden
Jahr | In diesem Feld wird das Jahr angegeben, für das die Daten über die geplante Abteilungsauslastung angezeigt werden sollen.
Normale Kapazität | Die durchschnittliche Kapazität einer Maschine oder Abteilung, die als Grundlage für die Kapazitätsauslastung verwendet wird. Die normale Kapazität der Mitarbeiter, die in der Abteilung arbeiten, wird folgendermaßen ermittelt:
     Normale Kapazität = Anzahl Mitarbeiter * Wochennormkapazität nach Kapazitätseinheit
Die Anzahl der Mitarbeiter und die Wochennormkapazität werden im Unterprogramm Abteilungen (tirou0101m000) festgelegt.
Woche | In diesem Feld wird die Woche angegeben, für die die geplante Kapazität für die Abteilung angezeigt werden soll.
Verfügbare Kapazität |
Tag | In diesem Feld wird der Wochentag angegeben, für den der Bedarf angezeigt werden soll, der für die Abteilung geplant ist.
Produktionsauftrag | In diesem Feld wird die Nummer des Produktionsauftrags angegeben.
Artikel | Hierbei handelt es sich um den Artikel, der mit dem Arbeitsgang produziert wurde.
Artikel | Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung des Artikels, der mit dem Arbeitsgang produziert wurde.
Maschine | In diesem Feld wird die Maschine angegeben, mit der der Arbeitsgang ausgeführt wird.
Geplante Menge | Hierbei handelt es sich um die Menge der Artikel, deren Produktion Sie an diesem Datum für den betreffenden Arbeitsgang in der Abteilung geplant haben, einschließlich Verlustmengen durch Ausschuss und geringe Gutmenge.
Arbeitsgang | Hierbei handelt es sich um den Code des Arbeitsgangs, der in der Abteilung durchgeführt wird.
Physischer Ort | Hierbei handelt es sich um den Ort, an dem der Auftrag verarbeitet wird.
Produktionsauftragsgruppe | Hierbei handelt es sich um die Gruppe von Produktionsaufträgen, zu der der Produktionsauftrag gehört. Verwandte Themen Zusammenfassen von Aufträgen zu Gruppen
Summe Stunden | In diesem Feld wird die Summe der Maschinenstunden für alle Produktionsaufträge angegeben, die in der Abteilung ausgeführt werden sollen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden
Normale Kapazität | Die durchschnittliche Kapazität einer Maschine oder Abteilung, die als Grundlage für die Kapazitätsauslastung verwendet wird. Die normale Kapazität der Maschinen, die in der Abteilung arbeiten, wird folgendermaßen ermittelt:
     Normale Kapazität = Anzahl Maschinen * Wochennormkapazität nach Kapazitätseinheit
Die Anzahl der Maschinen und die Wochennormkapazität werden im Unterprogramm Abteilungen (tirou0101m000) festgelegt.
Verfügbare Kapazität | In diesem Feld wird die Gesamtkapazität in Maschinenstunden angegeben, die in der Abteilung zur Verfügung stehen soll. Verfügbare Kapazität = Anzahl Maschinen * Verfügbare Anzahl von Stunden nach Abteilungskalender (unter Berücksichtigung des Kapazitätsprozentsatzes, der für den Kalender festgelegt wurde)
Befehle | Beschreibung
Produktionsplanung | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) aufzurufen.
Auslastung erstellen | Klicken Sie auf diese Option, um die Pläne im Modul Enterprise Planning zu aktualisieren. Alle Auslastungsdaten werden gelöscht und anhand der Produktionsmengen und Termine im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) neu generiert. Sie müssen im Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) den Wert Automatisch ausgewählt haben, um diese Option nutzen zu können.
Plantafel | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) aufzurufen.