| Genereller Artikel - Struktur (tipcf3100m100) |  |
| Mit diesem Programm werden Konfigurationsdaten zu einem generellen Artikel gesteuert und verwaltet. Die Konfigurationsdaten Generelle Stückliste, Genereller Arbeitsplan, Produktmerkmale und Beschränkungen werden definiert, um z. B. auf Kundenanfrage Produktvarianten generieren zu können. Generelle Artikelpositionen Die Positionen auf den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme: Stückliste Die Positionen auf dem Register Stückliste beziehen sich auf das Programm Generelle Stücklisten (tipcf3110m000). Doppelklicken Sie auf die Stücklistenposition, um weitere Informationen zu erhalten. Arbeitsplan Die Positionen auf dem Register Arbeitsplan beziehen sich auf das Programm Genereller Arbeitsplan (tipcf3120m000). Doppelklicken Sie auf den Arbeitsgang, um weitere Informationen zu erhalten. Produktmerkmale Die Positionen auf dem Register Produktmerkmale beziehen sich auf das Programm Produktmerkmale nach generellem Artikel (tipcf1101m000). Beschränkungen Die Positionen auf dem Register Beschränkungen beziehen sich auf das Programm Genereller Artikel - Beschränkungen(tipcf2110m000). Wenn Sie einen Datensatz auf einem Register wählen, z. B. eine Stücklistenposition oder ein Produktmerkmal, können Sie die Befehle im Menü Zusatzoptionen verwenden, um zu dem Datensatz Tätigkeiten durchzuführen. Verwandte Themen Konfigurator (Einleitung) PCF-Ablauf Integration von Manufacturing und Dokumentverwaltung
Felder | Beschreibung
Genereller Artikel | Ein Artikel, der in mehreren Produktvarianten vorhanden ist. Bevor die Fertigung eines generellen Artikels erfolgen kann, muss der Artikel konfiguriert werden, um die gewünschte Produktvariante festzulegen. Beispiel Genereller Artikel: Handbohrmaschine Optionen 3 Energiequellen (Batterien, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau) Mit diesen Optionen können insgesamt 6 Produktvarianten gefertigt werden.
Stücklistenmenge | Die Anzahl von Fertigungsartikeln, für die eine Stückliste gilt. Auf diese Weise können sehr kleine Artikelmengen als Stücklistenkomponenten definiert werden. Beispiel Sie benötigen sehr kleine Mengen bestimmter Farbtöne, um einen Liter der Farbe "Baumwollweiß" anzurühren. Daher wird eine Stücklistenmenge von 1000 Litern definiert. Die Mengen der Bestandteile für die Farbe können dann folgende sein:
Farbe "Baumwollweiß", 1000 Liter
Weiß | 999 Liter
Gelb | 0,6 Liter
Rot | 0,2 Liter
Blau | 0,2 Liter
Arbeitsplaneinheit | Die Menge des Fertigungsartikels, auf der der Arbeitsplan basiert. Mit Hilfe der Arbeitsplaneinheit können sehr kurze Bearbeitungszeiten in den Arbeitsplan eines Artikels aufgenommen werden. Beispiel
Arbeitsplaneinheit | 100
Zykluszeit | 60 Minuten
In einem Zeitraum von 60 Minuten werden 100 Artikel gefertigt. Die Bearbeitungszeit eines Artikels ist also 0,6 Minuten.
Befehle | Beschreibung
Artikel drucken - Produktion | Klicken Sie, um das Programm Artikel drucken - Produktion (tiipd0401m000) zu starten.
Artikel - Produktion | Klicken Sie, um das Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) zu starten.
Genereller Artikel - Einstellungen | Klicken Sie, um das Programm Genereller Artikel - Einstellungen(tipcf3101m000) zu starten.
Generelle Preislisten | Klicken Sie, um das Programm Generelle Preislisten (tipcf4101m000) zu starten.
Preislistenmatrix-Codes | Klicken Sie, um das Programm Preislistenmatrix-Codes (tipcf4510m000) zu starten.