| Linienauslastung neu aufbauen (tiasl3200m000) |  |
| Mit diesem Programm berechnen Sie die Auslastung für einen Bereich von Montagelinien und einen Bereich von Abgangsdaten neu. Sie müssen dieses Programm ausführen, wenn Sie die Daten im Modul "Linienmontage-Konfiguration" (LAC) geändert haben, und Sie die Anzahl der geplanten Aufträge im Vergleich zur Kapazität auf der Linie ermitteln wollen. ERP LN liest die Optionskombinationen der Montageaufträge, die für die Montagelinie eingeplant sind, aus LAC ein. Wenn Sie die Linienauslastung abfragen möchten, verwenden Sie das Programm Montagelinie - Linienauslastung (Diagramm) (tiasl3700m000). Verwandte Themen Auslastung von Montagelinienstationen
Felder | Beschreibung
Montagelinie | Der Bereich der Montagelinien, für den Sie die Auslastung neu berechnen möchten.
Abgangsdatum | Der Bereich der Abgangsdaten, für den Sie die Auslastung neu berechnen möchten.
Befehle | Beschreibung
Neu aufbauen | Klicken Sie auf diese Option, um die Auslastung für einen Bereich von Montagelinien und einen Bereich von Abgangsdaten neu zu berechnen.