| Prüfauftrag - Positionshistorie (qmptc3506m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die Auftragspositionen für einen bestimmten zuvor ausgeführten Prüfauftrag ab. Die Daten der Auftragsposition können im Unterprogramm abgefragt werden. Verwandte Themen Standardprüfungen
Felder | Beschreibung
Prüfauftrag | Ein Auftrag, der zur Strukturierung der Prüfung von gekauften, hergestellten oder verkauften Produkten verwendet wird.
Position | In diesem Feld wird die Nummer der Prüfauftragsposition angegeben.
Aspekt | Teile eines Artikels. Eine Schraube kann beispielsweise die Aspekte Kopf und Stift haben. Ein Aspekt kann eine oder mehrere Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise hat ein Kopf einen Durchmesser und eine Länge, während der Stift einen Durchmesser und eine Farbe aufweist.
Merkmal | Eine bestimmte Qualität oder besondere Eigenschaft eines Artikels oder einer Komponente, wie z. B. Durchmesser, Länge oder Gewicht.
Merkmalsart | In diesem Feld wird die Art des gemessenen Wertes angegeben.
Einheit für Merkmal | In dieser Einheit (z. B. Meter, Kilogramm) wird das Merkmal eines Artikels angegeben. Hinweis Wenn Sie Bruch oder Ganze Zahl in das Feld Merkmalsart eingeben, müssen Sie einen Wert in das Feld Einheit für Merkmal eingeben. Wenn Sie Option eingeben, können Sie das Feld Einheit für Merkmal leer lassen.
Merkmal für Formel | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Merkmal als Variable oder Konstante in der Formel eines anderen Merkmals verwendet.
Optionssatz | Ein Optionssatz ist eine Gruppe möglicher Werte eines Merkmals. Für jeden Wert (Option) können Sie angeben, ob er in Ordnung ist oder nicht akzeptiert werden kann. Die Optionen "Blau" und "Rot" bilden einen Optionssatz. Beispiel
Merkmal | pH-Wert
Prüfung | Lackmustest
Optionen | Blau = In Ordnung
Rot = Nicht in Ordnung
Berechnungsweise | In diesem Feld wird die Art des Merkmalswertes angegeben oder die Art, in der das Merkmal berechnet wird.
Formel | Ausdruck, der verwendet wird, um ein Merkmal mit Hilfe von anderen Variablen oder festen Merkmalen zu berechnen. Hinweis Sie können nur dann Daten in das Feld Formel eingeben, wenn Sie Formel im Feld Berechnungsweise eingegeben haben. Geben Sie die Bezeichnung der Formel ein, die zum Berechnen des Merkmals verwendet wird.
Tatsächliches Startdatum | In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem zum ersten Mal Daten für die Prüfauftragsposition erfasst wurden. Dieses Datum wird im Programm Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) und im Programm Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) aktualisiert und lässt sich nicht ändern.
Tatsächliches Fertigstellungsdatum | In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Prüfung fertiggemeldet wird. Dieses Datum wird im Programm Prüfaufträge fertigmelden und verarbeiten (qmptc1202m000) aktualisiert und kann nicht geändert werden.
Prüfung | Eine Überprüfung bzw. Untersuchung eines bestimmten Merkmals. Sie können ein oder mehrere Prüfverfahren mit einem Merkmal verknüpfen.
Prüfstand | Der (physische) Ort, an dem Kontrollen durchgeführt werden.
Zerstörende Prüfung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Prüfung zerstörend, und der Artikel kann nach der Prüfung nicht mehr verwendet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die Prüfung nicht zerstörend, und der Artikel kann nach der Prüfung weiterhin verwendet werden.
Ergebnisart | In diesem Feld wird die Art des Ergebnisses angegeben, das an den Anwender weitergegeben wird.
Prüfeinheit | Die für die Prüfung gültige Einheit, wie z. B. Meter, Liter oder Kilogramm. Hinweis Die Merkmalseinheit ist der Vorgabewert. Die Prüfeinheit und die Merkmalseinheit müssen dieselbe physikalische Größe haben.
Norm | In diesem Feld wird die Norm angegeben, die im Allgemeinen für die Prüfung verwendet wird, beispielsweise eine DIN-Norm.
Kenntnisse | Bestimmtes Wissen oder technische Fachkompetenz, über die ein Techniker zur Ausführung einer entsprechenden Service-Leistung verfügen muss. Beispiele wären z. B. elektrotechnisches Wissen, Kenntnisse über Spezialwerkzeuge usw.
Mitarbeiter | In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der die Prüfung dieses Merkmals durchführt.
Prüfmittel | In diesem Feld wird das Standard-Prüfmittel eingegeben, mit dem das Merkmal gemessen wird.
Fester Merkmalswert | In diesem Feld wird der Wert einer Konstante (das heißt eines festen Merkmals) angegeben, die in Formeln verwendet wird. Beispiel: Merkmal Gravitation Fester Merkmalswert 13.4 Hinweis Dies gilt nur dann, wenn das Feld Berechnungsweise auf Fest gesetzt ist. Wenn das Feld Merkmalsart auf Ganze Zahl gesetzt ist, wird der feste Merkmalswert auf die nächste ganze Zahl gerundet.
Beispiel
Eingabe (Anwender) | Gerundeter Wert
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Norm | In diesem Feld wird die Norm angegeben, die im Allgemeinen für das Merkmal verwendet wird. Es handelt sich um ein Anzeigefeld. Beispiel: Eine DIN-Norm oder eine ISO-Norm.
Normwert | Die Norm ist die erforderliche Qualität für das Merkmal. Der Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Sie Fest im Feld Berechnungsweise oder Option im Feld Merkmalsart eingeben.
Normwert | Die Norm ist die erforderliche Qualität für das Merkmal. Der Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Sie Fest im Feld Berechnungsweise oder Option im Feld Merkmalsart eingeben.
Obergrenze | In diesem Feld wird der höchste Wert für das Merkmal angezeigt, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Obergrenze muss größer oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein.
Obergrenze | Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden.
Untergrenze | In diesem Feld wird der niedrigste Merkmalswert angezeigt, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Untergrenze muss kleiner oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein.
Untergrenze | In diesem Feld wird der niedrigste Merkmalswert angezeigt, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Untergrenze muss kleiner oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein.