| Pufferzeiten |  |
| Bei der Pufferzeit handelt es sich um die in Arbeitstagen angegebene Zeit zwischen Aktivitäten. Pufferzeiten können variieren. Pufferzeiten, die eine Aktivität betreffen Puffer gesamt: Die zulässige Verlängerung einer Aktivität, angegeben in Arbeitstagen. Freie Pufferzeit: Die freie Pufferzeit zwischen einer Aktivität und der Folge-Aktivität. Die freie Pufferzeit gibt an, um wie viele Tage die Aktivität verlängert werden kann, ohne dass der Fortschritt weiterer damit verknüpfter Aktivitäten gefährdet ist. Die Berechnung erfolgt folgendermaßen: Wenn der Wert im Feld Beziehungsart EA (Ende-Anfang) lautet (die Folge-Aktivität beginnt nach Ende der vorhergehenden Aktivität), dann gilt folgende Formel:
    freie Pufferzeit (FS) =
    frühester Starttermin der Folge-Aktivität - Pufferzeit - Aktivitätsdauer - frühester Starttermin
Wenn der Wert im Feld Beziehungsart AA (Anfang-Anfang) lautet (die Folge-Aktivität und die vorhergehende Aktivität beginnen gleichzeitig), dann gilt folgende Formel:
    freie Pufferzeit (AA) =
    frühester Starttermin der Folge-Aktivität - Pufferzeit - frühester Starttermin
Beide Pufferzeiten werden berechnet, nachdem Sie das Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) ausgeführt haben. Betragen die Werte beider Pufferzeiten null, gehört die Aktivität zum kritischen Pfad. Die absolute Pufferzeit zwischen den Aktivitäten wird im Programm Aktivitätsbeziehungen (tipcs4110m000) verwaltet. Pufferzeiten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden: Pufferzeit (Tag) Die Pufferzeit zwischen der vorhergehenden Aktivität und der Folge-Aktivität, angegeben in Arbeitstagen. Diese Pufferzeit wird dazu verwendet, den Starttermin der Folge-Aktivität zu bestimmen. Die Beziehungsart ist ein wichtiger Faktor: Der Wert EA (Ende-Anfang) gibt an, dass der Starttermin der Folge-Aktivität gleich dem Ende der vorhergehenden Aktivität plus relativer Pufferzeit ist. Der Wert AA (Anfang-Anfang) gibt an, dass der Starttermin der Folge-Aktivität gleich dem Starttermin der vorhergehenden Aktivität plus der relativen Pufferzeit ist. Pufferzeit (in Prozent): Diese Pufferzeit entspricht der Pufferzeit (Tag), wird jedoch als Prozentsatz der Dauer der vorhergehenden Aktivität angegeben. Eine der beiden Pufferzeiten kann im Programm Aktivitätsbeziehungen (tipcs4110m000) eingegeben werden. |