| Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie auftragsbezogene Prüfungen auflisten, ändern oder löschen. Dieses Programm zeigt die Auftragsnummern der Aufträge in anderen ERP LN-Modulen an, für die eine Qualitätskombination und/oder auftragsbezogene Prüfdaten vorhanden sind. Für Aufträge ohne Qualitätskombination können Sie auch manuell auftragsbezogene Daten eingeben. Wenn für eine Kombination aus Herkunft und Artikel eine Qualitätskombination vorhanden ist, werden bei den auftragsspezifischen Prüfdaten standardmäßig die Daten der entsprechenden Qualitätskombination eingetragen. Wenn Sie im Menü Zusatzoptionen die Option "Auftragsbezogene Prüfdaten" auswählen, können Sie die Prüfdaten für die Herkunftsaufträge abfragen oder verwalten. Hinweis Sie können nur dann auftragsbezogene Prüfungen durchführen, wenn Sie mindestens ein Kontrollkästchen für auftragsbezogene Prüfdaten im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000) markieren. Diese Parameter geben nach Herkunft an, ob für einen bestimmten Herkunftsauftrag auftragsbezogene Prüfdaten festgelegt werden können. Verwandte Themen Auftragsbezogene Prüfungen
Felder | Beschreibung
Herkunft | Mit der Herkunft wird ein integriertes Modul oder ein Paket angegeben, auf das sich ein (Prüf-)Auftrag bezieht.
Herkunftsauftrag | In diesem Feld wird die Auftragsnummer des Auftrags angegeben, für den die Prüfung durchgeführt werden soll.
Position | In diesem Feld wird die Positionsnummer auf dem Auftrag angegeben, mit der der Prüfauftrag verknüpft ist. Dabei kann es sich um die Verkaufsauftragsposition, die Bestellposition oder die Stücklistenposition handeln.
Arbeitsgang | Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc. Bei oder nach Durchführung dieses Arbeitsgangs muss eine Qualitätsprüfung durchgeführt werden.
Nur empfohlen | Dieses Feld gibt an, wie mit den Prüfergebnissen verfahren werden muss. Zulässige Werte Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gelten die Prüfergebnisse als Empfehlung für den jeweiligen Anwender und können überschrieben werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, handelt es sich um obligatorische Prüfergebnisse, die nicht vom Anwender überschrieben werden können. In diesem Fall können Sie keine zerstörenden Materialprüfungen verwenden. Hinweis Der Wert in diesem Feld übersteuert den Wert im Feld QM empfiehlt im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000).
Sperrverfahren | Das Sperrverfahren bezieht sich auf die Art, wie Abläufe in der Produktion, im Einkauf oder im Verkauf angehalten beziehungsweise gesteuert werden, damit Prüfungen durchgeführt werden können.
Befehle | Beschreibung
- | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar.
- | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar.