| Ausnahmen (tcuef0105m000) |  |
| Mit diesem Programm definieren Sie, ob ein bestimmtes Objekt, etwa eine Stücklistenposition oder ein Arbeitsplan, zur Herstellung eines bestimmten Artikels verwendet wird oder nicht. Sie rufen dieses Programm über ein Objekt - wie etwa eine Stücklistenposition, ein Arbeitsgang oder ein Lieferant - auf, das zur Herstellung dieses Artikels benötigt wird. Markieren Sie das Objekt, z. B. die Stücklistenposition und rufen Sie das Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) über das Menü Zusatzoptionen auf. Nachdem das Programm gestartet ist, müssen Sie eine Gültigkeitseinheit oder eine Anforderung für die Ausnahme definieren. Danach müssen Sie festlegen, wann das Objekt verwendet wird. Dies wird über die Einstellungen der Kontrollkästchen Gültig und Standardkonfiguration bestimmt: Wenn Sie das Kontrollkästchen Gültig markieren und die Markierung des Kontrollkästchens Standardkonfiguration aufheben, ist das Objekt nicht Teil der Standardkonfiguration des Artikels. Um jedoch eine bestimmte Anforderung zu erfüllen, beispielsweise die eines Kunden, wird das Objekt der Konfiguration einer bestimmten Gültigkeitseinheit oder Anforderung hinzugefügt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Gültig aufheben und das Kontrollkästchen Standardkonfiguration markieren, ist das Objekt Teil der Standardkonfiguration des Artikels. Das Objekt kann jedoch bei Bedarf, etwa wenn ein Kunde dies wünscht, für eine bestimmte Gültigkeitseinheit oder Anforderung weggelassen werden. Hinweis Es ergibt jedoch keinen Sinn, sowohl das Kontrollkästchen Gültig als auch das Kontrollkästchen Standardkonfiguration zu markieren oder die Markierung in beiden Kästchen aufzuheben. Die folgende Tabelle zeigt die Objekte an, für welche Ausnahmen definiert werden können, und das dazugehörige Programm, aus dem heraus das Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) aufgerufen wird:
Objekt | Programm, aus dem heraus die Definition von Ausnahmen begonnen wird
--- | ---
K-Stücklistenposition | Konstruktionsstückliste(tiedm1110m000)
P-Stücklistenpositionen | Stückliste (tibom1110m000)
Arbeitsplan | Artikelarbeitspläne (tirou1101m000)
Arbeitsgang | Arbeitsgänge (tirou1102m000)
Herkunft des Nachschubs | Versorgungsstrategie(cprpd7110m000)
Artikel – Lieferantendaten | Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten
Felder | Beschreibung
Anforderung | Der Grund für einen geschäftlichen Vorgang, den Sie zur Beschreibung von Ausnahmen bei Einheitengültigkeit definieren. Eine Anforderung kann z. B. sein ein bestimmter Markt, ein bestimmtes Modell oder ein bestimmter Kunde. Wenn dieses Feld leer ist, ist die Ausnahme mit einer einzelnen Gültigkeitseinheit verbunden.
Gültigkeitseinheit | Die Gültigkeitseinheit, für die die Ausnahme gilt. Wenn dieses Feld leer ist, ist die Ausnahme mit einer Anforderung verbunden.
Objekt | Das Objekt, dem die Ausnahme zugeordnet ist. Das Objekt kann sich beziehen auf: Positionen der Konstruktionsstückliste (K-BOM) Positionen der Produktionsstückliste (P-BOM) Arbeitspläne Arbeitsgänge Versorgungsstrategien. Artikel – Lieferantendaten
Gültig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt das Objekt (zum Beispiel die Stücklistenposition), dem die Ausnahme zugeordnet ist, für die Gültigkeitseinheit.