| Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) |  |
| Mit diesem Programm legen Sie die Parameter fest, die die Funktionen des Moduls Produktkonfiguration (PCF) steuern. Sie können die Bezeichnungen der vordefinierten Variablen ändern. Im Modul Produktkonfiguration können Sie Beschränkungen nach generellem Artikel definieren. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Wenn die Parameter gespeichert wurden, können Sie sie nicht mehr ändern. Verwandte Themen Parameterprogramme Testen des Produktmodells PCF-Ablauf
Felder | Beschreibung
Allgemein
Gültig ab | Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Parameter geändert wurden. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum neuerer Parametereinstellungen. Der aktuelle Satz hat kein Gültigkeitsdatum.
Bezeichnung | Die Beschreibung des Parametersatzes. Sie können beispielsweise angeben, warum die Parameter geändert wurden.
Mehrstufige Fragenstruktur | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Produktkonfiguration auf mehreren Ebenen der generellen Produktstruktur angewendet. Sie können eine mehrstufige Fragenstruktur für die Konfigurierung von Produktvarianten verwenden. Der Vorteil dieser Struktur besteht darin, dass die Produktmerkmale den richtigen generellen Artikeln zugeordnet werden, so dass eine stärker modular aufgebaute Konfigurationsstruktur entsteht. Die Struktur ermöglicht auch, dass ERP LN bestimmte Fragengruppen bei der Konfiguration ein- oder ausschließt.
Merkmale und Optionen in Kundensprache | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt der Produktkonfigurator die Bezeichnungen von Merkmalen, Optionen und Beschränkungen in der Kundensprache an. Vor allem bei telefonischen Verkaufsgesprächen erleichtert dies die Kommunikation mit dem Kunden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt der Produktkonfigurator die Bezeichnungen von Produktmerkmalen, Optionen und Validierungsmeldungen für Beschränkungen in Ihrer Sprache an. Hinweis Das Modul Produktkonfiguration ist sprachenunabhängig. Das heisst, die Bezeichnungen für Produktmerkmale und Optionen können im System in jeder beliebigen Sprache erfasst werden. Dies ist vor allem für die Kommunikation mit externen Stellen und Kunden von Nutzen.
Implizite Optionen zeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden implizite Optionswerte vom Produktkonfigurator angezeigt. Das bedeutet, dass Sie mit Hilfe von Beschränkungen festlegen, ob bestimmte Produktmerkmale oder Fragen eingegeben bzw. verwendet werden müssen, und ob ein Standard-Optionswert zulässig ist. Bei der Eingabe eines impliziten Optionswertes können Sie mit Hilfe von Beschränkungen auch festlegen, ob das betreffende Merkmal bei der Produktkonfigurierung sichtbar sein soll. Hinweis Diese Vorgabe können Sie durch eine entsprechende explizite Angabe in der Beschränkung für das betreffende Produktmerkmal jederzeit außer Kraft setzen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden implizite Optionswerte vom Produktkonfigurator nicht angezeigt.
VK-Angebotstexte generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert ERP LN nach der Produktkonfiguration VK-Angebotstexte für VK-Angebote.
Eindeutiger Artikel-Code | Dieser Parameter beeinflusst die Art und Weise, in der ERP LN Artikel-Codes für Produktvarianten generiert, wenn Sie das Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) im Modul Projektverwaltung (PCS) ausführen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der kundenspezifische Artikel-Code, den ERP LN im Modul Projektverwaltung (PCS) generiert, mit dem Code des generellen Artikels oder mit dem im Programm Genereller Artikel - Einstellungen (tipcf3101m000) generierten Code identisch. Verschiedene Produktvarianten, die mit dem gleichen Projekt verbunden sind, beziehen sich dann auf den gleichen kundenspezifischen Artikel. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, fügt ERP LN zu dem Code des generellen Artikels eine Folgenummer hinzu, damit für jede Produktvariante im Modul Projektverwaltung (PCS) ein neuer Artikel-Code generiert wird. Sie können die genaue Position dieser Folgenummer im aktuellen Programm im Feld Folgenummer des Artikelcodes von Position und im Feld Folgenummer des Artikelcodes bis Position festlegen. Beachten Sie dabei, dass ein neu konfigurierter Artikel keinen PCS-Projekt-Code als unterscheidendes Merkmal hat, wenn Sie einen Standardartikel konfigurieren, d.h. wenn Sie einen generellen Artikel mit dem Bestellverfahren Anonym konfigurieren. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Artikel-Code auch kein unterscheidendes Merkmal. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens jedoch aufheben, wird ein neuer Artikel-Code generiert, indem eine Folgenummer zu dem generellen Artikel hinzugefügt wird, aus der sich ein unterscheidender Artikel-Code ergibt. Wenn Sie mit dem Programm Genereller Artikel - Einstellungen (tipcf3101m000) neue Artikel-Codes für konfigurierte Standardartikel generieren, könnten Sie es in Betracht ziehen, die Markierung dieses Kontrollkästchen aufzuheben. Wenn zwei Artikel mit der gleichen Konfiguration generiert werden, sind die Artikel-Codes für diese Artikel identisch. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben, unterscheidet eine Folgenummer die Artikel.
Stückliste des auftragsbezogenen Standardartikels verwenden | Im Modul Produktkonfiguration (PCF) verkaufen Sie Varianten eines bestimmten Produkts. Sie stellen ein Produkt entsprechend den Wünschen eines Kunden zusammen, indem Sie Komponenten oder Baugruppen aus einer Liste vordefinierter Merkmale und Optionen auswählen. Technischer ausgedrückt bedeutet dies, dass eine generelle Stückliste in eine kundenspezifische Produktstruktur konvertiert wird, wenn Sie einen generellen Artikel in PCF generieren. Wenn Kunden häufig eine spezielle Konfiguration auswählen, sei es auf Endproduktebene oder auf Baugruppenebene, so können Sie im Modul Artikelbasisdaten (IBD) Standardartikel für diese häufig gewünschten Artikel erstellen. Das Bestellverfahren für den Standardartikel kann entweder Auf Auftrag oder Anonym lauten. Der Parameter Stückliste des auftragsbezogenen Standardartikels verwenden legt fest, ob die Komponenten von auftragsbezogenen Standardartikeln in der kundenspezifischen Produktstruktur verwendet werden. Im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) können Sie eine kundenspezifische Produktstruktur erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie während der Produktkonfiguration eine Baugruppe auswählen, für die in IBD ein auftragsbezogener Standardartikel definiert wurde, so wird dieser auftragsbezogene Standardartikel in der kundenspezifischen BOM verwendet. Außerdem werden die Stücklistenkomponenten des Standardartikels aus der kundenspezifischen Stückliste ausgewählt, während das PCS-Projekt generiert wird: Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und Sie während der Produktkonfiguration eine Baugruppe auswählen, für die ein auftragsbezogener Standardartikel im Bestand vorhanden ist, wird der auftragsbezogene Standardartikel zwar in der Stückliste verwendet, aber seine Komponenten werden vom generellen Artikel abgeleitet: Hinweis Die oben beschriebenen Fälle beziehen sich auf Standardartikel, deren Bestellverfahren Auf Auftrag lautet. Wenn Sie während der Produktkonfiguration einen Standardartikel mit dem Bestellverfahren Anonym auswählen, so wird dieser Standardartikel niemals ein kundenspezifischer Artikel werden, so dass es nicht zu einem Problem durch das Kopieren von Komponenten kommen wird. Mehrmalige Verwendung eines auftragsbezogenen Standardartikels in einem PCS-Projekt Der Parameter Stückliste des auftragsbezogenen Standardartikels verwenden kann in zweierlei Hinsicht verwendet werden. Der Parameter ist nicht nur bei der Auswahl von Komponenten für auftragsbezogene Standardartikel während der Projektgenerierung von Bedeutung, so wie es weiter oben beschrieben wurde, sondern er legt auch fest, ob eine kundenspezifische auftragsbezogene Baugruppe mehrmals in einem PCS-Projekt für unterschiedliche übergeordnete Artikel verwendet werden kann. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können zwei übergeordnete Artikel in einem bestimmten PCS-Projekt nicht die gleiche kundenspezifische auftragsbezogene Baugruppe als Komponente haben. Wenn eine bestimmte Baugruppe für einen bestimmten übergeordneten Artikel verwendet wurde, kann die gleiche Baugruppe nicht auch noch für einen weiteren übergeordneten Artikel verwendet werden, denn wenn eine bestimmte Baugruppe in einem bestimmten übergeordneten Artikel verwendet wird, erhält sie eine Produktvariantennummer. Diese Produktvariantennummer gerät mit der Produktvariantennummer eines anderen übergeordneten Artikels in Konflikt, wenn dieser die Baugruppe auch benötigt. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine kundenspezifische auftragsbezogene Baugruppe für mehrere übergeordnete Artikel desselben Projekts verwendet werden. Der erste übergeordnete Artikel, für den die Baugruppe verwendet wird, weist seine Produktvariantennummer der Baugruppe zu. Trotz dieser Produktvariantennummer kann die Baugruppe für weitere kundenspezifische Produktstrukturen mit anderen Produktvariantennummern verwendet werden. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie eine kundenspezifische auftragsbezogene Baugruppe in einem der übergeordneten Artikel ändern, so wird die Baugruppe auch in den anderen übergeordneten Artikeln geändert, in denen sie verwendet wurde.
Folgenummer des Artikelcodes von Position | In diesem Feld wird angegeben, von welcher Position im Artikelcode die Folgenummer erstellt wird. Wenn der mit ERP LN erstellte Artikelcode eine Produktvariante nicht eindeutig kennzeichnet, erstellt der Produktkonfigurator automatisch einen eindeutigen Code, indem er eine Folgenummer zu dem generierten Artikelcode hinzufügt. Wenn sich bei der Produktkonfiguration oder -generierung die Anzahl der Positionen für die Folgenummer als unzureichend für eine eindeutige Identifikation der Artikelcodes erweist, erweitert der Konfigurator automatisch die Anzahl der Positionen in beliebiger Richtung.
Folgenummer des Artikelcodes bis Position | In diesem Feld wird angegeben, bis zu welcher Position im Artikelcode die Folgenummer erstellt wird. Wenn der mit ERP LN erstellte Artikelcode eine Produktvariante nicht eindeutig kennzeichnet, erstellt der Produktkonfigurator automatisch einen eindeutigen Code, indem er eine Folgenummer zu dem generierten Artikelcode hinzufügt. Wenn sich bei der Produktkonfiguration oder -generierung die Anzahl der Positionen für die Folgenummer als unzureichend für eine eindeutige Identifikation der Artikelcodes erweist, erweitert der Konfigurator automatisch die Anzahl der Positionen in beliebiger Richtung.
Version des Produktkonfigurators | Die Version des Produktkonfigurators. Der Einsatz des Produktkonfigurators kann in zwei Phasen unterteilt werden: Produkt-Modelldefinition. Verwenden des Produktmodells im Echtbetrieb. In der Entwicklungsphase müssen die Beschränkungen auf Fehler getestet werden, damit das Modell im Echtbetrieb eingesetzt werden kann. Hinweis Sie können jederzeit zwischen den beiden Versionen hin- und herwechseln. Interpreter-Version Beschränkungen müssen auf Fehler getestet werden. Daher werden die Beschränkungen fortlaufend gelesen und bei der Ausführung übersetzt oder kompiliert. Der Vorteil der Interpreter-Version ist, dass Sie ein generelles Produktmodell unmittelbar nach Änderung bestimmter Beschränkungen testen können, ohne dass dafür alle Beschränkungen neu kompiliert werden müssen. Ein Nachteil ist die negative Auswirkung auf die Leistung des Konfigurators. Objektversion Diese Version steht für den Echtbetrieb zur Verfügung. Bei Ausführung werden die Beschränkungen vom Produktkonfigurator direkt als Objekte ausgeführt, ohne dass sie ständig neu eingelesen, übersetzt oder kompiliert werden müssen. Insbesondere bei komplexen Beschränkungen ist in der Objektversion die Leistung des Konfigurators erheblich höher als in der Interpreter-Version. Vor Verwendung der Objektversion müssen alle Beschränkungen im Programm Beschränkungen nach generellem Artikel kompilieren (tipcf2201m000) kompiliert werden. Dazu benötigen Sie den Compiler 'bic6.2' auf dem Unternehmens-Server. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Version des Produktkonfigurators. Verwandte Themen Definieren eines Produktmodells
Nummerngruppe für Produktvarianten | Die Nummerngruppe für Produktvarianten. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen
Beschränkungsausdruck
Eingabe Optionswert | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit der Variable Eingabe Optionswert können Sie für jedes Produktmerkmal angeben, ob der Produktkonfigurator Sie zur Eingabe eines Optionswerts auffordern soll. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Vor der Eingabe
Anwendung | Optionswert eingeben j/n
Domäne | Wahr/Falsch
Initialisierung | Wahr
Anzeige Optionswert | Gibt für jedes Produktmerkmal an, ob der Konfigurator das Merkmal bei der Konfiguration anzeigen soll, wenn es sich um einen impliziten Optionswert handelt. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Vor der Eingabe
Anwendung | Optionswert anzeigen j/n
Domäne | Wahr/Falsch
Initialisierung | Wahr, wenn der Parameter "Implizite Optionen zeigen" markiert ist
Falsch, wenn der Parameter "Implizite Optionen zeigen" nicht markiert ist
Hinweis Wert ist wahr, wenn das Feld "Eingabe Optionswert" wahr ist.
Bewerten | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Dieses Feld gibt an, ob der Produktkonfigurator eine bestimmte Produktkonfiguration auf Gültigkeit überprüft. Sie können damit die Produktkonfiguration überwachen und verhindern, dass unzulässige Produktvarianten konfiguriert oder generiert werden. Beachten Sie, dass unter Produktkonfiguration alle generellen Produktdaten, z. B. Produktmerkmale und -optionen, generelle Artikeldaten, generelle Stücklisten, generelle Arbeitspläne und generelle Preislisten, zu verstehen sind. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Validierung
Anwendung | Bewerten der Produktkonfiguration
Domäne | Wahr/Falsch
Initialisierung | Wahr
Meldung | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Das Feld Meldung ermöglicht die Generierung von Meldungen während des Produktkonfigurationsprozesses. Diese Meldungen werden als Warnungen, Hinweise oder Erläuterungen am Bildschirm angezeigt. Sie können in Beschränkungen als Text oder Textblock erfasst werden. Wenn Sie die Produktkonfiguration in der Sprache des Kunden ausgewählt haben, können die Meldungen in Beschränkungen in jeder beliebigen Sprache eingegeben werden. Der Produktkonfigurator generiert dann die Meldungen in der Sprache, die mit dem Sprachencode des Kunden verknüpft ist, und zeigt diese Meldungen an. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Validierung
Anwendung | Meldungen generieren
Domäne | Alphanumerisch: maximal 80x25 Textzeilen
Initialisierung | Standardmeldung
Hinweis Wenn eine Meldung in einer Fremdsprache aufgezeichnet wird, muss der (System-) Sprachcode zu der Variable "Meldung" hinzugefügt werden. Beispiel: message = "this is a message" message.3 = "dies ist eine Meldung"
Artikeldaten | Im Modul Produktkonfiguration (PCF) können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit dem Feld Artikeldaten können Sie die Festlegung der spezifischen Artikeldaten, wie z. B. Artikelcode, Bezeichnung, Material, Abmessungen, Standard und Artikeltext automatisch durch den Produktkonfigurator durchführen lassen. Die Variable Artikeldaten kann im Teil "Parameter-Ersetzung" einer zu einem generellen Artikel gehörenden Beschränkung verwendet werden. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Bestimmen der Artikeldaten einer Produktvariante
Domäne | Alphabetische Zeichen
Initialisierung | Aktueller Wert der Artikeldaten
Hinweis Textblöcke für Artikeltexterstellung haben erste Priorität.
Länge | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit dem Feld Länge können Sie festlegen, dass der Produktkonfigurator z. B. die Länge einer Stücklistenkomponente automatisch anhand einer Formel bestimmt. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Berechnen der Länge von Stücklistenkomponenten
Domäne | Bruchteile
Initialisierung | Aktueller Wert der Länge der Stücklistenkomponente
Hinweis Einheit der Stücklistenkomponente muss Längen- oder Flächenmaß sein.
Breite | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit dem Feld Breite können Sie ERP LN z. B. die Breite einer Stücklistenkomponente berechnen lassen. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Berechnen der Breite von Stücklistenkomponenten
Domäne | Bruchteile
Initialisierung | Aktueller Wert der Breite der Stücklistenkomponente
Hinweis Einheit der Stücklistenkomponente muss ein Flächenmaß sein.
Stückzahl | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit dem Feld Anzahl Einheiten können Sie festlegen, dass ERP LN die Anzahl der Einheiten einer Stücklistenkomponente z. B. anhand einer Formel berechnet. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Berechnen der Anzahl der Einheiten von Stücklistenkomponenten
Domäne | Ganze Zahlen
Initialisierung | Aktueller Wert für Anzahl der Einheiten einer Stücklistenkomponente
Hinweis Einheit der Stücklistenkomponente muss Längen- oder Flächenmaß sein.
Nettomenge | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit dem Feld Nettomenge können Sie festlegen, dass ERP LN die Nettomenge einer Stücklistenkomponente z. B. anhand einer Formel berechnet. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Berechnen der Nettomenge einer Stücklistenkomponente
Domäne | Bruchteile
Initialisierung | Aktueller Wert der Nettomenge der Stücklistenkomponente
Hinweis Wenn die Werte für Länge, Breite (wenn vorhanden) und Anzahl Einheiten bekannt sind, wird die Nettomenge automatisch von diesen Werten abgeleitet, vorausgesetzt sie ist nicht angegeben.
Rüstzeit | Im Modul Produktkonfiguration (PCF) können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal eingegeben werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit dem Feld Rüstzeit können Sie festlegen, dass ERP LN z. B. die Zykluszeit für einen Arbeitsgang berechnet. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Berechnen der Rüstzeit für Arbeitsgang
Domäne | Bruchteile
Initialisierung | Aktueller Wert für Arbeitsgang-Rüstzeit
Produktionsrate | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Dieses Feld gibt die Anzahl der pro Zeiteinheit gefertigten Produkte an. Je nach Parametereinstellung ist als Zeiteinheit Stunde oder Minute vorgegeben. Die Produktionsrate stellt eine Alternative zur Erfassung von Bearbeitungszeiten dar. Der Arbeitsgang mit der geringsten Produktionsrate wird für RPT-Artikel als Engpass betrachtet.
Zykluszeit | Im Modul Produktkonfiguration (PCF) können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit dem Feld Zykluszeit können Sie veranlassen, dass der Produktkonfigurator z. B. die Zykluszeit für einen Arbeitsgang anhand einer Formel berechnet. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Berechnen der Rüstzeit für Arbeitsgang
Domäne | Bruchteile
Initialisierung | Aktueller Wert für Arbeitsgang-Rüstzeit
Preis | Im Modul Produktkonfiguration können Sie die Beschränkungen für die einzelnen generellen Artikel erfassen. Die Anzahl der Variablen, die im Programm Parameter Produktkonfiguration (PCF) (tipcf0100m000) vordefiniert ist, wird in diesen Beschränkungen verwendet. Diese Variablen können nur einmal ausgefüllt werden. Sobald Produktbeschränkungen definiert worden sind, können die Bezeichnungen der Variablen nicht mehr geändert werden! Mit diesem Feld können Sie veranlassen, dass der Produktkonfigurator den EK- oder VK-Preis für eine Produktvariante z. B. anhand einer Formel berechnet. Der endgültige EK- oder VK-Preis für eine Produktvariante kann verschiedene Preis- und/oder Zuschlagskomponenten enthalten. Diese Daten können in der generellen EK- oder VK-Preisliste für jeden generellen Artikel erfasst werden. Diese Variable weist folgende Merkmale auf:
Beschränkungsart | Parameter-Ersetzung
Anwendung | Berechnen des EK- oder VK-Preises für eine Produktvariante
Domäne | Bruchteile
Initialisierung | Aktueller Wert für EK-Preis oder 0,0 für VK-Preis