| Definition von Zeitabschnitten (tiasl1100m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Zeitabschnitte zur Verwendung in der Montageverwaltung definieren. Reservierungen und retrograde Abbuchungen werden pro Linienstation pro Zeitabschnitt vorgenommen, wenn Sie mit Buchungsverarbeitung auf Basis der Linienstation arbeiten, was bedeutet, dass alle Linienstationsaufträge in einem Zeitabschnitt kombiniert werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Buchungen im Gegensatz zur auftragsbasierten Buchungsverarbeitung. Eine weitere Leistungssteigerung erzielen Sie, wenn Sie größere Zeitabschnitte verwenden, da somit die Anzahl der Buchungen noch weiter reduziert wird. Nachdem Sie die Zeitabschnitte definiert haben, müssen Sie den Befehl Zeitabschnitte erstellen im Menü Zusatzoptionen ausführen, um die Zeitabschnitte für das gesamte Reservierungsfenster in Montageverwaltung (ASC) zu generieren. Die Zeitabschnitte für die Periodenlänge müssen den Zeitabschnitten für das Reservierungsfenster (Tage) entsprechen, das im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) definiert ist, da die Reservierung innerhalb des Reservierungsfensters erfolgt. Es ist ratsam, für die Anzahl der Zeitabschnitte pro Tag eine ganze Zahl einzugeben. Anderenfalls werden Ihre Zeitabschnitte unterschiedlich lang sein. Wenn Sie beispielsweise "10 Stunden" in dieses Feld eingeben, generiert ERP LN zwei Zeitabschnitte mit jeweils 10 Stunden und einen Zeitabschnitt mit vier Stunden (für einen 24-stündigen Tag). Wenn Sie viele Änderungen an Montageaufträgen vornehmen, sollten Sie kleinere Zeitabschnitte wählen. Wenn Sie jedoch wenige Änderungen vornehmen, können die Zeitabschnitte größer sein. Beispiel Geben Sie folgende Werte in das aktuelle Programm ein:
Periode | Anz. Tage | Dauer | Einheit
1 | 1 | 1 | Stunde
2 | 1 | 4 | Stunde
3 | -1 | 8 | Stunde
In das Feld Reservierungsfenster (Tage) im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) können Sie beispielsweise 5 Tage eingeben. Die Anzahl der Arbeitsstunden für den Tag für eine Montagelinie wird mithilfe des Feldes Kalender im Programm Montagelinien(tiasl1530m000) definiert (in diesem Beispiel wird von 8 Stunden ausgegangen). Wenn Sie die Option Zeitabschnitte erstellen wählen, werden folgende Zeitabschnitte generiert.
Zeitabschnitt | Anzahl Tage | Beginn | Ende
1 | 1 | 8:00 | 9:00
2 | 1 | 9:00 | 10:00
3 | 1 | 10:00 | 11:00
4 | 1 | 11:00 | 12:00
5 | 1 | 13:00 | 14:00
6 | 1 | 15:00 | 16:00
7 | 2 | 8:00 | 12:00
8 | 2 | 12:00 | 16:00
9 | 3 | 8:00 | 16:00
10 | 4 | 8:00 | 16:00
11 | 5 | 8:00 | 16:00
Die beiden letzten Zeilen wurden erstellt, weil das Reservierungsfenster gefüllt wurde. Hinweis Die von Ihnen definierten Zeitabschnitte können Sie mit dem Programm Zeitabschnitte (tiasl1501m000) anzeigen. Mit der Option Definition von Zeitabschnitten drucken im Menü Datei können Sie die Daten drucken, die Sie in dieses Programm eingegeben haben. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000)
Felder | Beschreibung
Periode | Die Nummer des definierten Zeitabschnitts.
Anzahl der Tage | Die maximale Anzahl der Tage, für die der definierte Zeitabschnitt gilt. Sie müssen eine ganze Zahl eingeben.
Dauer | Geben Sie die Dauer des Zeitabschnitts ein. Die Einheit der Dauer (beispielsweise Stunden) definieren Sie im nächsten Feld. Es ist ratsam, für die Anzahl der Zeitabschnitte pro Tag eine ganze Zahl einzugeben. Anderenfalls werden Ihre Zeitabschnitte unterschiedlich lang sein. Wenn Sie beispielsweise "10 Stunden" in dieses Feld eingeben, generiert ERP LN zwei Zeitabschnitte mit jeweils 10 Stunden und einen Zeitabschnitt mit vier Stunden (für einen 24-stündigen Tag).
Dauer | Die Maßeinheit für die Dauer, beispielsweise Stunden.
Befehle | Beschreibung
Zeitabschnitte erstellen | Klicken Sie auf diese Option, um Zeitabschnitte mit den Einstellungen zu generieren, die Sie in diesem Programm definiert haben.