| Produktkonfiguration (PCF) |  |
| In der traditionellen Fertigungssteuerung besteht die Produktstruktur normalerweise aus den folgenden Elementen: Artikeldaten wie Lieferzeit und Herstellkosten Daten, die sich auf die Struktur der Artikel beziehen, wie beispielsweise Stücklisten Daten zu Arbeitsabläufen, wie beispielsweise Arbeitspläne Dieses System mag für Unternehmen ausreichen, die eine begrenzte Anzahl von Produkten herstellen. Wenn jedoch eine große Anzahl an Varianten des Endprodukts hergestellt wird, werden sie normalerweise nur dann montiert oder gefertigt, wenn ein Kundenauftrag eingegangen ist. In solchen Fällen kann es bei traditionellen Informationssystemen zu Problemen durch Datenmenge, -komplexität und -verwaltung kommen. Außerdem ist die schnelle Bereitstellung der Daten möglicherweise nicht immer gewährleistet. In fast jedem Unternehmen, das Produkte auf Auftrag herstellt, werden Produktvarianten verwendet. Daher ist es nicht möglich, die Produktstruktur für alle Versionen aller Endprodukte im Voraus zu definieren. Die Lösung zu diesem Problem ist eine Konfigurationsverwaltung. Diese Konfigurationsverwaltung kann in eine gut durchdachte modulare Produktentwicklung mit ausführlicher Bewertung und Funktionen zur Unterstützung der Entwicklung im Informationssystem umgewandelt werden, um die logistische Verwaltung zu verbessern. Im Modul Produktkonfiguration (PCF) wird ein Produktmodell erstellt, in dem alle Merkmale des Produktmodells festgelegt werden. Durch Auswählen der Optionen der einzelnen Merkmale definieren Sie die gewünschte Produktvariante. Die Umsetzung Ihrer Anforderungen in die Produktstruktur der Variante wird mit Hilfe einer Reihe von Entscheidungsregeln und Beschränkungen gesteuert. Die Beschränkungen geben dabei an, welche Komponenten und Arbeitsgänge für eine bestimmte Version verwendet werden sollen. Systemleistung Die Einstellungen in diesem Programm können Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Produktkonfigurator ohne Projektverwaltung (PCS) Verwandte Themen PCF-Ablauf |