| Berechnen der retrograd abzubuchenden Mengen |  |
| Wenn die gesamte Auftragsmenge fertiggemeldet wird, entspricht die durch retrograde Stücklistenabbuchung entnommene Materialmenge dem vorkalkulierten Materialbedarf. Wenn Sie einen Teil der Auftragsmenge fertigmelden, wird die zu entnehmende Materialmenge folgendermaßen berechnet:
    Retrograd abgebuchte Materialmenge = Vorkalkulierte Menge x (Retrograd abzubuchende Menge / Geplante Einsatzmenge)
Die geplante Einsatzmenge ist die auf Ausschuss und Gutmenge berichtigte Auftragsmenge. Die vorkalkulierte Menge wird im Programm Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) angezeigt. Jeder Ausschuss des Materials, den Sie nicht als Prozentsatz, sondern als feste Menge definieren, wird auf einmal entnommen, sobald eine retrograde Abbuchung vorgenommen wird. Diese Ausschussmengen können Sie in folgenden Programmen festlegen: Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) Produktionsplanung (tisfc0110m000) Verwandte Themen Retrograde Abbuchung - Einsatz Ausschuss und Gutmenge Retrograde Abbuchung |