| Prüfauftrag - Positionen (qmptc1101m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Prüfauftragspositionen. Für jede Kombination aus Aspekt und Merkmal steht eine Prüfposition zur Verfügung. Die Daten, die mit diesem Merkmal verknüpft sind, können für diesen bestimmten Prüfauftrag geändert werden. Register Allgemein Detailangaben zum Merkmal. Prüfdaten Detailangaben zum Testverfahren. Normen Detailangaben zur Norm und zu den Grenzwerten der Prüfergebnisse. Hinweis Sie können keinen Datensatz ändern, wenn die Prüfdaten der Position schon existieren. Wenn der Status der Auftragsposition auf Fertig gesetzt ist, können keine neuen Positionen für diesen Herkunftsauftrag hinzugefügt werden. Verwandte Themen Standardprüfungen
Felder | Beschreibung
Prüfauftrag | Ein Auftrag, der zur Strukturierung der Prüfung von gekauften, hergestellten oder verkauften Produkten verwendet wird.
Position | In diesem Feld wird die Positionsnummer auf dem Auftrag angegeben, mit der der Prüfauftrag verknüpft ist. Dabei kann es sich um die Verkaufsauftragsposition, die Bestellposition oder die Stücklistenposition handeln.
Auftragspositionsstatus | Der Auftragspositionsstatus gibt den aktuellen Status für die Prüfposition an. Der Status wird in folgenden Programmen geändert: Prüfauftrag - Positionen (qmptc1101m000) (Frei) Prüfaufträge drucken (qmptc1400m000) (Gedruckt) Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) (Aktiv) Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) (Aktiv) Prüfaufträge fertigmelden und verarbeiten (qmptc1202m000) (Fertig)
Aspekt | Teile eines Artikels. Eine Schraube kann beispielsweise die Aspekte Kopf und Stift haben. Ein Aspekt kann eine oder mehrere Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise hat ein Kopf einen Durchmesser und eine Länge, während der Stift einen Durchmesser und eine Farbe aufweist.
Merkmal | Eine bestimmte Qualität oder besondere Eigenschaft eines Artikels oder einer Komponente, wie z. B. Durchmesser, Länge oder Gewicht.
Merkmalsart | In diesem Feld wird die Art des gemessenen Wertes angegeben.
Einheit für Merkmal | Ausdruck, der verwendet wird, um ein Merkmal mit Hilfe von anderen Variablen oder festen Merkmalen zu berechnen. Hinweis Das Feld Formel ist nur dann aktiv, wenn Sie Formel im Feld Berechnungsweise eingeben. Geben Sie die Bezeichnung der Formel ein, die zum Berechnen des Merkmals verwendet wird.
Merkmal für Formel | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Merkmal als Variable oder Konstante in der Formel eines anderen Merkmals verwendet werden.
Optionssatz | Ein Optionssatz ist eine Gruppe möglicher Werte eines Merkmals. Für jeden Wert (Option) können Sie angeben, ob er in Ordnung ist oder nicht akzeptiert werden kann. Die Optionen "Blau" und "Rot" bilden einen Optionssatz. Beispiel
Merkmal | pH-Wert
Prüfung | Lackmustest
Optionen | Blau = In Ordnung
Rot = Nicht in Ordnung
Hinweis Sie können einen Optionsatz eingeben, wenn das Feld Merkmalsart auf Option gesetzt ist.
Berechnungsweise | In diesem Feld wird die Art des Merkmalswertes angegeben oder die Art, in der das Merkmal berechnet wird.
Formel | Ausdruck, der verwendet wird, um ein Merkmal mit Hilfe von anderen Variablen oder festen Merkmalen zu berechnen. Hinweis Das Feld Formel ist nur dann aktiv, wenn Sie Formel im Feld Berechnungsweise eingeben. Geben Sie die Bezeichnung der Formel ein, die zum Berechnen des Merkmals verwendet wird.
Tatsächliches Startdatum | In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem zum ersten Mal Daten für die Prüfauftragsposition erfasst wurden. Dieses Datum wird im Programm Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) und im Programm Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) aktualisiert und lässt sich nicht ändern.
Tatsächliches Fertigstellungsdatum | In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Prüfung fertiggemeldet wird. Dieses Datum wird im Programm Prüfaufträge fertigmelden und verarbeiten (qmptc1202m000) aktualisiert und kann nicht geändert werden.
Prüfung | Eine Überprüfung bzw. Untersuchung eines bestimmten Merkmals. Sie können ein oder mehrere Prüfverfahren mit einem Merkmal verknüpfen.
Prüfstand | Der (physische) Ort, an dem Kontrollen durchgeführt werden.
Zerstörende Prüfung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Prüfung zerstörend und der Artikel kann nach der Prüfung nicht mehr verwendet werden.
Ergebnisart | In diesem Feld wird die Art des Ergebnisses angegeben, das an den Anwender weitergegeben wird.
Prüfeinheit | Die für die Prüfung gültige Einheit, wie z. B. Meter, Liter oder Kilogramm. Hinweis Die Merkmalseinheit ist der Vorgabewert. Die Prüfeinheit und die Merkmalseinheit müssen dieselbe physikalische Größe haben.
Norm | In diesem Feld wird die Norm angegeben, die im Allgemeinen für die Prüfung verwendet wird, beispielsweise eine DIN-Norm.
Kenntnisse | Bestimmtes Wissen oder technische Fachkompetenz, über die ein Techniker zur Ausführung einer entsprechenden Service-Leistung verfügen muss. Beispiele wären z. B. elektrotechnisches Wissen, Kenntnisse über Spezialwerkzeuge usw.
Mitarbeiter | In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der die Prüfung dieses Merkmals durchführt.
Prüfmittel | Ein Werkzeug, das bei Qualitätsprüfungen zum Messen von bestimmten Eigenschaften eines Artikels verwendet wird. Beispiel
Prüfmittel | Säuremesser
Merkmal | pH-Wert
Fester Merkmalswert | In diesem Feld wird ein einmalig erfasster Merkmalswert angegeben. Der feste Merkmalswert wird mit den Ergebnissen der Prüfung verglichen, die in einem der folgenden Programme eingegeben werden: Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Berechnungsweise auf Fest gesetzt ist. Wenn das Feld Merkmalsart auf Ganze Zahl gesetzt ist, wird das Feld Fester Merkmalswert auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet.
Beispiel
Eingabe (Anwender) | Gerundeter Wert
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Norm | In diesem Feld wird die Norm angegeben, die im Allgemeinen für das Merkmal verwendet wird, beispielsweise eine DIN-Norm.
Normwert | Die Norm ist die erforderliche Qualität für das Merkmal. Der Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Sie Fest im Feld Berechnungsweise oder Option im Feld Merkmalsart eingeben.
Normwert | Die Norm ist die erforderliche Qualität für das Merkmal. Der Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Sie Fest im Feld Berechnungsweise oder Option im Feld Merkmalsart eingeben.
Obergrenze | Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden.
Obergrenze | In diesem Feld geben Sie den höchsten Wert für das Merkmal ein, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Obergrenze muss größer oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein.
Untergrenze | In diesem Feld wird der niedrigste Merkmalswert angegeben, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Untergrenze muss kleiner oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein.
Untergrenze | In diesem Feld geben Sie den niedrigsten Wert für das Merkmal ein, bei dem die Qualität noch akzeptabel ist. Dieser Wert wird in der Einheit des Merkmals angegeben. Hinweis Der Wert im Feld Untergrenze muss größer oder gleich dem Wert im Feld Normwert sein.
Befehle | Beschreibung
- | Wenn Zeichnungen vorhanden sind, können Sie mit dieser Schaltfläche abrufen, wie das entsprechende Merkmal aussieht.