| Calcul de la quantité estimée |  |
| Les quantités estimées de matières pour un ordre de fabrication sont calculées de la manière suivante : La quantité nette est calculée en fonction de la nomenclature et de la quantité commandée. La quantité planifiée en entrée est déterminée. La quantité estimée est calculée en fonction de la quantité nette, de la quantité planifiée en entrée et de toute quantité ou tout pourcentage de rebut défini pour la matière. Quantité décomposée La quantité décomposée est basée sur la quantité nette indiquée dans la nomenclature. Par exemple, selon la nomenclature, 20 vis sont nécessaires pour fabriquer une boîte. 30 boîtes ont été commandées. Par conséquent, la quantité décomposée est de 600 (20 x 30) vis. Quantité planifiée en entrée La quantité estimée d'une matière est basée sur la quantité planifiée en entrée pour l'opération à laquelle la matière est liée. Si aucune opération n'est associée à l'ordre de fabrication, la quantité planifiée en entrée correspond tout simplement à la quantité commandée sur l'ordre de fabrication. Le calcul de la quantité planifiée en entrée est expliqué à la rubrique Quantité planifiée à fabriquer. Quantité estimée La quantité estimée est calculée à l'aide de la formule suivante :
    Quantité estimée = ( quantité nette x (1+ facteur de rebut/100 %) + quantité de rebut ) x facteur de quantité planifiée
Où : Quantité nette : la quantité de matière requise sans tenir compte du rebut et du rendement ; Facteur de rebut : facteur de rebut défini pour la matière dans la nomenclature. Quantité de rebut : quantité de rebut définie pour la matière dans la nomenclature. Le facteur de quantité planifiée est défini selon la formule suivante :
    Facteur de quantité planifiée = quantité planifée en entrée de l'opération en cours/quantié planifiée en sortie de la dernière opération
Ce calcul est illustré par l'Exemple d'estimation de matières. Rubriques liées Ordres de fabrication pour les articles achetés Rebut Rendement Liaison des matières aux opérations |