| Outils par article (titrp0107s000) |  |
| Cette session permet de mettre à jour les données des outils affectés aux articles. La planification de la disponibilité des outils s'effectue dans la session Planification des disponibilités (titrp0513m000), pour les outils qui sont liés à des articles dans les ordres de fabrication planifiés. La planification est basée sur le délai et le décalage relatifs aux outils associés à un article. Rubriques liées Planification des besoins en outils
Champs | Description
Article | Pour pouvoir être associé à un outil, un article de fabrication doit être : un article fabriqué ; il peut s'agir d'un article standard ou d'un article spécifique. un article générique. Vous ne pouvez pas associer un outil à des articles standard à la commande.
Description | La description ou le nom du code.
Position | Numéro de séquence qui représente la position du composant.
Type d'outil | Le type d'outil doit être défini comme critique dans la planification des disponibilités, au moyen de la session Types d'outils (titrp0101s000).
Description | La description ou le nom du code.
Numéro de série de l'outil | Le numéro de série est le numéro d'identification unique de l'outil. La combinaison du type d'outil et du numéro de série de l'outil est unique dans ERP LN et représente un seul outil. Remarque Pour pouvoir saisir un kit d'outils, vous devez cocher la case Outil utilisé pour le service de la session Outils par type d'outil (titrp0502m000).
Kit d'outils | Ensemble d'outils spécifiques nécessaire à l'exécution d'une tâche. Un kit d'outils peut être lié à une machine, une tâche et/ou une opération de gamme afin de définir le ou les outils nécessaires à l'exécution de la tâche et/ou de l'opération.
Délai de fabrication | Temps de fabrication d'un article exprimé en heures ou en jours, à partir des éléments de délai définis dans les opérations de gamme.
Décalage | Décalage en jours de travail, de la date à laquelle l'outil est requis jusqu'à la date de fin planifiée de l'ordre de fabrication. Le décalage ne peut pas dépasser le délai de fabrication défini dans la session Articles - Production (tiipd0101m000) pour l'article.
Délai | L'intervalle précise la durée en jours de travail pendant laquelle l'outil est nécessaire. Remarque L'intervalle saisi dans ce champ ne peut pas dépasser la valeur entrée dans le champ Décalage.
Pourcentage d'utilisation de l'outil | Nombre d'utilisations nécessaires de l'outil pour produire une seule pièce d'un article. Si le champ Type d'outil est lié et si la durée de vie de l'outil est basée sur le nombre d'utilisations, la valeur par défaut est 1. Si le champ Kit d'outils est lié, le nombre d'utilisations nécessaires pour produire une seule pièce d'un article s'applique à tous les outils du champ Kit d'outils. Remarque La valeur minimum du champ est 1.