| Calcul du délai de fabrication dans Enterprise Planning |  |
| Enterprise Planning peut déterminer les délais des ordres de fabrication planifiés des deux façons suivantes : au moyen des données de gamme détaillées, au moyen d’un délai de fabrication fixe. au moyen des données de gamme détaillées pour le futur à court terme, associée à un délai de fabrication fixe pour le futur à plus long terme. La méthode utilisée par ERP LN dépend de la valeur que vous avez indiquée dans le champ Début de l'horizon de planification fixe (SFC) de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Généralement, ERP LN planifie les ordres de fabrication à partir d’une gamme ou seconde par seconde. Un délai fixe est moins détaillé : il est exprimé en jours ouvrables et dépend de la quantité. L’emploi de délais fixes accélère en revanche les calculs. Pour une planification à plus long terme, le niveau de détail fournit par une planification reposant sur une gamme est parfois superflu. Un délai fixe offre une approximation particulièrement utile dans les cas suivants : variation limitée ou inexistante dans la quantité de commande de vos ordres ; le processus de production concerné est indépendant de la quantité. Horizon de planification fixe Dans Enterprise Planning, vous pouvez définir un horizon de planification fixe. Dans le champ Début de l'horizon de planification fixe (SFC) de la session Articles - Planification (cprpd1100m000), vous pouvez indiquer au bout de combien de jours ouvrables l'horizon de planification fixe débute. La valeur de ce champ est utilisée de la manière suivante : si elle est nulle, Enterprise Planning utilise un délai fixe pour tous les ordres de fabrication planifiés ; si elle est supérieure à l'horizon de l'ordre, Enterprise Planning utilise une gamme pour tous les ordres de fabrication planifiés ; si elle est comprise entre zéro et l’horizon d’ordre, Enterprise Planning utilise une gamme pour les ordres situés avant l'horizon de planification fixe et un délai fixe pour les ordres générés dans l'horizon de planification fixe. Important! Si le champ Début de l'horizon de planification fixe (SFC) est réglé sur zéro, vous ne pouvez pas transférer les ordres planifiés générés au niveau d'exécution: Enterprise Planning ne relie en effet aucune opération de gamme à l'ordre planifié. Vous pouvez uniquement utiliser ce paramètre pour les simulations. Remarque Si la valeur du champ Début de l'horizon de planification fixe (SFC) est supérieure à zéro, Enterprise Planning arrondit le début de l'horizon de planification fixe à la fin d'une période. Il en résulte que le délai de planification fixe débute réellement à la période suivante. La date de début d'un ordre planifié détermine si l'ordre s'inscrit dans l'horizon de planification fixe ou avant celui-ci. Si vous appliquez la planification en amont, Enterprise Planning procède d'abord à la planification en amont préliminaire en utilisant le délai fixe. La date initiale résultante est contrôlée par rapport à l'horizon de planification fixe. Si cette date de début est située avant l'horizon de planification fixe, Enterprise Planning répète le calcul avec les données de gamme détaillées. Avant que l’application Enterprise Planning ne planifie le délai de fabrication, elle décale la date de fin de l'ordre à l'aide des éléments de délai suivants : Délai de sécurité ( Articles - Commande (tcibd2500m000) ). Délai supplémentaire ( Articles - Planification (cprpd1100m000) ). Délai de sortie de stock ( Magasin - Article (whwmd2510m000) ). Planification du délai pour un délai fixe Si la date de début d’ordre se situe après l’horizon de planification fixe, le délai d’ordre de fabrication est toujours égal au délai de fabrication indiqué dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Vous pouvez soit entrer une valeur dans le champ Délai de fabrication de la session Articles - Production (tiipd0101m000), soit laisser ERP LN renseigner automatiquement ce champ. Dans le second cas, vous devez lancer la session Mise à jour des délais d'ordre (tirou1202m000) pour permettre à Enterprise Planning de calculer la valeur. Enterprise Planning planifie le délai fixe à partir du calendrier associé à l’ unité d'entreprise de l’article. Ce processus de planification comporte les étapes suivantes : La date de fin de l'ordre est définie en amont de telle sorte qu’elle corresponde à la dernière date travaillée selon le calendrier de l'unité d'entreprise. La date de début de l'ordre est déterminée via une planification en amont du délai fixe, à l'aide du calendrier de l'unité d'entreprise. Figure 1 : Planification du délai pour un délai fixe Figure 1
DO | Délai de fabrication (de la session Articles - Production (tiipd0101m000) )
DTT | Date de fin définie de telle sorte qu’elle corresponde à la dernière date travaillée (conformément au calendrier de l'article/l'unité d'entreprise)
SO/SE/SU | Délai de sortie de stock / délai de sécurité / délai supplémentaire
A | Date de début
B | Date de fin
C | Date de besoin
Planification du délai avec les données de gamme détaillées Si la date de début de l’ordre est antérieure à l’horizon de planification fixe, Enterprise Planning utilise les données de gamme détaillées pour calculer le délai de fabrication, puis se sert de ce délai pour calculer la date de début de l’ordre. Enterprise Planning extrait ces données de gamme du module Gamme. de l'application Manufacturing. Vous pouvez définir une série de gammes pour chaque article et devez définir des opérations pour chaque combinaison article/gamme. La gamme sélectionnée par ERP LN dépend entre autres facteurs des critères suivants : l’état de la case à cocher Gamme standard de la session Article - Gammes (tirou1101m000); la quantité d’ordre, si vous avez coché la case Gamme proportionnelle à la quantité de la session Articles - Production (tiipd0101m000); le contenu du champ Référence de la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000), qui détermine quelles lignes d’opération Enterprise Planning sélectionne dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Après avoir sélectionné une gamme, l’application Enterprise Planning peut calculer le délai de fabrication, qui consiste en une série de délais d’opérations distinctes. Pour calculer ces délais d’opérations, Enterprise Planning extrait les données opératoires suivantes de la session Opérations de gammes (tirou1102m000): File d'attente Temps de préparation [min] Temps de cycle [min] Temps d'attente Temps de déplacement Enterprise Planning calcule les délais des opérations à l’aide de la formule suivante :
    Délais des opérations = temps d’attente (file d’attente) + temps de cycle * quantité + temps d’attente + temps de déplacement (attente)
Figure 2 : Planification du délai avec les données de gamme détaillées Figure 2
OP1/OP2/OP3 | Opérations de gamme (voir la session Article - Gammes (tirou1101m000) )
DTT | Date de fin définie de telle sorte qu’elle corresponde à la dernière date travaillée (selon le calendrier des ressources de la dernière opération)
SO/SE/SU | Délai de sortie de stock / délai de sécurité / délai supplémentaire
A | Date de début
B | Date de fin
C | Date de besoin
Rubriques liées Calcul des délais d'approvisionnement Calendriers dans Enterprise Planning |