| Kit d'assemblage (whwmd4150s000) |  |
| Cette session permet de définir et de gérer les kits d'assemblage. Remarque Dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000), vous pouvez indiquer si un article d'un magasin donné appartient à un kit d'assemblage. Vous ne pouvez spécifier un kit d'assemblage que si le système d'approvisionnement est Contrôlé par ordre/SILS.
Champs | Description
Kit d'assemblage | Groupe d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin.
Taille du lot | Nombre de kits d'assemblage devant faire l'objet d'un appel de livraison.
Intervalle maximum | Intervalle maximum pour le calcul du nombre de kits d'assemblage à appeler.
Intervalle maximum | Unité de temps utilisée pour le paramètre Intervalle maximum.
Station déclencheur | Poste à partir duquel l'approvisionnement en articles est déclenché.
Horizon figé bloqué | L'horizon figé bloqué ainsi que la date de réception planifiée du kit d'assemblage définissent la période pendant laquelle il n'est plus possible de modifier les pièces à fournir pour l'ordre d'assemblage. Ainsi, aucune modification du contenu de l'ordre d'assemblage n'est autorisée lorsque la date/heure de modification est comprise dans la période déterminée par la date de réception planifiée moins l'horizon figé bloqué.
Horizon figé bloqué | Unité utilisée pour exprimer l'horizon figé bloqué.
Délai de sécurité | Le délai de sécurité sert à déterminer la date de réception planifiée des kits d'assemblage. Date/heure de réception planifiée = date/heure de début de l'assemblage + retard programmé - délai de sécurité
Délai de sécurité | Unité utilisée pour exprimer le délai de sécurité.