| Structure de variante de produit (tipcf5511m000) |  |
| Cette session permet de configurer des variantes de produits. Rubriques liées Procédures PCF
Champs | Description
Variante de produit | Code d'identification unique de la variante de produit.
Groupe d'options | Identifie un ensemble de caractéristiques et d'options de produit pour un article générique au sein d'une structure de produit générique.
Article générique | Article générique au niveau de la nomenclature.
Niveau | Lors de la fabrication d'un produit, les composants sont assemblés en sous-ensembles et ces derniers sont à leur tour assemblés dans le produit final. Les composants utilisés à chaque phase de la fabrication sont décrits dans une nomenclature. Chaque phase constitue un niveau de la nomenclature. La liste des composants d'une roue représente un niveau de nomenclature. La liste des sous-ensembles d'un vélo constitue le niveau supérieur qui est souvent appelé niveau zéro. Exemple Un vélo se compose d'un cadre et de deux roues. Le cadre comprend trois tubes. Les roues comprennent chacune une jante, un moyeu et 35 rayons.
Article générique | Code Article du composant dans la nomenclature générique.
Position | Position du composant, représentée par un numéro, qui permet d'identifier clairement la nomenclature générique. Ce numéro est comparable à celui de la nomenclature de production. Cependant, dans une nomenclature générique, plusieurs variantes peuvent être définies pour chaque numéro de position. Par défaut, ERP LN affiche le dernier numéro de position utilisé plus 10 (autrement dit; selon la séquence 10, 20, 30, etc.) La numérotation des positions est illimitée. Vous devez adopter ces valeurs afin de pouvoir utiliser les numéros intermédiaires quand vous insérerez des composants. Si, après coup, il est nécessaire d'insérer un composant entre les composants 10 et 20, vous pourrez affecter le numéro de position "15" à ce dernier.
Séquence | Le numéro de séquence indique qu'à chaque numéro de position peuvent correspondent plusieurs versions du composant. Pour les variantes de produits, saisissez le numéro de séquence d'un numéro de position de la nomenclature générique. Ce numéro de séquence n'est pas obligatoire.