| Ordre d'assemblage - Ordres d'assemblage du poste (tiasc2510m000) |  |
| Cette session permet d'afficher la façon dont un ordre d'assemblage est subdivisé en ordres d'assemblage de poste, avec leurs variantes de postes d'assemblage (le cas échéant). Dans cette session, vous pouvez rendre les variantes de poste d'assemblage spécifique à l'ordre, ce qui peut s'avérer nécessaire pour la raison suivante : Vous pouvez modifier le contenu d'un ordre d'assemblage de poste spécifique. Toutefois, le contenu (opérations et matières) d'un ordre est stocké dans la variante de poste d'assemblage, laquelle peut être liée à plusieurs ordres d'assemblage, si bien que les modifications apportées à un ordre peuvent avoir une incidence sur de nombreux autres ordres. Pour éviter ce problème, vous devez rendre la variante de poste d'assemblage spécifique à l'ordre (pour l'ordre modifié). Lorsqu'une variante de poste d'assemblage est spécifique à l'ordre, la variante d'origine est copiée dans une variante unique (non liée à d'autres ordres) qui n'existe que pour l'ordre d'assemblage de poste modifié. Vous pouvez ainsi modifier le contenu de l'ordre sans que cela n'ait d'effet sur les autres ordres. Rubriques liées Vue générale de la gestion de l'assemblage Variantes de postes d'assemblage Ordres d'assemblage Transfert d'en-cours Transferts d'en-cours dans le module Gestion de l'assemblage (ASC) Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage Post-consommation Post-consommation d'assemblage
Champs | Description
Ordre d'assemblage | Ordre permettant d'assembler un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage.
Poste d'assemblage | Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles.
Poste suivant | Poste d'assemblage qui suit le poste du champ précédent ; poste d'assemblage suivant dans la ligne d'assemblage active.
Statut de l'ordre d'assemblage du poste | Statut de l'ordre d'assemblage du poste. Les statuts suivants existent : Planifié Bloqué Prêt Achevé Fermé Pour plus d'informations sur le statut des ordres d'assemblage de poste, reportez-vous aux liens proposés dans la section Rubriques connexes.
Heure de début planifiée | Heure planifiée pour le début du travail sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant.
Heure de fin planifiée | Heure planifiée pour la fin du travail sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant.
Variante poste d'assemblage | Contient des opérations et des matières identiques qui sont utilisées dans un poste spécifique pour plusieurs ordres d'assemblage. Les opérations et les matières identiques sont ainsi stockées une seule fois, au lieu de l'être pour chaque ordre d'assemblage. L'utilisation de variantes de postes d'assemblage réduit le stockage de données et améliore les performances. Exemple Vous fabriquez des voitures aux caractéristiques diverses, qui incluent notamment deux types de roues : larges et étroites. Dans le poste d'assemblage où les roues sont montées, toutes les voitures aux roues larges sont placées dans une variante de poste d'assemblage, et les voitures aux roues étroites dans une autre variante de poste d'assemblage quelles que soient les autres spécifications, car celles-ci ne relèvent pas du poste d'assemblage des roues.
Spécifique à l'ordre | Si cette case est cochée, la variante de poste d'assemblage est spécifique à l'ordre. Autrement dit, ses opérations et ses composants peuvent être modifiés. Lorsque la variante de poste d'assemblage est spécifique à l'ordre, elle n'est pas liée à d'autres ordres. Vous pouvez ainsi modifier le contenu de l'ordre sans que cela affecte d'autres ordres.
Article | Produit fini de l'ordre d'assemblage.
Réel | Heure à laquelle débute le travail sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant. Cette heure s'applique lorsque le travail est déclaré comme achevé sur le précédent poste d'assemblage ou bien lorsque l'ordre est sorti du tampon, dans le cas où le précédent poste d'assemblage est un tampon.
Réel | Heure à laquelle s'achève le travail sur l'ordre d'assemblage du poste d'assemblage courant.
Pièces d'assemblage réservées | Si cette case est cochée, les composants sont réservés pour le poste et l'ordre d'assemblage courants. Vous pouvez réserver des pièces à l'aide de la session Constitution de réservations de pièces d'assemblage (tiasc7240m000). Remarque Cette case à cocher est également sélectionnée si l'ordre d'assemblage du poste courant n'a pas de pièce d'assemblage ou si les pièces sont seulement des articles du stock d'atelier. Cette case n'est cochée que s'il y a encore des articles à réserver qui ne sont pas des articles du stock d'atelier.
Instructions de travail imprimées | Si cette case est cochée, les instructions de travail nécessaires pour effectuer le travail sur l'ordre d'assemblage de ce poste sont imprimées.
Transfert d'en-cours généré | Si cette case est cochée, un transfert d'en-cours a été généré. Vous pouvez générer des transferts d'en-cours dans la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) qui peut être lancée à partir de la session Poste - Ordres d'assemblage (tiasl6510m000). Ce processus est souvent exécuté au moyen d'un workflow déclenché par un processus. Si vous générez un transfert d'en-cours pour un poste de la ligne d'assemblage principale, il est généré pour la ligne à laquelle appartient le poste. Remarque ERP ne coche la case Transfert d'en-cours généré que dans le dernier ordre d'assemblage du poste dans la ligne d'assemblage, même si vous générez le transfert d'en-cours sur un autre poste d'assemblage. La fonctionnalité d'en-cours en situation multisite diffère de ce qu'elle est en situation monosite. En situation multisite, le transfert d'en-cours est géré par les ventes intersociété ainsi que par les commandes fournisseurs, et les cases à cocher Transfert d'en-cours sorti et Transfert d'en-cours reçu ne sont pas utilisées.
Transfert d'en-cours sorti | Si cette case est cochée, un transfert d'en-cours est sorti. La session Exécution sortie d'en-cours (tiasc7201m000) permet de sortir des transferts d'en-cours. Ce processus est souvent exécuté au moyen d'un workflow déclenché par un processus. Si vous effectuez une sortie de transfert d'en-cours pour un poste de la ligne d'assemblage principale, l'en-cours de l'ordre peut-être sorti à partir de la ligne d'assemblage à laquelle appartient le poste. Le processus de sortie est exécuté dans Warehouse Management. Si vous sélectionnez Automatique dans le champ Traitement transfert d'en-cours de la session de détails Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), la case Transfert d'en-cours sorti est automatiquement cochée dès que la sortie d'en-cours est opérée. Remarque ERP ne coche la case Transfert d'en-cours sorti que dans le dernier ordre d'assemblage du poste dans la ligne d'assemblage, même si vous générez le transfert d'en-cours sur un autre poste d'assemblage. Cette case à cocher n'est employée qu'en situation monosite, c'est-à-dire lorsque la ligne d'assemblage qui sort le transfert et celle qui la reçoit appartiennent toutes deux à la même société. En situation multisite, les transferts d'en-cours sont gérés par les ventes intersociété et les commandes fournisseurs.
Position du transfert d'en-cours | Numéro de séquence du transfert d'en-cours. Le numéro de séquence est attribué par Warehouse Management et utilisé dans cette application afin que les transferts d'en-cours soient opérés dans la séquence adéquate.
Transfert d'en-cours reçu | Si cette case est cochée, un transfert d'en-cours a été reçu. Le processus de réception est exécuté sur un poste d'assemblage de la ligne d'approvisionnement. La session Exécution réception d'en-cours (tiasc7202m000) permet de recevoir des transferts d'en-cours. Ce processus est souvent exécuté au moyen d'un workflow déclenché par un processus. Le déclencheur peut être configuré de telle sorte que le processus de réception soit activé par un événement survenant dans la ligne réceptrice. Si vous effectuez une réception de transfert d'en-cours pour un poste de la ligne d'assemblage principale, l'en-cours de l'ordre peut-être reçu sur la ligne d'assemblage (de réception) suivante. Le processus de réception est exécuté dans Warehouse Management. Si vous sélectionnez Automatique dans le champ Traitement transfert d'en-cours de la session de détails Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), la case Transfert d'en-cours reçu est automatiquement cochée dès que la sortie d'en-cours est opérée. Durant l'exécution du processus de réception, ERP LN coche la case Transfert d'en-cours reçu. Remarque ERP ne coche la case Transfert d'en-cours sorti que dans le dernier ordre d'assemblage du poste dans la ligne d'assemblage, même si vous générez le transfert d'en-cours sur un autre poste d'assemblage. Cette case à cocher n'est employée qu'en situation monosite, c'est-à-dire lorsque la ligne d'assemblage qui sort le transfert et celle qui la reçoit appartiennent toutes deux à la même société. En situation multisite, les transferts d'en-cours sont gérés par les ventes intersociété et les commandes fournisseurs.
Heures post-consommées | Si les heures de l'ordre d'assemblage du poste sont post-consommées, cette case est cochée. La post-consommation est effectuée dans la session Besoins en post-consommation (tiasc7241m000). Remarque Le fonctionnement de cette case à cocher dépend dans certains cas du scénario de traitement de transaction employé. Selon lordre: la case à cocher n'est pas sélectionnée si l'ordre d'assemblage du poste ne possède pas de Variantes de postes d'assemblage. Selon le poste: la case à cocher peut être sélectionnée même si l'ordre d'assemblage du poste ne possède pas de variante de poste d'assemblage.
Pièces d'assemblage post-consommées | Si les matières de l'ordre d'assemblage du poste sont post-consommées, cette case est cochée. La post-consommation est effectuée dans la session Besoins en post-consommation (tiasc7241m000). Remarque Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le fonctionnement de cette case à cocher ne correspond pas à celui de la case à cocher Pièces d'assemblage réservées. Cette case n'est cochée que si des pièces d'assemblage ont été post-consommées. Elle ne l'est pas s'il n'existe aucune pièce d'assemblage à post-consommer ou si les pièces sont seulement des articles du stock d'atelier.
Commandes | Description
Pièces d'assemblage | Cliquez ici pour démarrer la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000).
Caractéristiques et options | Cliquez ici pour démarrer la session Ordre d'assemblage du poste - Caractéristiques et options (tiasc2512m000).
Variantes postes d'assemblage | Cliquez ici pour démarrer la session Variantes poste d'assemblage (tiasc2520m000).
Rendre l'ordre spécifique | Cliquez ici pour rendre la variante de poste d'assemblage spécifique à l'ordre, ce qui vous permet de modifier le contenu sans que cela n'ait d'effet sur les autres ordres qui font appel à cette variante de poste d'assemblage.
Opérations | Cliquez ici pour démarrer la session Variante poste d'assemblage - Opérations (tiasc2122m000) pour une variante de poste et une pièce d'assemblage.
Commandes fournisseurs | Cliquez ici pour démarrer la session Ordre d'assemblage du poste - Commandes fournisseurs (tiasc2511m000).
Générer n° pièce d'assemblage | Cliquez ici pour démarrer la session Génération numéro de pièce d'assemblage (tiasc2221m000).