| Vérification et clôture des ordres de contrôle standard (qmptc1205m000) |  |
| Cette session permet de contrôler une plage d'ordres d'origine (commandes fournisseurs, commandes clients ou ordres de fabrication) qui ont le statut Traité et dont la méthode de blocage est Continuer. ERP LN vérifie quelles quantités sont indiquées sur les ordres d'origine et les compare aux quantités saisies dans l'application Quality Management. Les résultats sont affichés dans un état. Si la case Clôturer les ordres de contrôle est cochée, les ordres de contrôle qualité sont également clôturés. Si la méthode de blocage définie pour les ordres de contrôle qualité est Continuer, il se peut que la procédure d'achat, de vente ou de fabrication normale soit terminée. Ceci veut dire que les quantités acceptées et rejetées ont déjà été saisies dans ERP LN mais que les résultats des ordres de contrôle n'ont pas été transférés depuis l'application Quality Management. C'est pourquoi vous devez utiliser cette session pour clôturer les ordres de contrôle qualité, même si la procédure d'achat, de vente ou de fabrication normale est déjà terminée. Voir aussi Contrôles qualité standard
Champs | Description
Origine | Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié.
Origine de l'ordre | Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Origine de l'ordre | Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Position | Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Position | Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Opération | Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Opération | Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Séquence | Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Séquence | Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Contrôle | Affiche une liste de lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre particulier. Ces lignes correspondent aux caractéristiques gérées pour chaque groupe de tests lié au code qualité.
Contrôle | Affiche la séquence du contrôle qualité effectué.
Numéro d'approbation | Numéro de proposition d'entrée en stock ou de proposition de sortie de stock. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Numéro d'approbation | Numéro de proposition d'entrée en stock ou de proposition de sortie de stock. Voir aussi Utilisation des champs De et A
Unité de manutention | Structure de matières d'emballage ou partie d'une telle structure.
Unité de manutention | Une unité de manutention a les attributs suivants : 1) Code d'identification. 3) Emballage (facultatif). 3) Quantité d'emballages (facultatif). Important! Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé au moyen de cette unité. L'emballage fait référence au type de conteneur ou autres matières d'emballage dont est constituée l'unité de manutention. Par exemple : En définissant un emballage tel qu'une caisse de bois pour une unité de manutention, vous indiquez que l'unité de manutention est une caisse de bois.
Clôturer les ordres de contrôle | Si cette case est cochée, les ordres de contrôle qualité sont clôturés. Si la méthode de blocage définie pour les ordres de contrôle qualité est Continuer ou Bloquer après imputation, il se peut que la procédure d'achat, de vente ou de fabrication normale soit terminée. En d'autres termes, les quantités acceptées et rejetées ont déjà été saisies dans ERP LN. Les résultats des ordres de contrôle ne sont cependant pas transférés depuis Quality Management. C'est pourquoi vous devez cocher cette case pour clôturer les ordres de contrôle qualité, même si la procédure d'achat, de vente ou de fabrication normale est déjà terminée
Etat détaillé | Si cette case est cochée, un état détaillé est imprimé.
Commandes | Description
Continuer | Appuyez sur le bouton Achever pour achever collectivement les ordres de contrôle qualité pour lesquels vous avez saisi les données de test. Vous pouvez achever les ordres par : Norme: Les ordres de contrôle qualité sont sélectionnés par origine, comme indiqué dans la session Combinaison qualité (qmptc0111s000). Stockage: Un groupe d'ordres est sélectionné pour le contrôle qualité. Ordre: Un groupe d'ordres est sélectionné en fonction des numéros d'ordre, sans prendre en compte l'origine. Avant que les ordres de contrôle soient achevés, ERP LN vérifie : si le nombre d'échantillons pris en compte pour chaque ordre de contrôle est suffisant ; si le nombre de contrôles pour chaque ligne d'ordre de contrôle est suffisant. Une fois qu'une ligne d'ordre de contrôle est achevée, le statut passe à Terminé. Dès que toutes les lignes d'ordre de contrôle ont le statut d'ordre Terminé, l'ordre complet reçoit le statut Terminé. Une fois qu'une ligne d'ordre est achevée, vous ne pouvez plus ajouter, modifier ou supprimer de données de contrôle