| Définition du rebut et du rendement |  |
| Vous pouvez définir plusieurs quantités de rebut et plusieurs pourcentages de rebut et de rendement par matière et par opération. Par matière Pour chaque matière de la nomenclature, vous pouvez définir un facteur et une quantité de rebut. Saisissez ces valeurs dans la session Nomenclature (tibom1110m000). Des valeurs par défaut sont définies pour chaque article dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Vous pouvez modifier le facteur et la quantité de rebut pour un ordre de fabrication à l'aide de la session Matières estimées (ticst0101m000). Par opération Il est possible de définir des pourcentages de rendement ou des quantités de rebut pour les opérations uniquement si la case Quantité de rebut et rendement de l'opération de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000) est cochée. Vous pouvez ensuite saisir le taux de rendement, le type de rendement et la quantité de rebut dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Si vous souhaitez modifier ces valeurs pour un ordre de fabrication particulier, utilisez la session Planification de la production (tisfc0110m000). Rubriques liées Rebut et rendement |