| Comment configurer des variantes de produits et générer des structures de produits |  |
| La procédure de configuration et de génération de structures de variante produit comprend diverses étapes distinctes. Le processus de configuration des variantes de produits est différent selon le module depuis lequel il est déclenché : Configuration du produit (PCF) dans Manufacturing. Gestion des ventes dans Order Management Gestion des projets (PCS) dans Manufacturing. Budget du projet (PTC) dans Projet. Planification et besoins du projet (PSS) dans Projet. Si vous lancez la création d'une variante produit depuis Configuration du produit, vous devez définir un code Variante avant de démarrer le processus de configuration. Le type de référence de la variante produit est Variante standard. Quand vous la lancez depuis un autre module, tel que Configuration du produit (PCF), Gestion des ventes, Gestion des projets (PCS), Budget du projet (PTC) ou Planification et besoins du projet (PSS), ERP LN génère un code Variante, ce qui vous permet de commencer la configuration immédiatement. La variante de produit possède l'un des types de référence suivants : Devis vente, Commande client, Budget, Projet, Variante standard ou Projet TP. Processus de configuration La section relative au processus de configuration comprend les sous-sections suivantes : Configuration d'une variante de produit Sélection d'une valeur d'option Validation d'une valeur d'option Validation d'un groupe d'options Validation d'une variante de produit Configuration d'une variante de produit Ouvrez la session Variantes de produits (tipcf5501m000) et lancez la session de détails. Choisissez l'article générique pour lequel vous voulez configurer une variante de produit. Démarrez le processus de configuration à l'aide de la session de détails Variantes de produits (tipcf5501m000). ERP LN lit la structure de configuration générique du produit et recherche le groupe d'options se trouvant au sommet de celle-ci. Si le groupe d'options est trouvé, il s'affiche dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000); passez alors à l'étape 6. Si le groupe d'options est introuvable, rien n'est affiché dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000); passez à l'étape 10. ERP LN lit le premier groupe d'options de l'article générique. Reportez-vous à la sous-section Lecture des groupes d'options. Cliquez dans le champ Option d'une caractéristique de produit. Cliquez deux fois sur "..." pour afficher toutes les options valides. Les options apparaissent dans la session Options par caractéristique de produit et article générique (tipcf1110m000). Sélectionnez la valeur d'option voulue. Reportez-vous à la sous-section Sélection d'une valeur d'option. ERP LN valide la valeur d'option sélectionnée. Reportez-vous à la sous-section Validation d'une valeur d'option. Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque caractéristique. Une fois que vous avez sélectionné une option pour chaque caractéristique de produit, ERP LN valide tout le groupe d'options. Reportez-vous à la sous-section Validation d'un groupe d'options. Cliquez sur le bouton de groupe suivant pour que ERP LN recherche le groupe d'options (de niveau inférieur) suivant pour l'article. ERP LN recherche le groupe d'options suivant et exécute la classe de contrainte Validation pour les composants de la nomenclature générique. ERP LN vérifie si un autre groupe d'options est disponible à ce niveau. Dans l'affirmative, passez à l'étape 5, sinon passez à l'étape 13. ERP LN valide la variante de produit. Reportez-vous à la sous-section Validation d'une variante de produit. Lecture des groupes d'options ERP LN lit les caractéristiques produit de l'article générique et recherche la première caractéristique (le premier groupe d'options) de ce dernier au sommet de la structure. ERP LN vérifie si une contrainte de produit est liée à la caractéristique produit. Dans l'affirmative, passez à l'étape 3, sinon passez à l'étape 7. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Avant entrée. ERP LN vérifie si la saisie ou l'affichage des valeurs d'option est autorisé(e). Dans l'affirmative, passez à l'étape 5, sinon passez à l'étape 6. ERP LN vérifie s'il y a d'autres caractéristiques pour lesquelles les étapes 2 à 4 doivent être exécutées. Dans l'affirmative, passez à l'étape 8, sinon passez à l'étape 7. Si la saisie d'une valeur d'option est interdite, ERP LN initialise l'option dont la valeur est définie dans la classe de contrainte Avant entrée et poursuit la procédure à partir de l'étape 8. Si la saisie et l'affichage sont interdits pour toutes les options, ERP LN désactive le champ d'option. Les groupes d'options concernés sont qualifiés d'invisibles. Les groupes d'options invisibles sont des groupes dans lesquels l'entrée ou l'affichage d'une valeur d'option ne sont autorisés pour aucune caractéristique de produit. Ces groupes d'options invisibles sont automatiquement initialisés et ensuite validés par le configurateur de produit. Sélection des valeurs d'options. Les valeurs d'options sont décrites plus en détail dans la sous-section Sélection d'une option. ERP LN recherche la caractéristique produit suivante du premier groupe d'options. Sélection d'une valeur d'option Cliquez deux fois sur le champ Option de la caractéristique produit pour laquelle vous souhaitez sélectionner une valeur d'option. ERP LN vérifie si une contrainte de produit est liée à la caractéristique produit. Dans l'affirmative, passez à l'étape 3, sinon passez à l'étape 5. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Avant entrée. ERP LN vérifie si la saisie ou l'affichage des valeurs d'option est autorisé(e). Dans l'affirmative, passez à l'étape 5, sinon passez à l'étape 6. Effectuez un zoom vers les options autorisées. Cliquez sur "..." pour afficher les caractéristiques autorisées dans la session Options par caractéristique de produit et article générique (tipcf1110m000). Pour constituer la liste des options autorisées, ERP LN exécute la classe de contrainte Validation des contraintes appropriées pour chaque option disponible. Passez à l'étape 7. Si la saisie d'une valeur d'option n'est pas autorisée, ERP LN initialise l'option avec la valeur définie dans la classe de contrainte Avant entrée. Passez à l'étape 9 de la procédure. Sélection de la valeur d'option. ERP LN valide la valeur d'option sélectionnée. Reportez-vous à la sous-section Validation d'une valeur d'option. Vérifiez s'il existe une autre caractéristique produit pour laquelle les options doivent être sélectionnées. Dans l'affirmative, passez à l'étape 1, sinon passez à l'étape 10. ERP LN valide le groupe d'options. Reportez-vous à la sous-section Validation d'un groupe d'options. Validation d'une valeur d'option La valeur d'option n'est validée que dans les cas suivants : si la saisie d'une valeur d'option est autorisée pour la caractéristique produit, Si la valeur d'option est spécifiée. ERP LN vérifie si les options sont sélectionnables (en d'autres termes, s'il existe un groupe d'options parmi lesquelles vous pouvez sélectionner une option), ou si vous devez saisir une valeur vous-même. Dans l'affirmative, passez à l'étape 2, sinon passez à l'étape 3. Si une caractéristique produit comporte des options sélectionnables, ERP LN vérifie si la valeur d'option sélectionnée fait partie d'un groupe qui a été affecté à la caractéristique. Puis, ERP LN vérifie si la date de sélection tombe dans la période de validité de l'option. Si la caractéristique produit ne possède pas d'options sélectionnables, ERP LN vérifie si la valeur d'option entrée s'inscrit dans l'ensemble des valeurs admises. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Validation, qui détermine si l'option sélectionnée est autorisée. ERP LN vérifie si l'option sélectionnée est autorisée. Dans l'affirmative, passez à l'étape 6, sinon passez à l'étape 7. Cliquez deux fois sur le champ Option de la caractéristique produit suivante. Si vous avez saisi une valeur interdite, vous pouvez appeler l'expression de la contrainte concernée. Vous pouvez entrer une longue description ou un texte d'explication concernant l'option de variante produit en sélectionnant l'enregistrement dans la session Options par caractéristique de produit et article générique (tipcf1110m000) et en cliquant sur Texte. Validation d'un groupe d'options La validation des groupes d'options intervient pour chaque caractéristique produit du groupe d'options de la variante produit. ERP LN accomplit cette étape avant de rechercher un autre groupe d'options et avant la fin du processus de configuration. ERP LN lit la première caractéristique produit du groupe d'options. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Avant entrée. ERP LN vérifie si la saisie ou l'affichage des valeurs d'option est autorisé(e). Dans l'affirmative, passez à l'étape 4, sinon passez à l'étape 5. ERP LN vérifie si les options sont sélectionnables. Dans l'affirmative, passez à l'étape 7, sinon passez à l'étape 8. Si la saisie d'une valeur d'option n'est pas autorisée, ERP LN initialise l'option avec la valeur définie dans la classe de contrainte Avant entrée. ERP LN exécute la classe de contrainte Remplacement des paramètres. Dans cette section de contrainte, vous pouvez affecter une valeur fixe à l'option. Cette valeur peut être calculée à l'aide d'une formule. Si une caractéristique produit comporte des options sélectionnables, ERP LN vérifie si la valeur d'option sélectionnée fait partie d'un groupe qui a été affecté à la caractéristique. Puis, ERP LN vérifie si la date de sélection tombe dans la période de validité de l'option. Si la caractéristique produit ne possède pas d'options sélectionnables, ERP LN vérifie si l'option sélectionnée s'inscrit dans l'ensemble des valeurs admises. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Validation, qui détermine si la valeur d'option sélectionnée est autorisée. ERP LN vérifie si la valeur d'option sélectionnée est admise. Dans l'affirmative, passez à l'étape 11, sinon passez à l'étape 12. ERP LN lit la caractéristique produit suivante du groupe d'options. Si vous avez sélectionné une valeur d'option non autorisée, vous avez la possibilité de la corriger. Validation d'une variante de produit La variante produit n'est validée que si vous avez sélectionné une valeur d'option autorisée pour chaque caractéristique produit de chaque groupe d'options. Remarque La session Validation des variantes de produits (tipcf5200m000) vous permet de valider une plage de variantes de produits. Processus de génération Une fois que vous avez configuré une variante de produit, vous pouvez continuer à la générer au moyen des sessions suivantes : session Génération d'une structure (projet) pour variante de produit (tipcs2220m000), session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100), session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Le processus de génération est expliqué dans les sous-sections suivantes : Génération d'une structure de variante produit Génération des données Article Génération d'une gamme de variante Génération d'un prix d'achat/de vente Génération d'une structure de variante produit Sélectionnez la variante produit pour laquelle vous souhaitez générer une structure. Cliquez sur Générer pour lancer le processus. ERP LN lit la structure de produit générique et recherche le premier article au sommet de la structure. ERP LN lit la contrainte de produit liée au composant de la nomenclature et exécute la classe de contrainte Validation. ERP LN détermine si l'article fait partie de la structure de produit générique. Dans l'affirmative, passez à l'étape 6, sinon passez à l'étape 7. ERP LN lit le type de l'article. Si le type est Générique, passez à l'étape 8, s'il s'agit d'un autre type passez à l'étape 7. ERP LN recherche l'article suivant à ce niveau. ERP LN recherche la variante produit et lit les caractéristiques et les options sélectionnées. ERP LN inclut l'article dans la structure de la variante. ERP LN génère la structure de la variante produit à partir des caractéristiques et options sélectionnées. Les éléments suivants sont consécutivement générés : données Article de la variante produit, prix de vente/achat, nomenclature et gamme. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sous-sections. ERP LN vérifie si l'article est un article générique acheté ou fabriqué. Si l'article est fabriqué, passez à l'étape 7, s'il est acheté passez à l'étape 12. ERP LN continue à rechercher le prochain article au niveau inférieur suivant. La procédure reprend à partir de l'étape 4. ERP LN génère ensuite les données Article, les données d'achat et de vente, la nomenclature et la gamme de la variant de produit. Génération des données Article ERP LN lit la première ligne des données Article générique. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Validation. ERP LN détermine si l'élément de données Article peut être inclus dans la structure de la variante. Dans l'affirmative, passez à l'étape 4, sinon passez à l'étape 5. ERP LN inclut l'élément de données dans la structure de la variante produit. ERP LN lit la ligne suivante des données Article. ERP LN lit le premier composant de la nomenclature générique. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Validation. ERP LN détermine si l'opération peut être incluse ou non dans la structure de la variante. Dans l'affirmative, passez à l'étape 4, sinon passez à l'étape 5. ERP LN exécute la classe de contrainte Remplacement des paramètres. A l'aide des formules de cette classe de contrainte, ERP LN calcule la longueur, la largeur, le nombre d'unités et la quantité nette d'un composant de la nomenclature. ERP LN inclut le composant de la nomenclature dans la structure de la variante de produit. ERP LN lit le composant suivant. Génération d'une gamme de variante ERP LN lit la première opération de la gamme de la variante. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Validation. ERP LN détermine si l'opération peut être incluse dans la structure de la variante. Dans l'affirmative, passez à l'étape 4, sinon passez à l'étape 5. ERP LN exécute la classe de contrainte Remplacement des paramètres. A l'aide des formules de cette classe de contrainte, ERP LN calcule le temps de préparation et le temps d'exécution de l'opération. ERP LN inclut l'opération dans la structure de la variante de produit. ERP LN lit l'opération suivante. Génération d'un prix d'achat/de vente ERP LN lit la première ligne du tarif générique. ERP LN lit la contrainte de produit et exécute la classe de contrainte Validation. ERP LN détermine si la ligne de tarif peut être incluse dans la structure de prix de la variante de produit. Dans l'affirmative, passez à l'étape 4, sinon passez à l'étape 5. ERP LN exécute la classe de contrainte Remplacement des paramètres. A l'aide des formules de cette classe de contrainte, ERP LN calcule le prix de vente/achat ou le pourcentage de majoration/remise. ERP LN inclut la ligne de tarif dans la structure de prix de vente/achat de la variante produit. ERP LN lit la ligne de tarif suivante. Rubriques liées Procédures PCF |