| Valeurs autorisées |  |
- | Ratio critique Le ratio critique détermine la priorité de l'ordre.
= 1, l'ordre n'a pas de retard, > 1, l'ordre est en avance, < 1, l'ordre est en retard. Date d'exigibilité au plus tôt La priorité est donnée à l'ordre dont la date de livraison est la plus proche. Priorité de l'ordre de fabrication Quand vous créez ou modifiez des ordres de fabrication dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000), vous pouvez affecter une priorité à ces ordres dans le champ Priorité. Temps fabrication restant le plus court Les ordres dont le temps restant jusqu'à l'achèvement de la fabrication est le plus court ont le niveau de priorité le plus élevé, quelle que soit la date de livraison. Marge Marge = (date de fin - date de référence) - temps de fabrication restant = 0, l'ordre n'a pas de retard, > 0, l'ordre est en avance, < 0, l'ordre est en retard. |