| Liste de combinaisons d'options - Combinaisons d'options (tiasl1565m000) |  |
| Cette session permet de répertorier les combinaisons d'options présentes dans une liste de combinaisons d'options. Les règles suivantes s'appliquent aux combinaisons d'options : Règles Blocage Une liste de combinaisons d'options peut être utilisée en tant que règle de blocage. Les règles de blocage définissent la combinaison d'options qui ne peut pas succéder à une autre. Si vous disposez de plusieurs combinaisons d'options, les règles de blocage peuvent également définir la combinaison d'options qui ne peut pas succéder à plusieurs autres. Règles Mise en cluster Une liste de combinaisons d'options peut être utilisée en tant que règle de mise en cluster. Les règles de mise en cluster peuvent définir plusieurs combinaisons d'options dans un cluster et mettre ces combinaisons en cluster. ERP LN joint un numéro de séquence à toutes les combinaisons d'options. Vous pouvez définir des listes de combinaisons d'options dans la session Listes de combinaisons d'options (tiasl1511m000). Rubriques liées Vue générale de la gestion de l'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage
Champs | Description
Code Liste d'options | Code de la liste de combinaisons d'options. Rubriques liées Variantes de postes d'assemblage
Type de liste | Type de règles pour lesquelles cette liste est utilisée. Valeurs autorisées Mise en cluster Cette liste de combinaisons d'options détermine les options qui doivent être mises en cluster. Blocage Cette liste de combinaisons d'options détermine les options qui ne sont pas autorisées à succéder à d'autres options spécifiques. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage
Combinaison d'options A | Combinaison spécifique d'options de produits (couleur ou style, par exemple) liée à un ordre d'assemblage. Chaque combinaison d'options comprend une seule option ou d'autres combinaisons d'options. Si cette liste est du type Mise en cluster, les combinaisons d'options de cette colonne sont placées les unes à côté des autres, dans l'ordre indiqué dans le champ Séquence/pénalité. Si cette liste est du type Blocage, les combinaisons d'options de cette colonne ne peuvent précéder immédiatement la combinaison d'options du champ Combinaison d'options B correspondant. Remarque Le champ Combinaison d'options A est parfois appelé Bloquer les combinaisons d'options.
Combinaison d'options B | Combinaison spécifique d'options de produits (couleur ou style, par exemple) liée à un ordre d'assemblage. Chaque combinaison d'options comprend une seule option ou d'autres combinaisons d'options. Si cette liste est du type Blocage, les combinaisons d'options de cette colonne ne peuvent suivre immédiatement la combinaison d'options du champ correspondant de la colonne Combinaison d'options A. Remarque Le champ Combinaison d'options B est parfois appelé Avec combinaison d'options.
Séquence/pénalité | Le fonctionnement de ce champ varie en fonction de la valeur du champ Type de liste. Si cette liste est du type Mise en cluster, le champ indique la séquence dans laquelle les combinaisons d'options sont mises en cluster. Si cette liste est du type Blocage, le champ indique le coût des pénalités appliquées lorsqu'une règle basée sur cette liste de combinaisons d'options n'est pas respectée lors du séquencement. Remarque Le champ Séquence/pénalité est parfois appelé Séquence de clusters ou Bloquer la pénalité.
Explication | Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.