| Màj variante poste d'ass. - Données d'approv. en pièces d'assemblage (tiasc2222m000) |  |
| Cette session permet de mettre à jour les paramètres d'approvisionnement des pièces d'assemblage car, pour un ou plusieurs ordres d'assemblage spécifiques, ces paramètres doivent être différents de ceux de l'application warehousing. Si la case Modifier les données d'approvisionnement n'est pas cochée, les paramètres d'approvisionnement de ligne en pièces d'assemblage ne peuvent être bloqués qu'en rendant la variante de poste spécifique à l'ordre et en cochant la case Données d'approvisionnement fixes dans la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000). Si les paramètres d'approvisionnement de ligne en pièces d'assemblage sont bloqués, ils ne sont plus mis à jour dans le module assembly control lorsqu'ils sont modifiés dans l'application warehousing. Si la case Modifier les données d'approvisionnement est cochée, il est possible de mettre à jour les champs d'approvisionnement de ligne des pièces d'assemblage en fonction des champs de la zone de groupe Nouvelles données d'approvisionnement. Lorsque la case Mettre à jour les données d'approvisionnement fixes également est cochée, les pièces d'assemblage pour lesquelles la case Données d'approvisionnement fixes de la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000) est cochée sont également mises à jour. Avant de lancer cette session, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies : Le Line Station Order Status est supérieur ou égal à Bloqué et inférieur ou égal à Achevé. Les pièces d'assemblage sont réservées pour l'ordre d'assemblage du poste. La case Pièces d'assemblage réservées de la session Ordre d'assemblage - Ordres d'assemblage du poste (tiasc2510m000) est cochée.
Champs | Description
Modifier les données d'approvisionnement | Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de la session.
Mettre à jour les données d'approvisionnement fixes également | Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de la session.
Type d'approvisionnement | Les pièces sont obtenues soit d'un magasin de votre société soit d'un fournisseur extérieur.
Code Approvisionnement | Code du magasin ou fournisseur principal qui doit approvisionner en pièces d'assemblage le magasin d'en-cours. Vous pouvez saisir ce code dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000).
Tiers expéditeur | Si la pièce est obtenue auprès d'un fournisseur extérieur, le tiers expéditeur est le partenaire commercial chargé de l'expédier.
Kit d'assemblage | Les pièces sont livrées sous la forme d'un kit d'assemblage, lorsque vous faites appel à l'approvisionnement par séquence d'assemblage. Le kit d'assemblage dans lequel la pièce est fournie est spécifié dans la session Kit d'assemblage (whwmd4550m000).
Ordre d'assemblage | Ordre permettant d'assembler un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage.
Ordre d'assemblage | Ordre permettant d'assembler un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage.
Poste d'assemblage | Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles.
Poste d'assemblage | Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles.
Magasin d'en-cours | Magasin dont le stock intermédiaire est destiné à approvisionner les centres de charge. Un magasin d'en-cours est lié à un ou plusieurs centres de charge et peut être approvisionné au moyen d'ordres de réapprovisionnement ou de méthodes d'approvisionnement à flux tiré. Les méthodes d'approvisionnement à flux tiré sont les suivantes : Contrôlé par ordre/lot (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage ). Contrôlé par ordre/SILS (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage ). Contrôlé par ordre/simple (applicable uniquement dans Pilotage de l'atelier ). KANBAN. Seuil de réapprovisionnement. Les articles stockés dans le magasin d'en-cours ne font pas partie de l'en-cours. Lorsqu'ils quittent le magasin d'en-cours pour être utilisés en production, leur valeur est ajoutée à l'en-cours.
Magasin d'en-cours | Magasin dont le stock intermédiaire est destiné à approvisionner les centres de charge. Un magasin d'en-cours est lié à un ou plusieurs centres de charge et peut être approvisionné au moyen d'ordres de réapprovisionnement ou de méthodes d'approvisionnement à flux tiré. Les méthodes d'approvisionnement à flux tiré sont les suivantes : Contrôlé par ordre/lot (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage ). Contrôlé par ordre/SILS (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage ). Contrôlé par ordre/simple (applicable uniquement dans Pilotage de l'atelier ). KANBAN. Seuil de réapprovisionnement. Les articles stockés dans le magasin d'en-cours ne font pas partie de l'en-cours. Lorsqu'ils quittent le magasin d'en-cours pour être utilisés en production, leur valeur est ajoutée à l'en-cours.
Elément(s) assemblé(s) De | Composant utilisé dans une ligne d'assemblage. Une pièce d'assemblage constitue le lien entre les applications Configuration et Enterprise Planning. Configuration génère les besoins en pièces d'assemblage et Enterprise Planning planifie la fabrication ou l'achat de l'article.
Elément(s) assemblé(s) A | Composant utilisé dans une ligne d'assemblage. Une pièce d'assemblage constitue le lien entre les applications Configuration et Enterprise Planning. Configuration génère les besoins en pièces d'assemblage et Enterprise Planning planifie la fabrication ou l'achat de l'article.
Commandes | Description
Mettre à jour | Met à jour les données d'approvisionnement de la variante de poste - pièce d'assemblage.
Messages | Affiche les messages d'erreur générés pendant le processus.