| Compression du temps d'attente automatisée (tisfc1103s000) |  |
| Cette session permet de supprimer de manière uniforme le temps d'attente de toutes les opérations non encore achevées d'un ordre de fabrication. Vous pouvez ainsi honorer la date de livraison ou de début modifiée d'un ordre de fabrication. La compression du temps d'attente est prise en charge pour les méthodes de planification aval et amont. Après avoir sélectionné un ordre de fabrication à compresser dans la session Planification de la production (tisfc0110m000), vous pouvez définir les options suivantes : Date de début cible et Date de fin cible Méthode de compression de file d'attente Compression ciblée en % Inclure les opérations du centre de charge critique Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Compression du temps d'attente Détermination des dates A la commande
Champs | Description
Ordre de fabrication | Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle
Statut de l'ordre d'assemblage de poste clustérisé | Statut de l'ordre de fabrication. Rubriques liées Statut de l'ordre de fabrication
Article | Article produit par l'ordre de fabrication.
Description | Description de l'article produit par l'ordre de fabrication.
Opération | Première opération de l'ordre de fabrication qui n'a pas été déclarée achevée. La date de début de cette opération est celle qui est indiquée dans le champ Date de début de l'opération.
Date de début de déplacement | Date au plus tôt où l'opération non encore déclarée achevée peut être terminée, augmentée du temps d'attente. Rubriques liées Détermination des dates A la commande Compression du temps d'attente
Opération | Dernière opération de l'ordre de fabrication qui n'a pas été déclarée achevée. La date de fin de cette opération est celle qui est indiquée dans le champ Date de début de déplacement.
Date de fin cible | Date à laquelle vous voulez que s'achève la fabrication après le processus de compression. Remarque Selon le choix que vous avez effectué dans le champ Méthode de compression de file d'attente, il se peut que cette date cible ne soit pas atteinte.
Méthode de compression de file d'attente | Méthode employée par ERP LN pour supprimer de façon uniforme la marge de temps d'attente des opérations. Remarque Les opérations ne doivent pas être encore déclarées comme achevées.
Compression ciblée en % | Valeur maximale ou réelle dont le temps d'attente est réduit. Si vous sélectionnez la méthode Le mieux adapté: valeur maximale dont le temps d'attente est réduit. Si vous choisissez la méthode Pourcentage cible: valeur réelle dont le temps d'attente est réduit.
Inclure les opérations du centre de charge critique | Si cette case est cochée, les temps d'attente des centres de charge goulets d'étranglement sont compressés quant vous lancez cette session. Remarque Vous pouvez définir un centre charge comme étant essentiel dans le plan directeur au moyen de la session Centres de charge (tirou0101m000).
Méthode de planification | Quand vous vous servez de cette session pour supprimer la marge de temps d'attente, ERP LN replanifie les ordres au moyen de la méthode indiquée dans ce champ.
Délai de sécurité article | Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin.
Date et heure de début de fabrication | Date à laquelle vous prévoyez de travailler sur l'ordre de fabrication. Rubriques liées Détermination des dates A la commande
Délai supplémentaire | Temps réservé aux activités supplémentaires nécessaires pour terminer un ordre planifié. Enterprise Planning traite le délai supplémentaire de la même façon que le délai de sécurité : la commande doit être livrée plus tôt, en fonction du délai supplémentaire ; le délai supplémentaire est exprimé en jours ou en heures.
Date de livraison requise | Date à laquelle le client souhaite que l'ordre de fabrication soit livré. Rubriques liées Détermination des dates A la commande
[H] | Temps d'attente total de l'ordre de fabrication.
Date de livraison planifiée | Date de livraison planifiée de l'ordre de fabrication. Une fois que vous avez compressé les temps d'attente (si vous avez opté pour la méthode Le mieux adapté et la planification En aval ), ERP LN modifie cette date. Rubriques liées Détermination des dates A la commande
[H] | Nombre d'heures estimé nécessaire pour achever l'ordre de fabrication, temps d'attente planifié compris.
Date de livraison confirmée | Date de livraison confirmée de l'ordre de fabrication. Une fois que vous avez compressé les temps d'attente (si vous avez opté pour la méthode Le mieux adapté et la planification En aval ), ERP LN modifie cette date. Rubriques liées Détermination des dates A la commande
Temps de préparation en du temps de traitement | Temps de préparation de l'ordre de fabrication exprimé en tant que pourcentage du temps d'exécution total de l'ordre.
Délai d'entrée en stock | Intervalle de temps entre l'arrivée d'articles et leur stockage réel en magasin.
Délai de sortie de stock | Intervalle de temps entre la sortie des articles du magasin et le départ du transporteur auquel ces articles sont confiés.
Délai d'entrée en stock | Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps.
Délai de sortie de stock | Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps.
Incl. temps d'attente [hrs] | Les temps d'attente d'un ordre de fabrication peuvent être exprimés aussi bien en heures qu'en jours. Si cette case est cochée, seuls les temps d'attente qui sont exprimés en heures sont inclus dans la compression des temps d'attente.
Incl. temps d'attente [jrs] | Les temps d'attente d'un ordre de fabrication peuvent être exprimés aussi bien en heures qu'en jours. Si cette case est cochée, seuls les temps d'attente qui sont exprimés en jours sont inclus dans la compression des temps d'attente.
Inclusion des temps d'attente en heures | Total des temps d'attente de l'ordre de fabrication qui sont exprimés en heures.
Inclusion des temps d'attente en jours | Total des temps d'attente de l'ordre de fabrication qui sont exprimés en jours.
Commandes | Description
Comprimer temps d'attente | Cliquez ici pour supprimer la marge de manière uniforme pour toutes les opérations. Rubriques liées Compression du temps d'attente