| Mesures (tsmdm0165m000) |  |
| Cette session permet de définir et de gérer les mesures. La mesure, associée aux détails tels que les limites supérieures, inférieures et les valeurs de norme, vous permettent de planifier la maintenance préventive de l'article. Lorsque le comportement de l'article n'est pas en phase avec les valeurs attendues, ERP émet un avertissement qui vous permet d'entreprendre l'action correctrice requise avant la panne ou la défaillance de l'article. Les mesures sont utilisées dans les modules Service suivants : Planification et concepts Gestion des ordres de service Gestion des réparations
Champs | Description
Mesure | Code de la mesure.
Description | Nom ou description de la mesure.
Type d'outil | Outil ou équipement requis pour la mesure.
Utiliser une tendance | Grille de comportement du système mesuré. Cette grille peut être définie comme y= f(x). Où y est la variable dépendante et x la variable indépendante. ERP prend en charge les types suivants de tendances d'utilisation : Aucune : en l'absence de tendance d'utilisation, cette option est utilisée. Hausse : lorsque la mesure de la variable dépendante augmente avec le temps, on dit que la tendance est à la hausse. Baisse : lorsque la mesure de la variable dépendante diminue avec le temps, on dit que la tendance est à la baisse. Hausse cyclique : lorsque la mesure de la variable dépendante augmente avec le temps périodiquement, on dit que la tendance est à la hausse. Baisse cyclique : lorsque la mesure de la variable dépendante baisse avec le temps périodiquement, on dit que la tendance est à la baisse. Dans les limites : lorsque la mesure est comprise dans la plage attendue de valeurs, on parle de tendance dans les limites. Hors limites : lorsque la mesure est hors de la plage attendue de valeurs, on dit que la tendance est hors limites.
Variable indépendante | Variable créée comme entrée ou signe avant-coureur utilisé dans un modèle pour générer le résultat.
Variable indépendante | Description de la variable indépendante.
Variable dépendante | Variable ou sortie générée par un modèle à partir du résultat d'une équation.
Variable dépendante | Description de la variable dépendante.
Valeur norme indépendante | Valeur présumée de la variable indépendante, lorsque la variable dépendante atteint la valeur de norme dépendante. Ce champ est utilisé pour générer les prévisions ou les planifications.
Valeur de norme dépendante | Valeur de norme de la variable dépendante. Elle détermine le moment auquel la maintenance est souhaitable pour l'article sérialisé du cluster.
Valeur limite supérieure | Valeur maximale de la variable dépendante. La mesure ne doit pas dépasser la valeur limite supérieure. Remarque Dans le champ Avertissement de dépassement de limites, vous pouvez sélectionner le signal que ERP LN envoie à l'utilisateur lorsque la mesure dépasse cette valeur.
Valeur limite minimum | Valeur minimale de la variable dépendante. La mesure ne doit pas être en deçà de la valeur limite inférieure. Remarque Dans le champ Avertissement de dépassement de limites, vous pouvez sélectionner le signal que ERP LN envoie à l'utilisateur lorsque la mesure est en deçà de cette valeur.
Avertissement de dépassement de limites | Avertissement adressé à l'utilisateur lorsque la mesure de la variable dépendante n'est pas comprise dans la plage stipulée.
Avertissement de dépassement de limites | Nom ou description du signal.
Prestation liée | Activité pour accélérer la fin ou revoir une nouvelle activité devant être exécutée.
Prestation liée | Description de la prestation liée.
Texte de l'instruction | Texte (supplémentaire) Rubriques liées Utilisation de textes