| Impression données d'établissement coûts revient ligne d'assemblage (ticpr0415m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer les données d'établissement des coûts de revient de l'assemblage pour une plage de lignes d'assemblage. Rubriques liées Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage Eléments de prix de revient,
Champs | Description
Ligne d'assemblage | Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement.
Article générique De | Article existant dans un grand nombre de variantes de produits. Avant d'engager toute activité de fabrication sur un article générique, il est nécessaire de configurer cet article afin de déterminer la variante de produit voulue. Exemple Article générique : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (piles, 12 V ou 220 V), 2 couleurs (bleu, gris). Il est possible de fabriquer jusqu'à six variantes de produits à partir de ces options.
Article générique A | Article existant dans un grand nombre de variantes de produits. Avant d'engager toute activité de fabrication sur un article générique, il est nécessaire de configurer cet article afin de déterminer la variante de produit voulue. Exemple Article générique : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (piles, 12 V ou 220 V), 2 couleurs (bleu, gris). Il est possible de fabriquer jusqu'à six variantes de produits à partir de ces options.
Commandes | Description
Imprimer | Imprime la sélection saisie.