| Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000) |  |
| Cette session permet de générer la version initiale des blocs d'ordres pour une combinaison machine/période de bloc d'ordres donnée. Une fois que vous avez généré les blocs d'ordres, vous pouvez les modifier dans la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000). Résumé Si vous lancez cette session, ERP LN procède comme suit : ERP LN extrait un groupe d'ordres de fabrication en fonction des critères de sélection que vous indiquez dans cette session. ERP LN crée ensuite des blocs d'ordres (pour regrouper ces ordres de fabrication en fonction des classes de configuration et états de configuration définis pour les opérations de chaque ordre sur une machine particulière) et trie ces blocs d'ordres selon la séquence de planification liée à l'état de configuration. ERP LN trie les ordres de fabrication dans un bloc d'ordres, en fonction des dates de fin initialement planifiées des opérations. ERP LN calcule les nouvelles dates/heures de début et de fin pour les ordres de fabrication et les blocs d'ordres, via la planification aval. La première fois que vous lancez cette session pour une combinaison machine/date de début de bloc d'ordres, ERP LN indique comme date de début de la première opération la date/heure que vous saisissez dans le champ Date début période bloc d'ordres. Vous pouvez afficher le résultat dans la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000). Important! Avant de lancer cette session, assurez-vous que les blocs d'ordres en cours sont actualisés et que vous avez mis à jour les données de planification standard. Si les blocs d'ordres en cours ne sont pas actualisés ou si vous n'avez pas mis à jour les données de planification standard, cette session peut produire des résultats inattendus. Pour vous assurer que les blocs d'ordres en cours sont à jour, accédez à la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000) et cliquez sur Replanifier les blocs d'ordres si vous ne l'avez pas encore fait. Pour mettre à jour des données de planification standard, accédez à la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000) et cliquez sur Mettre à jour la planification standard. Procédure Si vous saisissez des valeurs dans les champs de cette session et cliquez sur Générer, ERP LN effectue les opérations suivantes : ERP LN vérifie si la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000) possède déjà des enregistrements pour les valeurs que vous avez indiquées dans les champs Machine et Date début période bloc d'ordres. Si de tels blocs d'ordres existent, ERP LN les supprime, à l'exception de ceux dont l'heure de début est antérieure à la valeur inscrite dans le champ Temps de blocage. ERP LN sélectionne tous les ordres de fabrication qui répondent aux critères suivants : L'ordre de fabrication comporte des opérations qui sont exécutées sur la machine indiquée. Si un ordre de fabrication comporte plusieurs opérations exécutées sur la machine en question, ERP LN traite la première de ces opérations. La date de fin initialement planifiée de cette opération est comprise dans la plage de dates indiquée. L'ordre de fabrication comporte un code d'ordre qui est compris dans la plage sélection indiquée. L'ordre de fabrication a un statut qui est compris dans la plage de sélection indiquée. L'ordre de fabrication a un planificateur qui est compris dans la plage de sélection indiquée. L'ordre de planification n'est contenu dans aucun bloc d'ordres pour aucune machine ou date de début de période de bloc. Pour chacune des opérations sélectionnées et pour chacune des classes de configuration que vous avez indiquées dans cette session, ERP LN recherche un état de configuration applicable, tel qu'il a été défini dans la session Classes et états de configuration par opération (tisfc0133m000). Si le logiciel ERP LN ne trouve aucun état de configuration semblable pour une opération, il suppose que l'opération possède l'état qui vient après tous les autres états de configuration. ERP LN regroupe les opérations sélectionnées en blocs d'ordres comportant chacun une combinaison différente d'états de configuration. ERP LN trie les ordres de fabrication de chaque bloc d'ordres en fonction de la date de fin initialement planifiée de l'opération concernée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Date de fin planifiée originale de la session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000). ERP LN ordonne les blocs d'ordres comme suit : Pour chaque bloc d'ordres, extraction de l'état de configuration appartenant à la classe de configuration que vous avez indiquée dans le champ 1ère classe config.. Extraction de la valeur du champ Séquence planification dans la session Etats de configuration (tcmcs0186m000). Tri ascendant des blocs d'ordres en utilisant la séquence de planification comme clé de tri. Si un état de configuration ne comporte pas de séquence de planification, placement du bloc d'ordres en dernière position. Si la valeur contenue dans le champ Séquence planification est la même pour plusieurs blocs d'ordres, ERP LN ordonne ces blocs en utilisant les états de configuration appartenant à la classe de configuration que vous avez indiquée dans le champ 2nde classe config.. Si nécessaire, ERP LN répète la procédure en utilisant les classes de configuration que vous avez saisies dans les champs 3ème classe config. et 4ème classe config.. Rubriques liées Planification des blocs d'ordres Planifier avec des blocs d'ordres Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Machine | Machine sur laquelle les ordres des blocs d'ordres de fabrication sont exécutés.
1ère classe config. | Première classe de configuration sur laquelle cette session base la répartition des ordres de fabrication entre les blocs d'ordres.
2nde classe config. | classe de configuration supplémentaire permettant de déterminer la répartition des ordres de fabrication entre les blocs d'ordres.
3ème classe config. | classe de configuration supplémentaire permettant de déterminer la répartition des ordres de fabrication entre les blocs d'ordres.
4ème classe config. | classe de configuration supplémentaire permettant de déterminer la répartition des ordres de fabrication entre les blocs d'ordres.
Date début période bloc d'ordres | Date que vous avez désignée comme la date à laquelle la machine doit démarrer le travail pour les blocs d'ordres que cette session génère. Cette date identifie un groupe d'ordres dans la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000). ERP LN utilise la valeur du champ Heure début de la session Heures ouvrables du calendrier (tcccp0120m000) pour déterminer l'heure à laquelle une machine est disponible pour exécuter les opérations. Si vous générez les blocs d'ordres, le logiciel ERP LN recalcule les heures de début et de fin de toutes les opérations concernées des ordres de fabrication sélectionnés. Il effectue ce calcul de telle sorte que les machines achèvent le travail consécutivement pour tous ces ordres de fabrication. Valeurs autorisées La date de début de la période de bloc d'ordres doit être différente de celle de toutes les autres périodes de bloc d'ordres.
Temps de blocage | Ce champ détermine comment le logiciel ERP LN gère les blocs d'ordres que vous avez générés antérieurement. Il ne modifie pas les blocs d'ordres qui sont supposés démarrer avant le temps de blocage. Pour régénérer tous les blocs d'ordres, saisissez une valeur se situant loin dans le futur. Dans ce cas, ERP LN supprime tous les blocs d'ordres existants. Pour conserver certains des blocs d'ordres qui sont sur le point de démarrer ou ont déjà démarré, saisissez une valeur peu de temps après l'heure de début du dernier bloc d'ordres que vous souhaitez conserver. Remarque : le contenu de ce champ n'a d'effet que sur les blocs d'ordres pour lesquels la valeur du champ Date début période bloc d'ordres est égale à celle du champ Date début période bloc d'ordres de cette session. Les blocs d'ordres liés aux autres périodes de bloc d'ordres ne sont jamais supprimés par cette session. Pour supprimer les données de planification de bloc d'ordres liées à d'autres périodes de bloc d'ordres, utilisez la session Purge de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m100).
Incrément de numéro de bloc | Incrément des valeurs du champ N° de séquence de bloc de la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000). Par exemple, si l'incrément est de 25, les numéros de séquence prennent les valeurs 25, 50, 75, 100, et ainsi de suite. Saisissez une valeur d'incrément suffisamment élevée pour vous permettre d'insérer de nouveaux blocs d'ordres entre les autres blocs, et de subdiviser des blocs.
Ordre de fabrication | Premier ordre de la plage d'ordres de fabrication pour laquelle cette session génère des blocs d'ordres.
Ordre de fabrication | Dernier ordre de la plage d'ordres de fabrication pour laquelle cette session génère des blocs d'ordres.
Statut de l'ordre | Premier statut de la plage de statuts d'ordre de fabrication que cette session utilise pour sélectionner les ordres de fabrication concernés. Valeurs autorisées Sélectionnez l'un des statuts suivants : Planifié Documents imprimés Lancé Actif Rubriques liées Statut de l'ordre de fabrication
Statut de l'ordre | Dernier statut de la plage de statuts d'ordre de fabrication que cette session utilise pour sélectionner les ordres de fabrication concernés. Valeurs autorisées Sélectionnez l'un des statuts suivants : Planifié Documents imprimés Lancé Actif Rubriques liées Statut de l'ordre de fabrication
Date de fin planifiée | Première date de la plage de dates de fin planifiées des opérations que cette session utilise pour sélectionner les ordres de fabrication concernés. ERP LN prend toujours en compte la date de fin initialement planifiée d'une opération et ignore les éventuels changements manuels qui peuvent être intervenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Date de fin planifiée originale de la session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000).
Date de fin planifiée | Dernière date de la plage de dates de fin planifiées des opérations que cette session utilise pour sélectionner les ordres de fabrication concernés. ERP LN prend toujours en compte la date de fin initialement planifiée d'une opération et ignore les éventuels changements manuels qui peuvent être intervenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Date de fin planifiée originale de la session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000).
Planificateur | Premier planificateur de la plage de planificateurs que cette session utilise pour sélectionner les ordres de fabrication concernés. Le champ Planificateur de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) contient le planificateur d'un ordre de fabrication.
Planificateur | Dernier planificateur de la plage de planificateurs que cette session utilise pour sélectionner les ordres de fabrication concernés. Le champ Planificateur de la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) contient le planificateur d'un ordre de fabrication.
Commandes | Description
Générer | Lance le processus de génération des blocs d'ordres.