| Exemple de réservation et rattachement ferme |  |
| Cette rubrique indique comment une spécification est transférée entre les objets de gestion lors du processus de sous-traitance, au niveau du site du sous-traitant. Article S Le sous-traitant commence par créer une commande client de sous-traitance pour l'article S pour lequel le stock doit être réservé. Un ordre de fabrication est planifié dans l'application Enterprise Planning et créé dans le module Pilotage de l'atelier pour la commande client. La spécification de la commande client est transmise à l'ordre de fabrication. Les articles H, C1, C2 et C3 figurent dans la nomenclature de l'article S. Le champ Propagation de rattachement ferme de la session Nomenclature (tibom1110m000) détermine si et comment la spécification est transmise de l'ordre de fabrication aux lignes de matières estimées de l'ordre de fabrication. Dans le système du sous-traitant, le fabricant est identifié en tant que tiers acheteur MFG1. Article H L'article H est un article de sous-ensemble du fabricant et est donc livré par le fabricant. Le champ Propagation de rattachement ferme de la session Nomenclature (tibom1110m000) est réglé sur Lire les conditions. Cela signifie que, pour l'article H, ERP LN consulte les conditions pour identifier les spécifications à transmettre. L'article H est planifié par le fabricant en fonction des ordres. Pour identifier de manière unique H, le sous-traitant reçoit la référence ”SFC0001/20” du fabricant. Pour l'article S, cette référence est stockée dans le champ Réservé pour la référence de la commande client. La spécification de la commande fournisseur inclut également la référence “SFC0001/20” pour l'article H. Composants C1 et C2 Les articles C1 et C2 sont des composants planifiés et livrés par le fabricant. Le champ Propagation de rattachement ferme de la session Nomenclature (tibom1110m000) est réglé sur Lire les conditions pour les articles C1 et C2. Cela signifie que ERP LN consulte les conditions pour identifier les spécifications à transmettre aux lignes de matières estimées des articles. C1 et C2 sont fournis en vrac par le fabricant. Les commandes fournisseurs pour C1 et C2 incluent une spécification avec MFG1 comme tiers. C1 et C2 sont alloués à ce fabricant. Composant C3 L'article C3 est un composant planifié par le sous-traitant. Le champ Propagation de rattachement ferme de la session Nomenclature (tibom1110m000) est réglé sur Propager pour l'article C3. Cela signifie que la spécification de l'ordre de fabrication est transmise à la ligne de matières estimées pour l'article C3. Lors d'une planification d'ordres dans Enterprise Planning, le sous-traitant crée une commande fournisseur. La spécification est transmise de la commande client à la commande fournisseur. Données de réservation et de rattachement ferme H, C1, C2 et C3 doivent être sortis au niveau de l'ordre de fabrication PRD001. Cela n'est possible que si les spécifications des lignes de matières estimées correspondent aux spécifications du stock. En d'autres termes, les spécifications du côté de l'approvisionnement doivent être équivalentes aux spécifications du côté de la demande. Les tableaux suivants présentent les données de spécification pour l'ordre de fabrication, la commande client et les commandes fournisseurs. Les ordres magasin et les ordres de planification ne sont pas mentionnés. Les spécifications des ordres magasin sont cependant dérivées des ordres initiaux.
Gestion des commandes
Article | P | H | C1 | C2 | C3
Type de réservation et rattachement ferme | Basé sur la référence client | Basé sur la référence client | Basé sur le tiers | Basé sur le tiers | Sans objet
Type d'ordre | Commande client | Commande fournisseur | Commande fournisseur | Commande fournisseur | Commande fournisseur
Numéro d'ordre | SLS001 | PUR001 | PUR001 | PUR002 | PUR003
Spécification |
Tiers de réservation | MFG1 | MFG1 | MFG1 | MFG1 | MFG1
Référence de réservation | SFC0001/20 | SFC0001/20 | Sans objet | Sans objet | SFC0001/20
Pilotage de l'atelier
Article | P | H | C1 | C2 | C3
Type de réservation et rattachement ferme | Sans objet | Basé sur la référence client | Basé sur le tiers | Basé sur le tiers | Sans objet
Propagation à rattachement ferme | Sans objet | Lire les conditions | Lire les conditions | Lire les conditions | Propager
Type d'ordre | Ordre de fabrication | Matière de l'ordre de fabrication | Matière de l'ordre de fabrication | Matière de l'ordre de fabrication | Matière de l'ordre de fabrication
Numéro d'ordre | PRD001 | PRD001/10 | PRD001/20 | PRD001/30 | PRD001/40
Spécification |
Tiers de réservation | MFG1 | MFG1 | MFG1 | MFG1 | MFG1
Référence de réservation | SFC0001/20 | SFC0001/20 | Sans objet | Sans objet | SFC0001/20
Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Vue générale des conditions |