| Taux d'utilisation des centres de charge partagés (vue générale) (tisfc1510m000) |  |
| Cette session permet de lancer les sessions permettant d'afficher le taux d'utilisation d'un centre de charge partagé et de savoir quels centres de charge secondaires partagent la capacité d'un centre de charge principal (dans une relation de centre de charge partagé ). Vous pouvez indiquer quels centres de charge secondaires partageront la capacité d'un centre de charge principal dans la session Relations de centres de charge partagés (tirou3100m000). Pour afficher le taux d'utilisation d'un centre de charge partagé : Lancez la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) pour la société du centre de charge principal partagé et celle du centre de charge secondaire. Vous pouvez changer de société depuis le menu Options du bureau ou de l'explorateur Infor. Sélectionnez l'option appropriée dans le menu Spécifique. Remarque Si vous employez cette session, vous devez travailler dans la société du centre de charge principal. Rubriques liées Centres de charge partagés Calcul des capacités nominales journalières par ressource Calcul des capacités nominales hebdomadaires par ressource Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production
Champs | Description
Centre de charge principal partagé | Centre de charge partagé dans lequel le travail est exécuté. Le travail est planifié dans les centres de charge secondaires d'une société logistique différente de celle du centre de charge principal. Vous pouvez ainsi planifier un travail dans un centre de charge de votre propre société logistique et faire exécuter ce travail dans une autre société logistique sans avoir à utiliser des commandes clients et fournisseurs. Chaque centre de charge principal peut être associé à plusieurs centres de charges secondaires. Voir centre de charge partagé.
Centre de charge principal partagé | Centre de charge partagé dans lequel le travail est exécuté. Le travail est planifié dans les centres de charge secondaires d'une société logistique différente de celle du centre de charge principal. Vous pouvez ainsi planifier un travail dans un centre de charge de votre propre société logistique et faire exécuter ce travail dans une autre société logistique sans avoir à utiliser des commandes clients et fournisseurs. Chaque centre de charge principal peut être associé à plusieurs centres de charges secondaires. Voir centre de charge partagé.
Société du centre de charge partagé | Société du centre de charge secondaire.
Nom de la société | Nom de la société du centre de charge secondaire.
Centre de charge secondaire partagé |
Description |
Pourcentage de capacité partagée | Pourcentage de la capacité du centre de charge principal qui est alloué au centre de charge secondaire. Vous pouvez définir cette relation de centre de charge partagé dans la session Relations de centres de charge partagés (tirou3100m000). Remarque La somme des capacités du centre de charge secondaire peut dépasser 100 % (par exemple, pour prendre en compte les heures supplémentaires) mais il est déconseillé d'en faire pratique courante. Rubriques liées Centres de charge partagés
Capacité nominale main-d'oeuvre | Capacité nominale du centre de charge principal exprimée en heures de main-d'oeuvre. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs suivants de la session Centres de charge (tirou0101m000).
    Nombre d'opérateurs * capacité nominale journalière par ressource.
Capacité nominale machine | Capacité nominale du centre de charge principal exprimée en heures machine. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs suivants de la session Centres de charge (tirou0101m000).
    Nombre de machines * capacité nominale journalière par ressource.