| Ressources - Signaux (cprao1130m000) |  |
| Cette session permet d'analyser les signaux que ERP LN a générés pour une ressource donnée. Dans le menu Afficher, vous pouvez sélectionner plusieurs options de tri : Cochez la case Accepter pour accepter un signal. Une fois les signaux acceptés, vous pouvez cocher la case Afficher/masquer les signaux acceptés du menu Spécifique pour afficher ou masquer les signaux acceptés. Vous pouvez ensuite traiter les signaux restants. Le menu Spécifique offre les options suivantes pour répondre aux signaux : Plan d'utilisation des articles de l'ordre: pour accéder à la session Plan d'utilisation des articles de l'ordre (cprrp0520m000) et avoir une vue générale échéancée du plan d'ordre d'un article. Ordre planifié: pour accéder à la session de détail Ordres planifiés (cprrp1100m000), afin d'afficher les détails de l'ordre de fabrication planifié pour le signal que vous avez sélectionné. Plan directeur des ressources: pour accéder à la session Plan directeur des ressources (cprmp3501m000) afin d'afficher les détails de capacité de la ressource indiquée. Utilisation des capacités par ordre planifié: pour accéder à la session Utilisation des capacités par ordre planifié (cprrp2100m000) dans laquelle vous pouvez voir quels ordres utilisent une ressource donnée. Mise à jour des signaux: pour lancer la session Mise à jour des signaux (cprao1210m000), que vous pouvez utiliser lorsque vous corrigez des données sur lesquelles les signaux sont basés. Dans ce cas, ERP LN conserve les signaux acceptés ainsi que les informations relatives à leur acceptation. Afficher l'arborescence: ERP LN présente les signaux de ressource sous la forme d'une arborescence dans laquelle chaque branche comporte les signaux d'une ressource spécifique, utilisée dans le scénario donné et au niveau de plan indiqué. Rubriques liées Signaux de planification dans Enterprise Planning Utilisation d'une session de vue générale Gestion des enregistrements dans une session de vue générale
Champs | Description
Scénario | Scénario pour lequel ERP LN affiche les signaux, pour la ressource indiquée.
Niveau de plan | Niveau de plan des articles pour lesquels ERP LN affiche les signaux de ressource.
Priorité | Priorité du signal. Vous pouvez par exemple vous servir de cette priorité pour afficher les signaux par ordre d'importance. La priorité du signal est exprimée sous la forme d'un nombre compris entre 1 (priorité la plus élevée) et 100 (priorité la plus faible). Vous pouvez saisir la priorité par défaut pour un type de signal dans la session Types de signaux - par planificateur (cprao1110m000).
Accepter | Si vous cochez cette case, vous pouvez indiquer que vous souhaitez analyser ce signal plus en détail Si vous avez accepté un signal, mais que vous ne souhaitez plus l'analyser, vous pouvez l'indiquer en désactivant cette case. Remarque Vous pouvez choisir la commande Afficher/masquer les signaux acceptés dans le menu Spécifique pour masquer les signaux acceptés afin de vous concentrer sur les autres signaux. La case Accepter indique si l'affichage des signaux acceptés est actuellement activé ou non.
Signal | Signal généré par ERP LN pour la ressource indiquée. Rubriques liées Types de signaux de planification Signaux de ressource
Texte du signal de ressource | Si cette case est cochée, un texte existe. Vous pouvez créer un texte après avoir sélectionné un signal donné puis cliqué sur l'icône de l'éditeur de texte dans la barre d'outils. Rubriques liées Utilisation de textes
Ressource | Ressource pour laquelle ERP LN a généré le signal.
Date de référence | Date de début de la période à laquelle le signal se rapporte.
Capacité | La signification de ce champ dépend du type de signal. Ressource surchargée: la surcharge en capacité, Charge < Norme: montant pour lequel la capacité est inférieure à la norme de charge, Charge > Norme: montant pour lequel la capacité est supérieure à la norme de charge, CTP ressource < Zéro: capacité CTP négative (voir le champ Capacité CTP cumulée de la session Plan directeur des ressources (cprmp3501m000) ).
Date du signal | Date à laquelle ERP LN a généré le signal.