| Mesures |  |
| Contrôle Mesure de la valeur de plusieurs variables (mesures) de situation associées à un article sérialisé et comparaison avec des valeurs limites prédéfinies. Les contrôles peuvent établir la nécessité de prestations de maintenance. Prestation de référence associée à un ensemble de types de mesures. Mesure Détermination de la valeur d'une variable dépendante particulière d'un article sérialisé dans une situation spécifique. Par exemple la température de l'eau dans un système de refroidissement. Unité de mesure Variable (physique) mesurable et identification de son unité. Par exemple, la pression exprimée en kPa. Unité Unité dans laquelle la mesure est exprimée. Variable indépendante Unité de mesure qui détermine la variable dépendante. Egalement connue sous le nom de variable x. Variable dépendante Unité de mesure qui détermine, avec une valeur de norme (et une valeur de début), la date d'exécution des prestations de maintenance. La valeur de cette variable est déterminée lorsque la mesure est effectuée. Egalement variable y, cette variable dépend de la variable x ; y = f(x). Tendance Comportement estimé de la valeur de la variable dépendante (par exemple, bande de roulement d'un pneu), comme fonction de la variable indépendante (par exemple, la durée). Voici quelques tendances possibles : hausse, baisse, hausse cyclique, baisse cyclique, dans les limites, hors limites, ou aucune. |