| Renumérotation des opérations fantômes |  |
| Si une nomenclature contient des articles fantômes, la gamme de l'article fantôme est fusionnée avec la gamme de l'article principal afin de former une gamme de réseau. Pour garantir que chaque opération de la gamme de réseau possède un numéro unique, les opérations des articles fantômes sont renumérotées. La renumérotation est basée sur les paramètres suivants de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000): Valeur initiale pour la renumérotation des opérations Incrément pour la renumérotation des opérations Exemple La gamme de l'article principal se compose des opérations 10, 20, 30, 40 et 50. La gamme de l'article fantôme se compose des opérations 10, 20, 40 et 45. La valeur 200 a été attribuée au paramètre Valeur initiale pour la renumérotation des opérations. La valeur 5 a été attribuée au paramètre Incrément pour la renumérotation des opérations. Une fois la gamme de réseau créée, les opérations de l'article fantôme sont renumérotées : 200, 205, 210 et 215. Important! Les numéros d'opérations ne peuvent pas excéder 999. Rubriques liées Gammes de réseau Fantômes Ajout et décomposition d'articles fantômes dans un ordre de fabrication |