| Calcul des heures main-d'oeuvre/machine |  |
| Les heures main-d'oeuvre et machine nécessaires pour effectuer une opération sont calculées à partir des données du module Gamme.. Les facteurs les plus importants sont les suivants : la taille du lot ou quantité en entrée de l'opération (quantité d'articles à traiter), le temps de préparation moyen [minutes], le temps de cycle [minutes], l'unité de gamme, la durée fixe. Ces facteurs sont définis dans les sessions suivantes : Tâches (tirou0103m000) Opérations de gammes (tirou1102m000) Relations entre tâches (tirou0104m000) Planification de la production (tisfc0110m000) Heures main-d'oeuvre Les heures de main-d'oeuvre nécessaires pour réaliser une opération sont calculées comme suit :
    heures main-d'oeuvre = (temps de préparation * taux occupation MO pour préparation) + quantité en entrée de l'opération * temps de cycle/unité de gamme * taux occupation MO pour production
Si l'opération a une durée fixe, les heures de main-d'oeuvre sont indépendantes de la taille du lot. Les heures de main-d'oeuvre sont ensuite calculées comme suit :
    heures main-d'oeuvre = (temps de préparation * taux occupation MO pour préparation) + temps du cycle/unité de gamme * taux occupation MO pour production
Une durée fixe peut être définie dans les sessions suivantes : Opérations de gammes (tirou1102m000) Tâches (tirou0103m000) Gamme générique (tipcf3120m000) (pour les opérations d'une gamme générique). Relations entre tâches (tirou0104m000) Planification de la production (tisfc0110m000) heures machines Les heures machines nécessaires pour réaliser une opération sont calculées comme suit :
    heures machines = (temps de préparation + quantité en entrée d'une opération * temps de cycle/unité de gamme) * taux d'occupation machine
Si l'opération a une durée fixe, les heures machines ne dépendent pas de la quantité en entrée de l'opération et de l'unité de gamme. Les heures machines sont alors calculées comme suit :
    heures machines = (temps de préparation + temps de cycle/unité de gamme) * taux d'occupation machine
Une durée fixe peut être définie dans les sessions suivantes : Opérations de gammes (tirou1102m000) Tâches (tirou0103m000) Gamme générique (tipcf3120m000) (pour les opérations d'une gamme générique). Relations entre tâches (tirou0104m000) Planification de la production (tisfc0110m000) Rubriques liées Calcul des temps de fabrication des opérations |