| Calcul des coûts unitaires estimés des produits finis d'un ordre de fabrication |  |
| Les coûts unitaires estimés d'un produit fini sont les coûts planifiés de ce produit dans un ordre de fabrication spécifique. ERP LN calcule ces coûts à partir des estimations des heures et des matières (y compris les majorations articles). Le calcul des coûts unitaires estimés des produits finis d'un ordre de fabrication est décrit dans les paragraphes suivants. ERP LN calcule les coûts unitaires estimés des produits finis dans les cas suivants : Vous modifiez le statut de l'ordre de fabrication. Selon la valeur du champ Date de blocage des estimations de la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000) session, ERP LN calcule les coûts estimés des produits finis comme suit : Durant la création de l'ordre: lorsque l'ordre de fabrication est planifié. Durant le lancement de l'ordre: lorsque l'ordre de fabrication est lancé. Avant la première transaction d'en-cours: avant l'exécution de la première transaction d'en-cours. Vous utilisez la session Calcul des coûts unitaires estimés produits finis (ticst0210m000). Vous utilisez la session Impression des écarts entre prix gelés et prix estimés (ticst0411m000). Lorsque vous utilisez cette session, les coûts sont imprimés, mais ne sont pas enregistrés. Si vous imprimez les différences entre les estimations en cours et les valeurs calculées précédemment dans la session Impression des écarts entre prix gelés et prix estimés (ticst0411m000), ERP LN calcule les coûts unitaires estimés. Les coûts opératoires et les coûts matières sont déterminés lorsque vous créez l'ordre de fabrication. Les coûts opératoires et les coûts matières du produit fini sont calculés lorsque les coûts sont gelés. Les données sont déjà présentes dans les sessions Coûts matières estimés et réels (ticst0501m000) et Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000). ERP LN procède comme suit lors du calcul des coûts unitaires estimés des produits finis : Etape 1. Détermination des coûts opératoires A partir de la session Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000), ERP LN détermine les coûts opératoires par unité de produit fini en utilisant les temps de fabrication et les taux opératoires. ERP LN calcule les taux opératoires sur la base des coûts totaux des salaires, des machines et des coûts indirects. ERP LN enregistre les coûts opératoires dans les éléments de prix de revient. Les coûts opératoires sont calculés par unité de produit fini. Si les résultats sont calculés par centre de charge (voir le champ Ecritures financières par centre de charge dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) ), ERP LN calcule les coûts par centre de charge. Les coûts sont agrégés dans la vue des articles du service de traitement des ordres à l'aide des éléments de prix de revient agrégés. Etape 2. Calcul des coûts matières ERP LN détermine les matières requises enregistrées dans la session Coûts matières estimés et réels (ticst0501m000). ERP LN calcule les coûts matières par composant au moyen du prix de revient standard. Le prix de revient standard comprend les majorations relatives au magasin affectées à l'article. Si la matière est liée à un autre magasin, vous devez modifier la part de majoration relative à ce magasin. Si le centre de charge d'où provient la matière est enregistré en tant que magasin d'en-cours, les majorations relatives à ce dernier doivent être prises en compte. ERP LN affecte la matière au magasin d'en-cours lors du lancement de l'ordre. ERP LN détermine la majoration relative au magasin d'en-cours, même si le calcul est effectué lorsque l'ordre n'a pas encore le statut Lancé. Si la matière est du type Réception directe dans l'en-cours, aucune majoration magasin n'est déterminée. Si le prix de revient n'est pas calculé pour une matière, ERP LN ne détermine pas les coûts matières. Si vous calculez les coûts unitaires estimés des produits finis à l'aide de la session Calcul des coûts unitaires estimés produits finis (ticst0210m000), vous pouvez cocher la case Contrôler l'existence des prix de revient matières. Si cette case est cochée, ERP LN vérifie si tous les prix de revient des matières sont disponibles afin que ERP LN puisse calculer une estimation correcte. Etape 3. Calcul des majorations liées aux produits finis Une fois tous les coûts matières et opératoires calculés, ERP LN calcule les majorations. Celles-ci sont calculées selon la séquence (groupe d'articles, article et magasin) définie dans le module Calcul du prix de revient. Etape 4. Calcul des prix de transfert Les transferts d'en-cours ne peuvent être calculés que si, dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000), la case Ecritures financières par centre de charge est cochée et le champ Méthode de transfert d'en-cours a la valeur Toujours ou Une fois achevé seulement. Le prix calculé est le prix incrémentiel jusqu'à la dernière opération du centre de charge de livraison. Exemple
Quantité commandée = 100 pièces
| Centre de charge 1
| Opération 10 | Opération 20
Rendement (%) | 100 | 50
Quantité planifiée en entrée | 200 | 200
Quantité planifiée en sortie | 200 | 100
Matière nette par 10 pièces | 1 pièces | 3 pièces
Quantité de matières estimée | 20 pièces | 60 pièces
Coût par pièce | € 5 | € 10
Coûts totaux | € 100 | € 600
Par pièce, par centre de charge | € 100 | € 600
| Centre de charge 2
| Opération 30
Rendement (%) | 100
Quantité planifiée en entrée | 100
Quantité planifiée en sortie | 100
Matière nette par 10 pièces | 2 pièces
Quantité de matières estimée | 20 pièces
Coût par pièce | € 6
Coûts totaux | € 120
Par pièce, par centre de charge | € 1.20
Prix de transfert du centre de charge 1 au centre de charge 2 =
    (€100 + €600) / 7 = €100
Prix de transfert du centre de charge 2 au service de traitement des ordres =
     €7 + €1.20= €8.20
La base du calcul comprend tous les éléments de prix de revient des coûts matières et opératoires. Les montants sont agrégés et enregistrés dans un prix de transfert du composant de transfert Elément de prix de revient de transfert d'en-cours défini dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000). Pour plus d'informations sur les écritures financières, reportez-vous à l'aide des sessions Ecritures SFC (ticst3500m000) et Ecritures financières PCS par origine transaction et écriture fin. (tipcs3500m000). Rubriques liées Eléments de prix de revient agrégés Calcul des coûts opératoires (main-d'oeuvre, machine, indirects) Calcul des coûts opératoires (heures main d'oeuvre et machine) Majorations Transfert d'en-cours |