| Ordre de sortie / post-consommation de matières |  |
| Infor ERP LN 6.1 SP1 Dans Infor ERP LN 6.1 SP1, si vous traitez plusieurs ordres de fabrication, les matières sont tout d'abord sorties ou post-consommées pour l'ordre de production le numéro le plus faible. La date de début de l'ordre de fabrication n'est pas prise en compte lors de la sortie ou de la post-consommation des matières. Infor ERP LN 6.1 FP2 Dans Infor ERP LN 6.1 FP2, la post-consommation ou la sortie de matières pour les ordres de fabrication peut également être déterminée par la date de début de l'ordre de fabrication. Un ordre de fabrication dont le numéro est élevé peut avoir une date de début de fabrication antérieure à celle d'un ordre de fabrication ayant un numéro plus faible. Dans ce cas, vous pouvez tout d'abord sortir ou post-consommer les matières pour l'ordre de fabrication ayant la date de début la plus précoce. Vous pouvez donc choisir entre deux séquences selon lesquelles les matières doivent être sorties ou post-consommées pour les ordres de fabrication : Selon les dates de début Selon les numéros d'ordres Le champ Séquence de sortie de la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000) permet de déterminer l'ordre dans lequel les matières sont sorties. Le champ Séquence de post-consommation de la session Post-consommation des matières et des heures (tisfc0220m000) permet de déterminer l'ordre dans lequel les matières sont post-consommées. |