| Recalcul du taux d'utilisation des lignes (tiasl3200m000) |  |
| Cette session permet de recalculer le taux d'utilisation d'une sélection de lignes d'assemblage pour une plage de dates de sortie de ligne. Vous devez lancer cette session si vous avez modifié des données dans LAC et que vous voulez comparer le nombre d'ordres programmés avec la capacité de la ligne. ERP LN récupère dans LAC les combinaisons d'options des ordres programmés sur la ligne d'assemblage. Pour afficher le taux d'utilisation de la ligne, lancez la session Ligne d'assemblage - Utilisation des lignes - Diagramme (tiasl3700m000). Rubriques liées Utilisation d'un poste d'assemblage
Champs | Description
Ligne d'assemblage | Plage de lignes d'assemblage pour laquelle le taux d'utilisation doit être recalculé.
Date de sortie de ligne | Plage de dates de sortie de ligne pour laquelle le taux d'utilisation doit être recalculé.
Commandes | Description
Recalculer | Cliquez ici pour recalculer le taux d'utilisation d'une sélection de lignes d'assemblage pour une plage de dates de sortie de ligne.